<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-21.59" y1="-24.13" x2="27.94" y2="-24.13" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-21.59" y1="29.21" x2="-21.59" y2="-24.13" width="0" layer="20"/>
<wire x1="80.01" y1="5.08" x2="78.74" y2="6.35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.94" y1="29.21" x2="27.94" y2="7.62" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.94" y1="7.62" x2="29.21" y2="6.35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="29.21" y1="6.35" x2="78.74" y2="6.35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="80.01" y1="5.08" x2="80.01" y2="-5.08" width="0" layer="20"/>
<wire x1="80.01" y1="-5.08" x2="78.74" y2="-6.35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="78.74" y1="-6.35" x2="29.21" y2="-6.35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="29.21" y1="-6.35" x2="27.94" y2="-7.62" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.94" y1="-7.62" x2="27.94" y2="-24.13" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-21.59" y1="29.21" x2="27.94" y2="29.21" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X18-BIG">
</package>
<package name="1X13-BIG">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Arduino_revB">
<packages>
<package name="LEO_SHIELD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="Arduino_revB" package="LEO_SHIELD" value="LEO_SHIELD"/>
<element name="JP1" library="adafruit" package="1X18-BIG" value=""/>
<element name="JP3" library="adafruit" package="1X13-BIG" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$19">
<contactref element="U$1" pad="A5"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U$1" pad="A4"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U$1" pad="A3"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U$1" pad="A2"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U$1" pad="A1"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U$1" pad="A0"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$1" pad="VIN"/>
<contactref element="JP3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$1" pad="5V"/>
<contactref element="JP3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U$1" pad="3.3V"/>
<contactref element="JP3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U$1" pad="RESET"/>
<contactref element="JP3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U$1" pad="I/OREF"/>
<contactref element="JP3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="SCL"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="SDA"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="AREF"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="13"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="U$1" pad="0"/>
<contactref element="JP1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="GND."/>
<contactref element="U$1" pad="GND.."/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="8"/>
<contactref element="JP3" pad="9"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
