(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(22-Jun-2014 BZR 4027)-stable")
  (general
    (links 32)
    (no_connects 0)
    (area 199.477267 132.1301 214.816066 155.1699)
    (thickness 1.6)
    (drawings 16)
    (tracks 63)
    (zones 0)
    (modules 33)
    (nets 18)
  )
  (page A3)
  (layers
    (15 F.Cu signal)
    (0 B.Cu signal)
    (16 B.Adhes user)
    (17 F.Adhes user)
    (18 B.Paste user)
    (19 F.Paste user)
    (20 B.SilkS user)
    (21 F.SilkS user)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (24 Dwgs.User user)
    (25 Cmts.User user)
    (26 Eco1.User user)
    (27 Eco2.User user)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.6)
    (trace_clearance 0.1524)
    (zone_clearance 0.25)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.254)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (via_min_size 0.6858)
    (via_min_drill 0.3302)
    (uvia_size 0.6858)
    (uvia_drill 0.3302)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.4 1)
    (pad_drill 0)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFEF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 281051137)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference false)
      (plotvalue false)
      (plotothertext false)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 N-000001)
  (net 2 N-0000010)
  (net 3 N-0000011)
  (net 4 N-0000012)
  (net 5 N-0000013)
  (net 6 N-0000014)
  (net 7 N-0000015)
  (net 8 N-0000016)
  (net 9 N-0000017)
  (net 10 N-000002)
  (net 11 N-000003)
  (net 12 N-000004)
  (net 13 N-000005)
  (net 14 N-000006)
  (net 15 N-000007)
  (net 16 N-000008)
  (net 17 N-000009)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.1524)
    (trace_width 0.6)
    (via_dia 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (uvia_dia 0.6858)
    (uvia_drill 0.3302)
    (add_net "")
    (add_net N-000001)
    (add_net N-0000010)
    (add_net N-0000011)
    (add_net N-0000012)
    (add_net N-0000013)
    (add_net N-0000014)
    (add_net N-0000015)
    (add_net N-0000016)
    (add_net N-0000017)
    (add_net N-000002)
    (add_net N-000003)
    (add_net N-000004)
    (add_net N-000005)
    (add_net N-000006)
    (add_net N-000007)
    (add_net N-000008)
    (add_net N-000009)
  )
  (module 1PIN-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF12D9)
    (at 204.45 140.3)
    (descr 1PIN-SPECIAL)
    (tags 1PIN-SPECIAL)
    (fp_text reference P17 (at -3 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 N-0000017)
    )
  )
  (module 1PIN-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF12D9)
    (at 211.15 151.4)
    (descr 1PIN-SPECIAL)
    (tags 1PIN-SPECIAL)
    (fp_text reference P16 (at -3 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 N-0000016)
    )
  )
  (module 1PIN-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF12D9)
    (at 204.45 151.4)
    (descr 1PIN-SPECIAL)
    (tags 1PIN-SPECIAL)
    (fp_text reference P15 (at -3 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 N-0000015)
    )
  )
  (module 1PIN-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF12D9)
    (at 211.15 149.4)
    (descr 1PIN-SPECIAL)
    (tags 1PIN-SPECIAL)
    (fp_text reference P14 (at -3 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 N-0000014)
    )
  )
  (module 1PIN-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF12D9)
    (at 204.45 149.4)
    (descr 1PIN-SPECIAL)
    (tags 1PIN-SPECIAL)
    (fp_text reference P13 (at -3 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-0000013)
    )
  )
  (module 1PIN-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF12D9)
    (at 211.15 147.4)
    (descr 1PIN-SPECIAL)
    (tags 1PIN-SPECIAL)
    (fp_text reference P12 (at -3 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 N-0000012)
    )
  )
  (module 1PIN-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF12D9)
    (at 204.45 147.4)
    (descr 1PIN-SPECIAL)
    (tags 1PIN-SPECIAL)
    (fp_text reference P11 (at -3 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 N-0000011)
    )
  )
  (module 1PIN-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF12D9)
    (at 211.15 145.4)
    (descr 1PIN-SPECIAL)
    (tags 1PIN-SPECIAL)
    (fp_text reference P10 (at -3 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 N-0000010)
    )
  )
  (module 1PIN-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF12D9)
    (at 204.45 145.4)
    (descr 1PIN-SPECIAL)
    (tags 1PIN-SPECIAL)
    (fp_text reference P9 (at -3 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 N-000009)
    )
  )
  (module 1PIN-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF12D9)
    (at 211.15 141.9)
    (descr 1PIN-SPECIAL)
    (tags 1PIN-SPECIAL)
    (fp_text reference P8 (at -3 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 N-000008)
    )
  )
  (module 1PIN-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF12D9)
    (at 204.45 141.9)
    (descr 1PIN-SPECIAL)
    (tags 1PIN-SPECIAL)
    (fp_text reference P7 (at -3 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 N-000007)
    )
  )
  (module 1PIN-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF12D9)
    (at 211.15 139.9)
    (descr 1PIN-SPECIAL)
    (tags 1PIN-SPECIAL)
    (fp_text reference P6 (at -3 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 N-000006)
    )
  )
  (module 1PIN-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF12D9)
    (at 204.45 138.7)
    (descr 1PIN-SPECIAL)
    (tags 1PIN-SPECIAL)
    (fp_text reference P5 (at -3 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 N-000005)
    )
  )
  (module 1PIN-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF12D9)
    (at 211.15 137.9)
    (descr 1PIN-SPECIAL)
    (tags 1PIN-SPECIAL)
    (fp_text reference P4 (at -3 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 N-000004)
    )
  )
  (module 1PIN-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF12D9)
    (at 204.45 136.7)
    (descr 1PIN-SPECIAL)
    (tags 1PIN-SPECIAL)
    (fp_text reference P3 (at -3 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 N-000003)
    )
  )
  (module 1PIN-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF12D9)
    (at 211.15 135.9)
    (descr 1PIN-SPECIAL)
    (tags 1PIN-SPECIAL)
    (fp_text reference P2 (at -3 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 N-000002)
    )
  )
  (module 1PIN-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF12D9)
    (at 204.45 134.7)
    (descr 1PIN-SPECIAL)
    (tags 1PIN-SPECIAL)
    (fp_text reference P1 (at -3 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 N-000001)
    )
  )
  (module LED-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF1A7D)
    (at 207.75 137.8)
    (descr "LED special")
    (tags "LED special")
    (attr smd)
    (fp_text reference D4 (at 0 -1.016) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 1.3) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0) (size 1.4 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-0000017)
      (clearance 0.15)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0) (size 1.4 1) (drill (offset 0.1 0))
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 N-000004)
      (clearance 0.15)
    )
  )
  (module LED-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF1A7D)
    (at 207.85 136.5 180)
    (descr "LED special")
    (tags "LED special")
    (attr smd)
    (fp_text reference D3 (at 0 -1.016 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 1.3 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 180) (size 1.4 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-0000017)
      (clearance 0.15)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 180) (size 1.4 1) (drill (offset 0.1 0))
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 N-000003)
      (clearance 0.15)
    )
  )
  (module LED-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF1A7D)
    (at 207.85 139.1 180)
    (descr "LED special")
    (tags "LED special")
    (attr smd)
    (fp_text reference D5 (at 0 -1.016 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 1.3 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 180) (size 1.4 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-0000017)
      (clearance 0.15)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 180) (size 1.4 1) (drill (offset 0.1 0))
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 N-000005)
      (clearance 0.15)
    )
  )
  (module LED-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF1A7D)
    (at 207.75 140.4)
    (descr "LED special")
    (tags "LED special")
    (attr smd)
    (fp_text reference D6 (at 0 -1.016) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 1.3) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0) (size 1.4 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-0000017)
      (clearance 0.15)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0) (size 1.4 1) (drill (offset 0.1 0))
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 N-000006)
      (clearance 0.15)
    )
  )
  (module LED-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF1A7D)
    (at 207.75 143)
    (descr "LED special")
    (tags "LED special")
    (attr smd)
    (fp_text reference D8 (at 0 -1.016) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 1.3) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0) (size 1.4 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-0000017)
      (clearance 0.15)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0) (size 1.4 1) (drill (offset 0.1 0))
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 N-000008)
      (clearance 0.15)
    )
  )
  (module LED-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF1A7D)
    (at 207.85 141.7 180)
    (descr "LED special")
    (tags "LED special")
    (attr smd)
    (fp_text reference D7 (at 0 -1.016 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 1.3 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 180) (size 1.4 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-0000017)
      (clearance 0.15)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 180) (size 1.4 1) (drill (offset 0.1 0))
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 N-000007)
      (clearance 0.15)
    )
  )
  (module LED-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF1A7D)
    (at 207.85 144.3 180)
    (descr "LED special")
    (tags "LED special")
    (attr smd)
    (fp_text reference D9 (at 0 -1.016 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 1.3 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 180) (size 1.4 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-0000017)
      (clearance 0.15)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 180) (size 1.4 1) (drill (offset 0.1 0))
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 N-000009)
      (clearance 0.15)
    )
  )
  (module LED-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF1A7D)
    (at 207.75 145.6)
    (descr "LED special")
    (tags "LED special")
    (attr smd)
    (fp_text reference D10 (at 0 -1.016) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 1.3) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0) (size 1.4 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-0000017)
      (clearance 0.15)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0) (size 1.4 1) (drill (offset 0.1 0))
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 N-0000010)
      (clearance 0.15)
    )
  )
  (module LED-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF1A7D)
    (at 207.75 148.2)
    (descr "LED special")
    (tags "LED special")
    (attr smd)
    (fp_text reference D12 (at 0 -1.016) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 1.3) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0) (size 1.4 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-0000017)
      (clearance 0.15)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0) (size 1.4 1) (drill (offset 0.1 0))
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 N-0000012)
      (clearance 0.15)
    )
  )
  (module LED-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF1A7D)
    (at 207.85 146.9 180)
    (descr "LED special")
    (tags "LED special")
    (attr smd)
    (fp_text reference D11 (at 0 -1.016 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 1.3 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 180) (size 1.4 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-0000017)
      (clearance 0.15)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 180) (size 1.4 1) (drill (offset 0.1 0))
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 N-0000011)
      (clearance 0.15)
    )
  )
  (module LED-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF1A7D)
    (at 207.85 149.5 180)
    (descr "LED special")
    (tags "LED special")
    (attr smd)
    (fp_text reference D13 (at 0 -1.016 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 1.3 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 180) (size 1.4 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-0000017)
      (clearance 0.15)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 180) (size 1.4 1) (drill (offset 0.1 0))
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 N-0000013)
      (clearance 0.15)
    )
  )
  (module LED-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF1A7D)
    (at 207.75 150.8)
    (descr "LED special")
    (tags "LED special")
    (attr smd)
    (fp_text reference D14 (at 0 -1.016) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 1.3) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0) (size 1.4 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-0000017)
      (clearance 0.15)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0) (size 1.4 1) (drill (offset 0.1 0))
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 N-0000014)
      (clearance 0.15)
    )
  )
  (module LED-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF1A7D)
    (at 207.85 133.9 180)
    (descr "LED special")
    (tags "LED special")
    (attr smd)
    (fp_text reference D1 (at 0 -1.016 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 1.3 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 180) (size 1.4 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-0000017)
      (clearance 0.15)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 180) (size 1.4 1) (drill (offset 0.1 0))
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 N-000001)
      (clearance 0.15)
    )
  )
  (module LED-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF1A7D)
    (at 207.75 135.2)
    (descr "LED special")
    (tags "LED special")
    (attr smd)
    (fp_text reference D2 (at 0 -1.016) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 1.3) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0) (size 1.4 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-0000017)
      (clearance 0.15)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0) (size 1.4 1) (drill (offset 0.1 0))
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 N-000002)
      (clearance 0.15)
    )
  )
  (module LED-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF1A7D)
    (at 207.75 153.4)
    (descr "LED special")
    (tags "LED special")
    (attr smd)
    (fp_text reference D16 (at 0 -1.016) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 1.3) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0) (size 1.4 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-0000017)
      (clearance 0.15)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0) (size 1.4 1) (drill (offset 0.1 0))
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 N-0000016)
      (clearance 0.15)
    )
  )
  (module LED-SPECIAL (layer F.Cu) (tedit 56EF1A7D)
    (at 207.85 152.1 180)
    (descr "LED special")
    (tags "LED special")
    (attr smd)
    (fp_text reference D15 (at 0 -1.016 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 1.3 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 180) (size 1.4 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-0000017)
      (clearance 0.15)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 180) (size 1.4 1) (drill (offset 0.1 0))
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 N-0000015)
      (clearance 0.15)
    )
  )
  (gr_line (start 212.23732 154.36596) (end 212.23732 154.36088) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 212.11286 154.36596) (end 212.23732 154.36596) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 203.34732 154.36342) (end 203.34732 154.3685) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 203.4794 154.36342) (end 203.34732 154.36342) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 212.23986 132.90042) (end 212.23986 132.91566) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 212.12302 132.90042) (end 212.23986 132.90042) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 203.35 132.9) (end 203.5 132.9) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 211.858 154.365) (end 212.112 154.365) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 203.349 133.029) (end 203.349 132.902) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 212.239 132.902) (end 212.239 133.156) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 203.349 133.029) (end 203.349 141.792) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 212.112 132.902) (end 203.476 132.902) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 212.239 154.365) (end 212.239 133.029) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 203.476 154.365) (end 211.985 154.365) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 203.349 146.237) (end 203.349 154.365) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 203.349 141.538) (end 203.349 146.237) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (zone (net 9) (net_name N-0000017) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.25))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 211.753 153.857) (xy 203.835 153.857) (xy 203.835 133.41) (xy 211.753 133.41)
      )
    )
  )
)
