<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="45.39" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.39" y1="0" x2="45.39" y2="53.33" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.39" y1="53.33" x2="0" y2="53.33" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="53.33" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="3.81" y="48.895" drill="1.5"/>
<hole x="7.62" y="48.895" drill="1.5"/>
<hole x="11.43" y="48.895" drill="1.5"/>
<hole x="15.24" y="48.895" drill="1.5"/>
<hole x="19.05" y="48.895" drill="1.5"/>
<hole x="22.86" y="48.895" drill="1.5"/>
<hole x="26.67" y="48.895" drill="1.5"/>
<hole x="30.48" y="48.895" drill="1.5"/>
<hole x="34.29" y="48.895" drill="1.5"/>
<hole x="38.1" y="48.895" drill="1.5"/>
<hole x="41.91" y="48.895" drill="1.5"/>
<hole x="1.905" y="51.435" drill="1.6"/>
<hole x="43.18" y="51.435" drill="1.6"/>
<hole x="27.94" y="2.54" drill="1.5"/>
<hole x="34.29" y="2.54" drill="1.5"/>
<hole x="24.13" y="27.94" drill="3.2"/>
<text>s.gonch@hotmail.com</text>
<text>phonetracker v0.1</text>
<text>crystal</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0309V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0309, grid 2.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Arduino-AVR">
<description>&lt;b&gt;Arduino Microcontrollers&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Atmel ATmega8, ATmega168: 8-bit AVR microcontrollers
&lt;p&gt;&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;i&gt;ATmega8 was used on the original Arduino Serial and USB boards&lt;br&gt;
- 28-pin PDIP (32-lead packages also included)&lt;/i&gt;
&lt;li&gt;ATmega168 for current Arduino Diecimila and NG boards&lt;br&gt;
 - 28-pin PDIP
&lt;li&gt;ATMEGA168 for the Arduino Nano, Mini, LilyPad, Pro and so forth&lt;br&gt;
- 32-lead TQFP and 32-pad QFN/MLF
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;from Rob Faludi: www.faludi.com/projects&lt;/p&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt; 0.3 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="special">
<description>&lt;b&gt;Special Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
7-segment displays, switches, heatsinks, crystals, transformers, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="EDG-01">
<description>&lt;b&gt;DIP SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO126V">
<description>&lt;b&gt;TO 126 vertical&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="P1-20Y">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="adafruit" package="DO41-10" value="1N4004">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="Arduino-AVR" package="DIL28-3" value="ATMEGA168-PU">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="adafruit" package="1X06" value="RST TX RX VCC NC GND">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="adafruit" package="1X03" value="GND">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="adafruit" package="1X03" value="VCC">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="adafruit" package="1X03" value="D123">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="adafruit" package="1X06" value="A0 A5 A4 A3 A2 A1">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP7" library="pinhead" package="2X05" value="usbasp">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP8" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor" package="TO126V" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q10" library="transistor" package="TO126V" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q11" library="transistor" package="TO126V" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="transistor" package="TO126V" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="transistor" package="TO126V" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q4" library="transistor" package="TO126V" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q5" library="transistor" package="TO126V" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q6" library="transistor" package="TO126V" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q7" library="transistor" package="TO126V" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q8" library="transistor" package="TO126V" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q9" library="transistor" package="TO126V" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="0309V" value=""/>
<element name="R10" library="adafruit" package="0309V" value=""/>
<element name="R11" library="adafruit" package="0309V" value=""/>
<element name="R12" library="adafruit" package="0309V" value=""/>
<element name="R13" library="adafruit" package="0309V" value=""/>
<element name="R2" library="adafruit" package="0309V" value=""/>
<element name="R3" library="adafruit" package="0309V" value=""/>
<element name="R4" library="adafruit" package="0309V" value=""/>
<element name="R5" library="adafruit" package="0309V" value=""/>
<element name="R6" library="adafruit" package="0309V" value=""/>
<element name="R7" library="adafruit" package="0309V" value=""/>
<element name="R8" library="adafruit" package="0309V" value=""/>
<element name="R9" library="adafruit" package="0309V" value=""/>
<element name="SW1" library="special" package="EDG-01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="I1" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="WIREPAD1,6/0,8"/>
<element name="I2" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="WIREPAD1,6/0,8"/>
<element name="I3" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="WIREPAD1,6/0,8"/>
<element name="I4" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="WIREPAD1,6/0,8"/>
<element name="I5" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="WIREPAD1,6/0,8"/>
<element name="O1" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="WIREPAD1,6/0,8"/>
<element name="O2" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="WIREPAD1,6/0,8"/>
<element name="O3" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="WIREPAD1,6/0,8"/>
<element name="O4" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="WIREPAD1,6/0,8"/>
<element name="O5" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="WIREPAD1,6/0,8"/>
<element name="GS" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="WIREPAD1,6/0,8"/>
<element name="VCC" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="WIREPAD1,6/0,8">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="WIREPAD1,6/0,8">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP1" library="testpad" package="P1-20Y" value="TPSQPAD1-20Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP2" library="testpad" package="P1-20Y" value="TPSQPAD1-20Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="adafruit" package="0309V" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="Q11" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="Q6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="Q7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="Q8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="Q9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="Q10" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="Q11" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="JP7" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="Q10" pad="1"/>
<contactref element="Q9" pad="1"/>
<contactref element="Q7" pad="1"/>
<contactref element="Q6" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
<contactref element="Q8" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="SW1" pad="1"/>
<contactref element="VCC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP8" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="JP6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="JP6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="O5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="O4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="O3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="Q4" pad="1"/>
<contactref element="O2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="Q5" pad="1"/>
<contactref element="O1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="Q6" pad="2"/>
<contactref element="I5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="Q7" pad="2"/>
<contactref element="I4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="Q8" pad="2"/>
<contactref element="I3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="Q9" pad="2"/>
<contactref element="I2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="Q10" pad="2"/>
<contactref element="I1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="Q11" pad="2"/>
<contactref element="GS" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="TP1" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="TP2" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
