<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="CR2032-SMD">
</package>
<package name="VIBRATING-MOTOR">
</package>
<package name="WIRELESS-NRF24L01">
<description>&lt;b&gt;2.4 GHz Wireless Module&lt;/b&gt; based on &lt;b&gt;NRF24L01&lt;/b&gt; chip</description>
</package>
<package name="1296-08">
<description>&lt;b&gt;1.27mm SINGLE ROW FEMALE SOCKET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.leotronics.co.uk/Conexcon/Data%20Sheets/sec.%20A/1296ing.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="3V-CR2032">
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="+1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="VIBRATING-MOTOR">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
</symbol>
<symbol name="WIRELESS-NRF24L01">
<description>&lt;b&gt;2.4 GHz Wireless Module&lt;/b&gt; based on &lt;b&gt;NRF24L01&lt;/b&gt; chip</description>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="CE"/>
<pin name="CSN"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="MOSI"/>
<pin name="MISO"/>
<pin name="IRQ"/>
</symbol>
<symbol name="FVAL">
<pin name="B" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="F">
<pin name="B" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="CR2032" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="3V-CR2032"/>
</gates>
<devices>
<device name="SMT" package="CR2032-SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+1" pad="+$1"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="VIBRATING-MOTOR">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="VIBRATING-MOTOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="VIBRATING-MOTOR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="NAME"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="WIRELESS-NRF24L01" prefix="M">
<description>&lt;b&gt;2.4 GHz Wireless Module&lt;/b&gt; based on &lt;b&gt;NRF24L01&lt;/b&gt; chip</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="WIRELESS-NRF24L01"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="WIRELESS-NRF24L01">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CE" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="CSN" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="IRQ" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="1296-T08" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;1.27mm SINGLE ROW FEMALE SOCKET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.leotronics.co.uk/Conexcon/Data%20Sheets/sec.%20A/1296ing.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="FVAL"/>
<gate name="-2" symbol="FVAL"/>
<gate name="-3" symbol="F"/>
<gate name="-4" symbol="F"/>
<gate name="-5" symbol="F"/>
<gate name="-6" symbol="F"/>
<gate name="-7" symbol="F"/>
<gate name="-8" symbol="F"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1296-08">
<connects>
<connect gate="-1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="B" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="B" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="B" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="B" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="B" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="B" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
