<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.19" y1="-0.19" x2="55.995" y2="-0.19" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.995" y1="-0.19" x2="55.995" y2="33.995" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.995" y1="33.995" x2="-0.19" y2="33.995" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.19" y1="33.995" x2="-0.19" y2="-0.19" width="0" layer="20"/>
<hole x="4.445" y="29.36" drill="3.2"/>
<hole x="51.36" y="29.36" drill="3.2"/>
<text>by K.Jacobs</text>
<text>HTTPS://www.GrauTier.com</text>
<text>CC-by-nc-sa</text>
<text>Ver. 1.1</text>
<text>*</text>
<text>* I2C- Pullups Optional
Not Use for RaspberryPI
and OrangePI</text>
</plain>
<libraries>
<library name="v-reg-3">
<packages>
<package name="SOT223">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C1206K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 1206 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 3216</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="micro-philips">
<packages>
<package name="SO16W">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt; 7.6 x 10.6 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X20/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="v-reg-3" package="SOT223" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="resistor" package="C0805K" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="resistor" package="C0805K" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C1206K" value="10µ">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C1206K" value="10µ">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC3" library="micro-philips" package="SO16W" value="PCF8591T">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="PCF8591T/2,512"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1826767"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="70R6911"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C1206K" value="4.7y">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C10" library="resistor" package="C0805K" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="C1206K" value="4.7µ">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C12" library="resistor" package="C0805K" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="220">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0805" value="1k8">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0805" value="2k7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0805" value="3k6">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0805" value="1k2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="R0805" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R0805" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="R0805" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="R0805" value="NC">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02/90" value="12V">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X02/90" value="1.2V">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="2X20/90" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="13"/>
<contactref element="JP2" pad="19"/>
<contactref element="JP2" pad="29"/>
<contactref element="JP2" pad="33"/>
<contactref element="JP2" pad="26"/>
<contactref element="JP2" pad="40"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AOUT">
<contactref element="IC3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="AIN0">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AIN1">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AIN2">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AIN3">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
