<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<circle x="0" y="0" radius="12.827" width="0.1524" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="BTLE_widget">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0402">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="QFN-24">
</package>
<package name="MS5607">
</package>
<package name="OVSRRGBCC3">
</package>
<package name="EMT3F">
</package>
<package name="MA05-2_50MIL">
</package>
<package name="SABLE-X">
</package>
<package name="CR1632_HOLDER">
</package>
<package name="WS-TASU">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="L1" library="BTLE_widget" package="C0603" value="BLM18HE152SN1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="BTLE_widget" package="C0402" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="BTLE_widget" package="C0402" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="BTLE_widget" package="C0402" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="BTLE_widget" package="MA05-2_50MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="BTLE_widget" package="SABLE-X" value="SABLE-X">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="BAT1" library="BTLE_widget" package="CR1632_HOLDER" value="CR1632"/>
<element name="R7" library="BTLE_widget" package="C0402" value="140">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="BTLE_widget" package="C0402" value="140">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="BTLE_widget" package="C0402" value="200">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED4" library="BTLE_widget" package="OVSRRGBCC3" value="RGB_LED_CA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R14" library="BTLE_widget" package="C0402" value="140">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="BTLE_widget" package="C0402" value="140">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="BTLE_widget" package="C0402" value="200">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED5" library="BTLE_widget" package="OVSRRGBCC3" value="RGB_LED_CA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R17" library="BTLE_widget" package="C0402" value="140">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="BTLE_widget" package="C0402" value="140">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="BTLE_widget" package="C0402" value="200">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED6" library="BTLE_widget" package="OVSRRGBCC3" value="RGB_LED_CA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q1" library="BTLE_widget" package="EMT3F" value="RE1C002UN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q2" library="BTLE_widget" package="EMT3F" value="RE1C002UN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q3" library="BTLE_widget" package="EMT3F" value="RE1C002UN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U2" library="BTLE_widget" package="QFN-24" value="MPU9250">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="BTLE_widget" package="C0402" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="BTLE_widget" package="C0402" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="BTLE_widget" package="C0402" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="BTLE_widget" package="MS5607" value="MS5607">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="BTLE_widget" package="C0402" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="BTLE_widget" package="C0402" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="BTLE_widget" package="C0402" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="BTLE_widget" package="WS-TASU" value="WS-TASU">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="BTLE_widget" package="C0402" value="270">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="P$3"/>
<contactref element="J1" pad="P$5"/>
<contactref element="J1" pad="P$7"/>
<contactref element="J1" pad="P$9"/>
<contactref element="BAT1" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="P$37"/>
<contactref element="U1" pad="P$22"/>
<contactref element="U1" pad="P$33"/>
<contactref element="U1" pad="P$2"/>
<contactref element="U1" pad="P$39"/>
<contactref element="U1" pad="P$3"/>
<contactref element="U1" pad="P$36"/>
<contactref element="U1" pad="P$34"/>
<contactref element="U1" pad="P$35"/>
<contactref element="U1" pad="P$38"/>
<contactref element="Q1" pad="P$2"/>
<contactref element="Q2" pad="P$2"/>
<contactref element="Q3" pad="P$2"/>
<contactref element="U2" pad="P$18"/>
<contactref element="U2" pad="TH"/>
<contactref element="U2" pad="P$20"/>
<contactref element="U2" pad="P$11"/>
<contactref element="U2" pad="P$9"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="P$3"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="P$4"/>
<contactref element="S1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="LED4" pad="P$4"/>
<contactref element="LED5" pad="P$4"/>
<contactref element="LED6" pad="P$4"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="P$1"/>
<contactref element="U2" pad="P$8"/>
<contactref element="U2" pad="P$13"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="BAT1" pad="P$3"/>
<contactref element="BAT1" pad="P$2"/>
<contactref element="J1" pad="P$1"/>
<contactref element="U3" pad="P$2"/>
<contactref element="U3" pad="P$1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="P$5"/>
<contactref element="U3" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="VDDS">
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="P$12"/>
<contactref element="U1" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="JTAG_TDI">
<contactref element="J1" pad="P$8"/>
<contactref element="U1" pad="P$14"/>
</signal>
<signal name="JTAG_TDO">
<contactref element="J1" pad="P$6"/>
<contactref element="U1" pad="P$13"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U2" pad="P$24"/>
<contactref element="U3" pad="P$7"/>
<contactref element="U1" pad="P$21"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U2" pad="P$23"/>
<contactref element="U3" pad="P$8"/>
<contactref element="U1" pad="P$24"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MPU_INT">
<contactref element="U2" pad="P$12"/>
<contactref element="U1" pad="P$20"/>
</signal>
<signal name="LED_R">
<contactref element="Q1" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="P$17"/>
</signal>
<signal name="LED_G">
<contactref element="Q2" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="P$18"/>
</signal>
<signal name="LED_B">
<contactref element="Q3" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="P$16"/>
</signal>
<signal name="N$71">
</signal>
<signal name="JTAG_TMS">
<contactref element="J1" pad="P$2"/>
<contactref element="U1" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="JTAG_TCK">
<contactref element="J1" pad="P$4"/>
<contactref element="U1" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="RESET#">
<contactref element="J1" pad="P$10"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="LED4" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="LED4" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="LED4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="LED5" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="LED5" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="LED5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="LED6" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="LED6" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="LED6" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U2" pad="P$10"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="BUTTON1">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P$15"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="P$3"/>
<contactref element="S1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="MPU_PWR">
<contactref element="U2" pad="P$22"/>
<contactref element="U1" pad="P$23"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
