(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.0-rc1-stable)
  (general
    (links 20)
    (no_connects 0)
    (area 59.924999 92.73225 100.075001 134.39455)
    (thickness 1.6)
    (drawings 15)
    (tracks 266)
    (zones 0)
    (modules 12)
    (nets 13)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user hide)
    (33 F.Adhes user hide)
    (34 B.Paste user hide)
    (35 F.Paste user hide)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user hide)
    (39 F.Mask user hide)
    (40 Dwgs.User user hide)
    (41 Cmts.User user hide)
    (42 Eco1.User user hide)
    (43 Eco2.User user hide)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user hide)
    (46 B.CrtYd user hide)
    (47 F.CrtYd user hide)
    (48 B.Fab user hide)
    (49 F.Fab user hide)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (user_trace_width 0.1525)
    (user_trace_width 0.635)
    (user_trace_width 3)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.25)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.1525)
    (segment_width 0.15)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (user_via 0.69 0.331)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.6764 3.3528)
    (pad_drill 1.2192)
    (pad_to_mask_clearance 0.05)
    (aux_axis_origin 60.833 123.698)
    (visible_elements 7FFCCE7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010ec_80000001)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference false)
      (plotvalue false)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(C1-Pad1)")
  (net 2 GND)
  (net 3 "Net-(C2-Pad1)")
  (net 4 "Net-(C3-Pad1)")
  (net 5 VCC)
  (net 6 "Net-(D1-Pad2)")
  (net 7 "Net-(D1-Pad3)")
  (net 8 "Net-(P2-Pad1)")
  (net 9 "Net-(P2-Pad2)")
  (net 10 "Net-(P2-Pad3)")
  (net 11 "Net-(R2-Pad2)")
  (net 12 "Net-(U1-Pad4)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(C1-Pad1)")
    (add_net "Net-(C2-Pad1)")
    (add_net "Net-(C3-Pad1)")
    (add_net "Net-(D1-Pad2)")
    (add_net "Net-(D1-Pad3)")
    (add_net "Net-(P2-Pad1)")
    (add_net "Net-(P2-Pad2)")
    (add_net "Net-(P2-Pad3)")
    (add_net "Net-(R2-Pad2)")
    (add_net "Net-(U1-Pad4)")
    (add_net VCC)
  )
  (module con-phoenix-250:con-phoenix-250-MC4 (layer F.Cu) (tedit 56CD2E5D)
    (at 79.248 97.409)
    (descr "MINI-COMBICON 2.50MM 4-POLIG")
    (tags "MINI-COMBICON 2.50MM 4-POLIG")
    (attr virtual)
    (fp_text reference P2 (at 0.254 -3.0988) (layer B.SilkS))
    (fp_text value CONN_01X04 (at 1.04394 10.4775) (layer B.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -2.49936 0) (size 1.6764 3.3528) (drill 1.2192) (layers *.Cu F.SilkS F.Mask)
      (net 8 "Net-(P2-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.6764 3.3528) (drill 1.2192) (layers *.Cu F.SilkS F.Mask)
      (net 9 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.49936 0) (size 1.6764 3.3528) (drill 1.2192) (layers *.Cu F.SilkS F.Mask)
      (net 10 "Net-(P2-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 4.99872 0) (size 1.6764 3.3528) (drill 1.2192) (layers *.Cu F.SilkS F.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module con-phoenix-250:con-phoenix-250-MC2 (layer F.Cu) (tedit 56CD2E1A)
    (at 79.248 122.301)
    (descr "MINI-COMBICON 2.50MM 2-POLIG")
    (tags "MINI-COMBICON 2.50MM 2-POLIG")
    (attr virtual)
    (fp_text reference P3 (at 2.75336 -3.0988) (layer B.SilkS))
    (fp_text value CONN_01X02 (at 3.5433 10.4775) (layer B.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.6764 3.3528) (drill 1.2192) (layers *.Cu F.SilkS F.Mask)
      (net 5 VCC))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.49936 0) (size 1.6764 3.3528) (drill 1.2192) (layers *.Cu F.SilkS F.Mask)
      (net 4 "Net-(C3-Pad1)"))
  )
  (module con-phoenix-250:con-phoenix-250-MC2 (layer F.Cu) (tedit 56CD2DCA)
    (at 72.263 122.428)
    (descr "MINI-COMBICON 2.50MM 2-POLIG")
    (tags "MINI-COMBICON 2.50MM 2-POLIG")
    (attr virtual)
    (fp_text reference P1 (at 2.75336 -3.0988) (layer B.SilkS))
    (fp_text value CONN_01X02 (at 3.5433 10.4775) (layer B.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.6764 3.3528) (drill 1.2192) (layers *.Cu F.SilkS F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.49936 0) (size 1.6764 3.3528) (drill 1.2192) (layers *.Cu F.SilkS F.Mask)
      (net 5 VCC))
  )
  (module "resistor:0805(2012m)-CHIP-RESISTOR" (layer F.Cu) (tedit 56AD1D0E)
    (at 86.741 116.967 90)
    (fp_text reference R2 (at 0 1.905 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.142R (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.95 0 90) (size 1 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 2 smd rect (at 0.95 0 90) (size 1 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 "Net-(R2-Pad2)"))
  )
  (module st-microelectronics:st-microelectronics-POWER-SO10 (layer F.Cu) (tedit 56AD1989)
    (at 79.883 111.252)
    (descr "POWER SO-10")
    (tags "POWER SO-10")
    (attr smd)
    (fp_text reference U1 (at -0.635 -5.715) (layer B.SilkS))
    (fp_text value STCS2A (at 0 0.635) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -6.62432 -2.54) (size 1.64846 0.72898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(C1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at -6.62432 -1.27) (size 1.64846 0.72898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(P2-Pad1)"))
    (pad 3 smd rect (at -6.62432 0) (size 1.64846 0.72898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 4 smd rect (at -6.62432 1.27) (size 1.64846 0.72898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 "Net-(U1-Pad4)"))
    (pad 5 smd rect (at -6.62432 2.54) (size 1.64846 0.72898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(C3-Pad1)"))
    (pad 6 smd rect (at 6.62432 2.54) (size 1.64846 0.72898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 "Net-(R2-Pad2)"))
    (pad 7 smd rect (at 6.62432 1.27) (size 1.64846 0.72898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 "Net-(R2-Pad2)"))
    (pad 8 smd rect (at 6.62432 0) (size 1.64846 0.72898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(C2-Pad1)"))
    (pad 9 smd rect (at 6.62432 -1.27) (size 1.64846 0.72898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 "Net-(P2-Pad3)"))
    (pad 10 smd rect (at 6.62432 -2.54) (size 1.64846 0.72898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad P smd rect (at 0 0) (size 6.2992 9.4996) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module cap-master:cap-master-0603 (layer F.Cu) (tedit 200000)
    (at 89.281 109.855 90)
    (descr "SMD CHIP CAP")
    (tags "SMD CHIP CAP")
    (attr smd)
    (fp_text reference C2 (at 1.5875 -1.30048 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10nF (at 1.4859 1.33858 90) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 1.016 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(C2-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 1.016 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module cap-master:cap-master-0603 (layer F.Cu) (tedit 569D51D2)
    (at 72.136 115.316 180)
    (descr "SMD CHIP CAP")
    (tags "SMD CHIP CAP")
    (attr smd)
    (fp_text reference C3 (at 1.5875 -1.30048 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 0.47uF (at 1.4859 1.33858 270) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 1.016 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(C3-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 1.016 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module cap-master:cap-master-0603 (layer F.Cu) (tedit 200000)
    (at 73.914 105.791 90)
    (descr "SMD CHIP CAP")
    (tags "SMD CHIP CAP")
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 1.5875 -1.30048 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 0.1uF (at 1.4859 1.33858 90) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 1.016 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(C1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 1.016 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module "resistor:0603(1608m)-CHIP-RESISTOR" (layer F.Cu) (tedit 56AD1711)
    (at 71.628 107.188)
    (fp_text reference R1 (at 0 1.905) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100R (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.8 0) (size 0.9 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 "Net-(D1-Pad3)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.8 0) (size 0.9 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(C1-Pad1)"))
  )
  (module diode-1:diode-1-SOT323-R (layer F.Cu) (tedit 56AD1670)
    (at 69.596 105.537 270)
    (descr "SOT323 REFLOW SOLDERING")
    (tags "SOT323 REFLOW SOLDERING")
    (attr smd)
    (fp_text reference D1 (at 2.17424 -1.93294 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value BAT46 (at 2.80924 1.96342 270) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.6477 0.92456 270) (size 0.59944 0.54864) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 0.6477 0.92456 270) (size 0.59944 0.54864) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 "Net-(D1-Pad2)"))
    (pad 3 smd rect (at 0 -0.92456 270) (size 0.59944 0.54864) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 "Net-(D1-Pad3)"))
  )
  (module jimsCustom:4x40Hole (layer F.Cu) (tedit 56A96E7C)
    (at 94.234 110.998)
    (fp_text reference MH1 (at 0 2.5) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MountHole (at 0 -2.5) (layer F.Fab))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.7 3.7) (drill 3.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  )
  (module jimsCustom:4x40Hole (layer F.Cu) (tedit 56A96E7C)
    (at 66.421 110.49)
    (fp_text reference MH2 (at 0 2.5) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MountHole (at 0 -2.5) (layer F.Fab))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.7 3.7) (drill 3.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  )
  (gr_text "1/16  -jkl" (at 91.44 122.047) (layer F.SilkS))
  (gr_text D (at 82.296 100.584) (layer F.SilkS))
  (gr_text Gnd (at 87.63 97.409) (layer F.SilkS))
  (gr_text En (at 78.994 100.457) (layer F.SilkS))
  (gr_text PWM (at 72.644 97.79) (layer F.SilkS))
  (gr_text Lo (at 84.455 121.158) (layer F.SilkS))
  (gr_text Gnd (at 70.612 119.253) (layer F.SilkS))
  (gr_text Pwr (at 77.597 119.507) (layer F.SilkS))
  (gr_text LED (at 80.518 117.856) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 100 95.3) (end 100 124.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 60 95.3) (end 100 95.3) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 60 124.5) (end 60 95.3) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 100 124.5) (end 60 124.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 2) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads thru_hole_only (clearance 0.25))
    (min_thickness 0.1)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.25) (thermal_bridge_width 0.4))
    (polygon
      (pts
        (xy 61.595 96.139) (xy 61.595 123.952) (xy 98.298 123.952) (xy 98.298 96.139)
      )
    )
  )
  (zone (net 2) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.25))
    (min_thickness 0.1)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.25) (thermal_bridge_width 0.2))
    (polygon
      (pts
        (xy 61.595 96.139) (xy 61.595 123.952) (xy 98.298 123.952) (xy 98.298 96.139)
      )
    )
  )
)
