Generated by EAGLE CAM Processor 7.6.0

Photoplotter Info File: C:/Users/adria/OneDrive/Documents/eagle/Battery/battery.gpi

 Date              : 7/11/2016 9:13
 Plotfile          : C:/Users/adria/OneDrive/Documents/eagle/Battery/battery.sts
 Apertures         : generated: 
 Device            : Gerber RS-274-X photoplotter, coordinate format 2.5 inch

Parameter settings:

 Emulate Apertures : no
 Tolerance Draw  + :  0.00 %
 Tolerance Draw  - :  0.00 %
 Tolerance Flash + :  0.00 %
 Tolerance Flash - :  0.00 %
 Rotate            : no
 Mirror            : no
 Optimize          : yes
 Auto fit          : yes
 OffsetX           : 0inch
 OffsetY           : 0inch

Plotfile Info:

 Coordinate Format : 2.5
 Coordinate Units  : Inch
 Data Mode         : Absolute
 Zero Suppression  : None
 End Of Block      : *

Apertures used:

 Code     Shape     Size                  used

 D10      round     0.1182inch               6
 D11      draw      0.0674inch              21
 D12      round     0.0740inch              15
 D13      draw      0.0595inch              33
 D14      round     0.0595inch               2
 D15      draw      0.0680inch              18
 D16      octagon   0.1720inch               1
 D17      octagon   0.1330inch               2
 D18      round     0.3623inch               2
 D19      octagon   0.0476inch             112
 D20      square    0.0476inch               1

