<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="21.86" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.86" y1="0" x2="21.86" y2="14" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.86" y1="14" x2="0" y2="14" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="14" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Mohamed's-library">
<packages>
<package name="LCA7XX">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="Mohamed's-library" package="LCA7XX" value="LCA715S"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X05" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="D-IN">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D-OUT">
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
