<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="17.78" y1="26.67" x2="17.78" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="1.27" x2="16.51" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="16.51" y1="0" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.2555" y1="27.94" x2="16.51" y2="27.94" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.51" y1="27.94" x2="17.78" y2="26.67" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="12.2555" y1="27.94" x2="11.43" y2="28.7655" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="11.43" y1="28.7655" x2="12.2555" y2="29.591" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="12.2555" y1="29.591" x2="41.2115" y2="29.591" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.2115" y1="29.591" x2="42.037" y2="30.4165" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="42.037" y1="30.4165" x2="42.037" y2="31.3055" width="0" layer="20"/>
<wire x1="42.037" y1="31.3055" x2="41.2115" y2="32.131" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="41.2115" y1="32.131" x2="-23.4315" y2="32.131" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-23.4315" y1="32.131" x2="-24.257" y2="31.3055" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-24.257" y1="31.3055" x2="-24.257" y2="30.4165" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-24.257" y1="30.4165" x2="-23.4315" y2="29.591" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-23.4315" y1="29.591" x2="5.5245" y2="29.591" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.5245" y1="29.591" x2="6.35" y2="28.7655" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="6.35" y1="28.7655" x2="5.5245" y2="27.94" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="26.67" x2="1.27" y2="27.94" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1.27" y1="27.94" x2="5.5245" y2="27.94" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="0" y2="26.67" width="0" layer="20"/>
<hole x="6.858" y="28.829" drill="0.6"/>
<hole x="8.382" y="28.829" drill="0.6"/>
<hole x="9.398" y="28.829" drill="0.6"/>
<hole x="10.922" y="28.829" drill="0.6"/>
<text>&gt;DRAWING_NAME</text>
<text>GND</text>
<text>Vout</text>
<text>green</text>
<text>35um</text>
<text>green</text>
<text>35um</text>
<text>1.0mm total</text>
<text>white</text>
<text>white</text>
<text>-</text>
<text>66.30x32.13</text>
<text>HASL</text>
<text>6mil</text>
<text>6mil</text>
<text>2</text>
<text>0.3mm</text>
<text>mliling / V-cut allowed where possible</text>
<text>*.INF1 - Information Layer file</text>
<text>*.INF2 - Drill size/type chart</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Discrete_Capacitors">
<packages>
<package name="C0603_L">
</package>
<package name="C0603_N">
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Discrete_Semiconductors">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOD323F">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Discrete_Other">
<packages>
<package name="LED1608_N">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB Q993&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... Lb_q993.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Discrete_Resistors">
<packages>
<package name="R0603_L">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Discrete_Inductors">
<packages>
<package name="L0603_L">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Pads">
<packages>
<package name="TP13R">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Frames">
<packages>
<package name="A4L_PCB_MY">
</package>
<package name="PCB_2LAYERS_INFO_80X55">
</package>
<package name="PCB_ADDITIONAL_INFO">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-2.54headers">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA02-1W">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Logo">
<packages>
<package name="OSHW_8MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="drilegend">
<packages>
<package name="DRILEGEND">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
<attribute name="AUTHOR" value="VJ"/>
<attribute name="REV" value="A"/>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D5" library="Discrete_Semiconductors" package="SOT23" value="HSMS-2862-BLKG">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="Discrete_Capacitors" package="C0603_N" value="4p7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="Discrete_Semiconductors" package="SOT23" value="HSMS-2862-BLKG">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="Discrete_Capacitors" package="C0603_N" value="4p7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="Discrete_Capacitors" package="C0603_N" value="4p7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="Discrete_Capacitors" package="C0603_L" value="DNI">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="Discrete_Inductors" package="L0603_L" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="Discrete_Capacitors" package="C0603_N" value="4p7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="Discrete_Semiconductors" package="SOT23" value="HSMS-2862-BLKG">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="Discrete_Capacitors" package="C0603_N" value="4p7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="Discrete_Capacitors" package="C0603_N" value="4p7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="Discrete_Semiconductors" package="SOT23" value="HSMS-2862-BLKG">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="Discrete_Capacitors" package="C0603_N" value="4p7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="Discrete_Semiconductors" package="SOD323F" value="PESD5V0L1BA.115">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="Discrete_Capacitors" package="C0603_L" value="DNI">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="Discrete_Capacitors" package="C0805" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="Discrete_Capacitors" package="C0805" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="Discrete_Capacitors" package="C0805" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP1" library="Pads" package="TP13R" value="">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP2" library="Pads" package="TP13R" value="">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LD1" library="Discrete_Other" package="LED1608_N" value="yellow">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="Discrete_Resistors" package="R0603_L" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="INFO3" library="Frames" package="A4L_PCB_MY" value="">
<attribute name="ASSEMBLY_VARIANT"/>
<attribute name="AUTHOR"/>
<attribute name="DRAWING_NAME"/>
<attribute name="LAST_DATE_TIME"/>
<attribute name="REV"/>
</element>
<element name="INFO1" library="Frames" package="PCB_2LAYERS_INFO_80X55" value=""/>
<element name="INFO2" library="Frames" package="PCB_ADDITIONAL_INFO" value=""/>
<element name="J1" library="con-2.54headers" package="MA02-1W" value="2.54mm">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GOLD_ORB_SM1" library="Logo" package="OSHW_8MM" value="OSHWLOGOLOGO8MM"/>
<element name="DRILEGEND" library="drilegend" package="DRILEGEND" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="D5" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="TP2" pad="TP"/>
<contactref element="LD1" pad="C"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="D5" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D5" pad="3"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V_PWR">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="TP1" pad="TP"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="D4" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="D3" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ANTENNA">
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="LD1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ANTENNA1">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
