<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.1.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="13.229590625" y1="18.521425" x2="13.229590625" y2="15.610915625" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="13.229590625" y1="15.610915625" x2="16.40469375" y2="9.260715625" width="0.1524" layer="20" curve="45.864197"/>
<wire x1="16.40469375" y1="9.260715625" x2="42.59928125" y2="0.793775" width="0.1524" layer="20" curve="45.103639"/>
<wire x1="42.59928125" y1="0.793775" x2="58.73938125" y2="3.175103125" width="0.1524" layer="20" curve="22.253833"/>
<wire x1="58.73938125" y1="3.175103125" x2="63.50203125" y2="10.583671875" width="0.1524" layer="20" curve="68.086207"/>
<wire x1="63.50203125" y1="10.583671875" x2="64.031215625" y2="11.11285625" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="64.031215625" y1="11.11285625" x2="66.941725" y2="11.642040625" width="0.1524" layer="20" curve="20.609753"/>
<wire x1="66.941725" y1="11.642040625" x2="83.8756" y2="33.86775" width="0.1524" layer="20" curve="64.172637"/>
<wire x1="83.8756" y1="33.86775" x2="84.14019375" y2="47.36193125" width="0.1524" layer="20" curve="8.188642"/>
<wire x1="84.14019375" y1="47.36193125" x2="60.062340625" y2="71.704378125" width="0.1524" layer="20" curve="83.431799"/>
<wire x1="60.062340625" y1="71.704378125" x2="59.53315625" y2="72.2335625" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="59.53315625" y1="72.2335625" x2="55.03509375" y2="100.809475" width="0.1524" layer="20" curve="16.674898"/>
<wire x1="55.03509375" y1="100.809475" x2="44.716015625" y2="111.657740625" width="0.1524" layer="20" curve="56.563175"/>
<wire x1="33.338565625" y1="111.393146875" x2="23.0194875" y2="97.634375" width="0.1524" layer="20" curve="64.630247"/>
<wire x1="23.0194875" y1="97.634375" x2="26.988365625" y2="74.350296875" width="0.1524" layer="20" curve="28.45628"/>
<wire x1="26.988365625" y1="74.350296875" x2="26.194590625" y2="73.556521875" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="26.194590625" y1="73.556521875" x2="25.4008125" y2="73.556521875" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="25.4008125" y1="73.556521875" x2="7.143978125" y2="61.649890625" width="0.1524" layer="20" curve="66.222676"/>
<wire x1="7.143978125" y1="61.649890625" x2="7.143978125" y2="50.801625" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="7.143978125" y1="50.801625" x2="6.614796875" y2="50.27244375" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="6.614796875" y1="50.27244375" x2="4.23346875" y2="49.478665625" width="0.1524" layer="20" curve="36.869934"/>
<wire x1="4.23346875" y1="49.478665625" x2="-0.264590625" y2="42.070096875" width="0.1524" layer="20" curve="43.732614"/>
<wire x1="-0.264590625" y1="42.070096875" x2="0.793775" y2="31.751015625" width="0.1524" layer="20" curve="30.506843"/>
<wire x1="0.793775" y1="31.751015625" x2="13.229590625" y2="18.521425" width="0.1524" layer="20" curve="44.238213"/>
<wire x1="33.338565625" y1="111.393146875" x2="33.338565625" y2="111.92233125" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="33.338565625" y1="111.92233125" x2="44.716015625" y2="111.657740625" width="0.1524" layer="20" curve="-182.664428"/>
<circle x="39.0525" y="114.6175" radius="2.129853125" width="0.1524" layer="20"/>
<text>DEFCON26 2018 
Middle Finger 
by @EljefeDSecurit</text>
<text>https://github.com/ElJefeDSecurIT/DC26fingerbadge</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit-boards">
<packages>
<package name="NEOPIXEL5MMRGB">
</package>
<package name="ADAFRUIT_TRINKET_3V_MICROUSB">
</package>
<package name="LIPOPACK">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SJW">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="shitty defcon add-on">
<packages>
<package name="SHITTYADDON">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="adafruit-boards" package="NEOPIXEL5MMRGB" value="NEOPIXEL5MMRGB"/>
<element name="U$2" library="adafruit-boards" package="NEOPIXEL5MMRGB" value="NEOPIXEL5MMRGB"/>
<element name="U$4" library="adafruit-boards" package="NEOPIXEL5MMRGB" value="NEOPIXEL5MMRGB"/>
<element name="U$5" library="adafruit-boards" package="ADAFRUIT_TRINKET_3V_MICROUSB" value="ADAFRUIT_TRINKET_3V"/>
<element name="JP2" library="jumper" package="SJW" value="SOLDER FOR SHITTY POWER">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X05" value="GPIO">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$6" library="adafruit-boards" package="LIPOPACK" value="LIPOPACK"/>
<element name="U$3" library="shitty defcon add-on" package="SHITTYADDON" value="SHITTYADDON"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="U$5" pad="+3V3"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="GND"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="$GND"/>
<contactref element="U$6" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U$5" pad="B1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$4" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$5" pad="B2"/>
<contactref element="U$3" pad="$SCL"/>
</signal>
<signal name="$VCC">
<contactref element="U$3" pad="$VCC"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$5" pad="B3"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="U$5" pad="VBAT"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="VBAT"/>
</signal>
<signal name="VUSB">
<contactref element="U$5" pad="VUSB"/>
<contactref element="U$6" pad="USB"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$3" pad="$SDA"/>
<contactref element="U$5" pad="B0"/>
</signal>
<signal name="S$1">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U$5" pad="B4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
