<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.1.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<circle x="17.78" y="16.51" radius="13.97" width="0.1524" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="MF_LEDs">
<packages>
<package name="LED0805">
<description>&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Footprint for Single LEDs in 0805&lt;br/&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MF_Passives">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Standard 0603 Package for Resistors&lt;br/&gt;</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Standard 0603 Package for Capacitors&lt;br/&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MF_Connectors">
<packages>
<package name="TC2030-IDC-NL">
<description>&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Package for Tag Connect TC2030-NL style&lt;br&gt;
&lt;b&gt;MacroFab House Part:&lt;/b&gt; No &lt;br&gt;
&lt;b&gt;URL:&lt;/b&gt; http://www.tag-connect.com/TC2030-IDC-NL&lt;br&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="BAT-HLD-001">
<packages>
<package name="BAT-HLD-001">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ATMEGA328P-AN">
<packages>
<package name="QFP80P900X900X120-32N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MF_Switches">
<packages>
<package name="TACT4.2MM">
<description>&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Standard 4.2MM Tact Switch Package.Based off C&amp;K PTS 810 Series Tact Switch.&lt;br/&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MF_Frequency_Control">
<packages>
<package name="ECX-31B_SERIES">
<description>&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Footprint for ECX-31B Series Crystals.&lt;br/&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="MF_LEDs" package="LED0805" value="MF-LED-0805-GREEN">
<attribute name="HOUSEPART" value="YES"/>
<attribute name="MPN" value="MF-LED-0805-GREEN"/>
<attribute name="POPULATE" value="1"/>
<attribute name="URL" value="https://factory.macrofab.com/part/MF-LED-0805-GREEN"/>
</element>
<element name="D2" library="MF_LEDs" package="LED0805" value="MF-LED-0805-GREEN">
<attribute name="HOUSEPART" value="YES"/>
<attribute name="MPN" value="MF-LED-0805-GREEN"/>
<attribute name="POPULATE" value="1"/>
<attribute name="URL" value="https://factory.macrofab.com/part/MF-LED-0805-GREEN"/>
</element>
<element name="D3" library="MF_LEDs" package="LED0805" value="MF-LED-0805-GREEN">
<attribute name="HOUSEPART" value="YES"/>
<attribute name="MPN" value="MF-LED-0805-GREEN"/>
<attribute name="POPULATE" value="1"/>
<attribute name="URL" value="https://factory.macrofab.com/part/MF-LED-0805-GREEN"/>
</element>
<element name="D4" library="MF_LEDs" package="LED0805" value="MF-LED-0805-GREEN">
<attribute name="HOUSEPART" value="YES"/>
<attribute name="MPN" value="MF-LED-0805-GREEN"/>
<attribute name="POPULATE" value="1"/>
<attribute name="URL" value="https://factory.macrofab.com/part/MF-LED-0805-GREEN"/>
</element>
<element name="D5" library="MF_LEDs" package="LED0805" value="MF-LED-0805-GREEN">
<attribute name="HOUSEPART" value="YES"/>
<attribute name="MPN" value="MF-LED-0805-GREEN"/>
<attribute name="POPULATE" value="1"/>
<attribute name="URL" value="https://factory.macrofab.com/part/MF-LED-0805-GREEN"/>
</element>
<element name="R1" library="MF_Passives" package="R0603" value="">
<attribute name="HOUSEPART" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="POPULATE" value="1"/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="URL" value=""/>
<attribute name="VOLTAGE" value=""/>
<attribute name="WATTAGE" value=""/>
</element>
<element name="R2" library="MF_Passives" package="R0603" value="">
<attribute name="HOUSEPART" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="POPULATE" value="1"/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="URL" value=""/>
<attribute name="VOLTAGE" value=""/>
<attribute name="WATTAGE" value=""/>
</element>
<element name="R3" library="MF_Passives" package="R0603" value="">
<attribute name="HOUSEPART" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="POPULATE" value="1"/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="URL" value=""/>
<attribute name="VOLTAGE" value=""/>
<attribute name="WATTAGE" value=""/>
</element>
<element name="R4" library="MF_Passives" package="R0603" value="">
<attribute name="HOUSEPART" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="POPULATE" value="1"/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="URL" value=""/>
<attribute name="VOLTAGE" value=""/>
<attribute name="WATTAGE" value=""/>
</element>
<element name="R5" library="MF_Passives" package="R0603" value="">
<attribute name="HOUSEPART" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="POPULATE" value="1"/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="URL" value=""/>
<attribute name="VOLTAGE" value=""/>
<attribute name="WATTAGE" value=""/>
</element>
<element name="TC1" library="MF_Connectors" package="TC2030-IDC-NL" value="TC2030-IDC-NL">
<attribute name="HOUSEPART" value="NO"/>
<attribute name="LABEL01" value="MISO"/>
<attribute name="LABEL02" value="VCC"/>
<attribute name="LABEL03" value="SCK"/>
<attribute name="LABEL04" value="MOSI"/>
<attribute name="LABEL05" value="RST"/>
<attribute name="LABEL06" value="GND"/>
<attribute name="MPN" value="TC2030-IDC-NL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULATE" value="0"/>
<attribute name="URL" value="http://www.tag-connect.com/AVRISP"/>
</element>
<element name="U$1" library="BAT-HLD-001" package="BAT-HLD-001" value="BAT-HLD-001">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Unavailable"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" CR2032 Battery Holder Surface Mount Tape and Reel "/>
<attribute name="MF" value="Linx"/>
<attribute name="MP" value="BAT-HLD-001-TR"/>
<attribute name="PACKAGE" value="None"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
</element>
<element name="U1" library="ATMEGA328P-AN" package="QFP80P900X900X120-32N" value="ATMEGA328P-AN">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Unavailable"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" MCU 8-bit ATmega AVR RISC 32KB Flash 2.5V/3.3V/5V 32-Pin TQFP Tray "/>
<attribute name="MF" value="Microchip"/>
<attribute name="MP" value="ATMEGA328P-AN"/>
<attribute name="PACKAGE" value="TQFP-32 Microchip"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
</element>
<element name="SW1" library="MF_Switches" package="TACT4.2MM" value="MF-SW-TACT-4.2MM">
<attribute name="HOUSEPART" value="YES"/>
<attribute name="MPN" value="MF-SW-TACT-4.2MM"/>
<attribute name="POPULATE" value="1"/>
<attribute name="URL" value="https://factory.macrofab.com/part/MF-SW-TACT-4.2MM"/>
</element>
<element name="X1" library="MF_Frequency_Control" package="ECX-31B_SERIES" value="">
<attribute name="HOUSEPART" value="NO"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="POPULATE" value="1"/>
<attribute name="URL" value="https://www.ecsxtal.com/store/pdf/ecx-31b.pdf"/>
</element>
<element name="C1" library="MF_Passives" package="C0603" value="12pF">
<attribute name="DIELECTRIC" value=""/>
<attribute name="HOUSEPART" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="POPULATE" value="1"/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="URL" value=""/>
<attribute name="VOLTAGE" value=""/>
</element>
<element name="C2" library="MF_Passives" package="C0603" value="12pF">
<attribute name="DIELECTRIC" value=""/>
<attribute name="HOUSEPART" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="POPULATE" value="1"/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="URL" value=""/>
<attribute name="VOLTAGE" value=""/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$6">
<contactref element="R1" pad="P$2"/>
<contactref element="D1" pad="ANODE"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R2" pad="P$2"/>
<contactref element="D2" pad="ANODE"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R3" pad="P$2"/>
<contactref element="D3" pad="ANODE"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R4" pad="P$2"/>
<contactref element="D4" pad="ANODE"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R5" pad="P$2"/>
<contactref element="D5" pad="ANODE"/>
</signal>
<signal name="3V">
<contactref element="U$1" pad="+@1"/>
<contactref element="U$1" pad="+@2"/>
<contactref element="TC1" pad="P$2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="-"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="D5" pad="CATHODE"/>
<contactref element="D4" pad="CATHODE"/>
<contactref element="D3" pad="CATHODE"/>
<contactref element="D2" pad="CATHODE"/>
<contactref element="D1" pad="CATHODE"/>
<contactref element="TC1" pad="P$6"/>
<contactref element="SW1" pad="P$3"/>
<contactref element="SW1" pad="P$4"/>
<contactref element="C1" pad="P$2"/>
<contactref element="C2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="TC1" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="TC1" pad="P$3"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="TC1" pad="P$5"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="TC1" pad="P$4"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="R5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="R3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="SW1" pad="P$1"/>
<contactref element="SW1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C2" pad="P$1"/>
<contactref element="X1" pad="P$2"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C1" pad="P$1"/>
<contactref element="X1" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="D10">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="R1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="R2" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
