<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.5" y1="0" x2="0.5" y2="69" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0.5" y1="69" x2="74" y2="69" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="74" y1="69" x2="74" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="74" y1="0" x2="0.5" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<text>LAB</text>
<text>LAB</text>
<text>XXX</text>
</plain>
<libraries>
<library name="40xx">
<description>&lt;b&gt;CMOS Logic Devices, 4000 Series&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola &lt;i&gt;CMOS LOGIC DATA&lt;/i&gt;; book, 02/88, DL131 REV 1
&lt;li&gt;http://www.elexp.com
&lt;li&gt;http://www.intersil.com
&lt;li&gt;http://www.ls3c.com.tw/product/1/COMOS.html
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="uln-udn">
<description>&lt;b&gt;Driver Arrays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
ULN and UDN Series&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL18">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mpc_pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="40xx" package="DIL16" value="4051N"/>
<element name="IC2" library="40xx" package="DIL16" value="4051N"/>
<element name="IC3" library="uln-udn" package="DIL18" value=""/>
<element name="IC4" library="uln-udn" package="DIL18" value=""/>
<element name="JP1" library="mpc_pinhead" package="1X08" value="MOTORS"/>
<element name="JP2" library="mpc_pinhead" package="1X08" value="ELECTRODES"/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X04" value="ESTIM"/>
<element name="JP4" library="mpc_pinhead" package="1X08" value="HEATERS"/>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X02" value="POWER_9V"/>
<element name="JP6" library="pinhead" package="1X03" value="POWER_5V"/>
<element name="JP7" library="pinhead" package="1X03" value="POWER_3V3"/>
<element name="JP8" library="pinhead" package="2X08" value="ESP32 DATA"/>
<element name="JP9" library="pinhead" package="1X02" value="ESP32 SUPPLY"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VEE">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="IC4" pad="9"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
<contactref element="JP9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="L1">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="JP8" pad="13"/>
</signal>
<signal name="L2">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="JP8" pad="15"/>
</signal>
<signal name="C1">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="JP8" pad="14"/>
</signal>
<signal name="C2">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="JP8" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC3" pad="18"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC3" pad="17"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC4" pad="18"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC4" pad="17"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC4" pad="16"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="H1">
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="H2">
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="JP8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="H3">
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="JP8" pad="6"/>
</signal>
<signal name="M1">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="M2">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="JP8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="M3">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="JP8" pad="5"/>
</signal>
<signal name="M4">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="JP8" pad="7"/>
</signal>
<signal name="M5">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="JP8" pad="9"/>
</signal>
<signal name="M6">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="JP8" pad="11"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="IC4" pad="10"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP7" pad="3"/>
<contactref element="JP9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TEMP1">
<contactref element="JP4" pad="6"/>
<contactref element="JP8" pad="8"/>
</signal>
<signal name="TEMP2">
<contactref element="JP4" pad="7"/>
<contactref element="JP8" pad="10"/>
</signal>
<signal name="TEMP3">
<contactref element="JP4" pad="8"/>
<contactref element="JP8" pad="12"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
