<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<text></text>
<wire x1="0" y1="38" x2="0" y2="2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2" x2="2" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2" y1="0" x2="53" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53" y1="0" x2="55" y2="2" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="55" y1="2" x2="55" y2="38" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55" y1="38" x2="53" y2="40" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="53" y1="40" x2="2" y2="40" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2" y1="40" x2="0" y2="38" width="0" layer="20" curve="90"/>
<circle x="53" y="2" radius="1.143" width="0.0254" layer="20"/>
<circle x="53" y="38" radius="1.143" width="0.0254" layer="20"/>
<circle x="2" y="2" radius="1.143" width="0.0254" layer="20"/>
<text>A4</text>
<text>A3</text>
<text>A2</text>
<text>A1</text>
<text>A0</text>
<text>VBAT</text>
<text>D8</text>
<text>D4</text>
<text>D7</text>
<text>D5</text>
<text>3V3</text>
<text>D9</text>
<text>GND</text>
<text>Maduino Zero ESP8266 v1.0</text>
<circle x="2" y="38" radius="1.143" width="0.0254" layer="20"/>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>D6</text>
<text>A5</text>
<text>D10</text>
<text>D11</text>
<text>D12</text>
<text>D13</text>
<text>RST</text>
<text>VBAT</text>
<text>CHG</text>
<text>www.makerfabs.com</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<text>3V3</text>
<text>SWD</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Connector">
<packages>
<package name="MICRO-USB-5P">
</package>
<package name="11P-2.54">
</package>
<package name="PH2.0-2P-90-DIP">
</package>
<package name="8P-SMD">
</package>
<package name="4P-65/35ROUND">
</package>
</packages>
</library>
<library name="IC">
<packages>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TQFP48-7X7">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Discrete">
<packages>
<package name="R0603">
</package>
<package name="0603">
<description>&lt;b&gt;0603&lt;b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="LED-0603">
</package>
<package name="D0603">
<description>&lt;b&gt;0603&lt;b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="2P-7.62X3.56-90D">
</package>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ESP-12">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="SOT23-5L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
package type OT</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Logo">
<packages>
<package name="MAKERFABS_0.3">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Connettori">
<packages>
<package name="PINHEAD_2X05_127">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit2">
<packages>
<package name="XTAL3215">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J2" library="Connector" package="11P-2.54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RESET" library="Discrete" package="2P-7.62X3.56-90D" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="Discrete" package="0603" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U8" library="IC" package="SOT23-5" value="SPX3819">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="Discrete" package="SOD123" value="MBR0520">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R37" library="Discrete" package="R0603" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C11" library="Discrete" package="0603" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C12" library="Discrete" package="0603" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CHG" library="Discrete" package="D0603" value="ORANGE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R38" library="Discrete" package="R0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C20" library="Discrete" package="0603" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC2" library="adafruit" package="SOT23-5L" value="MCP73831/OT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R39" library="Discrete" package="R0603" value="2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J5" library="Connector" package="MICRO-USB-5P" value="USB-MICRO-5P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J6" library="Connector" package="PH2.0-2P-90-DIP" value="PH2.0-2P-90-DIP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="Connector" package="PH2.0-2P-90-DIP" value="PH2.0-2P-90-DIP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J7" library="Connector" package="8P-SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J8" library="Connector" package="11P-2.54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="Logo" package="MAKERFABS_0.3" value=""/>
<element name="PWR" library="Discrete" package="LED-0603" value="RED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="Discrete" package="R0603" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CN2" library="Connettori" package="PINHEAD_2X05_127" value="PINHEAD-2x5-P1.27"/>
<element name="X2" library="adafruit2" package="XTAL3215" value="32.768">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="Discrete" package="0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C13" library="Discrete" package="0603" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C14" library="Discrete" package="0603" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C15" library="Discrete" package="0603" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C16" library="Discrete" package="0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C19" library="Discrete" package="0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C22" library="Discrete" package="0603" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R10" library="Discrete" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC3" library="IC" package="TQFP48-7X7" value="SAMD21G18A-AUT">
<attribute name="VALUE" value="SAMD21G18A-AUT"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="Discrete" package="R0603" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R11" library="Discrete" package="R0603" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J3" library="Connector" package="4P-65/35ROUND" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="Discrete" package="ESP-12" value="ESP-12">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="Discrete" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="Discrete" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="Discrete" package="R0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="Discrete" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="Discrete" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J2" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="5"/>
<contactref element="J5" pad="E1"/>
<contactref element="J5" pad="P1"/>
<contactref element="J5" pad="P2"/>
<contactref element="J5" pad="E2"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J7" pad="6"/>
<contactref element="PWR" pad="-"/>
<contactref element="IC3" pad="18"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="35"/>
<contactref element="IC3" pad="42"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="CN2" pad="3"/>
<contactref element="CN2" pad="5"/>
<contactref element="CN2" pad="9"/>
<contactref element="RESET" pad="P$2"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
<contactref element="U3" pad="9"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="J8" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="J8" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="INT1">
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="J8" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="J8" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="J8" pad="11"/>
<contactref element="CN2" pad="10"/>
<contactref element="IC3" pad="40"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="RESET" pad="P$1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="30"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="J7" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="24"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="D3" pad="+"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="CHG" pad="-"/>
<contactref element="R38" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
</signal>
<signal name="N$28">
</signal>
<signal name="D10">
<contactref element="J8" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="27"/>
</signal>
<signal name="D9">
<contactref element="J2" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="D13">
<contactref element="J8" pad="10"/>
<contactref element="IC3" pad="26"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="29"/>
</signal>
<signal name="D11">
<contactref element="J8" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="25"/>
</signal>
<signal name="D12">
<contactref element="J8" pad="9"/>
<contactref element="IC3" pad="28"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="J8" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="47"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="J8" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U8" pad="3"/>
<contactref element="R37" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R38" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="R39" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="J5" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="-"/>
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="CHG" pad="+"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D+">
<contactref element="J5" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="34"/>
</signal>
<signal name="D-">
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="33"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="PWR" pad="+"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="J7" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="20"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="36"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="44"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="17"/>
<contactref element="CN2" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="5"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="J7" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="9"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="8"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AREFA">
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="IC3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="J7" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="19"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="J7" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="21"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="IC3" pad="31"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="IC3" pad="32"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA00_XIN32">
<contactref element="X2" pad="P$2"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA01_XOUT32">
<contactref element="X2" pad="P$1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VDDCORE">
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="43"/>
</signal>
<signal name="SWCLK">
<contactref element="CN2" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="45"/>
</signal>
<signal name="SWDIO">
<contactref element="CN2" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="46"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="IC3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="U3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="U3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U3" pad="10"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="11"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
