<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="9.8" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="9.4" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="9.4" y1="0" x2="9.4" y2="9.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="9.4" y1="9.8" x2="0" y2="9.8" width="0" layer="20"/>
<text>ED558efbDC</text>
<text>ED558efbDC</text>
<text>R1</text>
<text>U1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="!ht3_ic">
<packages>
<package name="UFQFPN20">
</package>
</packages>
</library>
<library name="!ht3_leds">
<packages>
<package name="PLCC-5060-4">
</package>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
<package name="KA-3528ASYC">
<description>&lt;b&gt;SURFACE MOUNT LED LAMP&lt;/b&gt; 3.5x2.8mm&lt;p&gt;
Source: http://www.kingbright.com/manager/upload/pdf/KA-3528ASYC(Ver1189474662.1)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="!ht3_passive">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="!ht3_connectors">
<packages>
<package name="ISP-TYPEB-3">
</package>
<package name="PLS-2.54-3">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="!ht3_ic" package="UFQFPN20" value="STM8S003"/>
<element name="C4" library="!ht3_passive" package="C0603" value="100nF 25V"/>
<element name="X2" library="!ht3_connectors" package="ISP-TYPEB-3" value="SWIM-2"/>
<element name="C1" library="!ht3_passive" package="C0603" value="1nF 25V"/>
<element name="R2" library="!ht3_passive" package="R0603" value="10-1000K 1%"/>
<element name="A1" library="!ht3_leds" package="PLCC-5060-4" value="WS2812B"/>
<element name="C2" library="!ht3_passive" package="C0805" value="&gt;1uF 25V"/>
<element name="R1" library="!ht3_passive" package="R1206" value="10K"/>
<element name="X1" library="!ht3_connectors" package="PLS-2.54-3" value="n.m."/>
<element name="R3" library="!ht3_passive" package="R0603" value="*10"/>
<element name="C3" library="!ht3_passive" package="C0603" value="1nF 25V"/>
<element name="HL1" library="!ht3_leds" package="KA-3528ASYC" value=""/>
<element name="HL2" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="A1" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="A1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="HL1" pad="C"/>
<contactref element="HL2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="A1" pad="2"/>
<contactref element="HL1" pad="A"/>
<contactref element="HL2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="A1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
