<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="17.625" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>+</text>
<text>-</text>
<wire x1="15.625" y1="5.875" x2="2" y2="5.875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2" y1="6.375" x2="15.625" y2="6.375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.625" y1="0" x2="17.625" y2="25.015" width="0" layer="20"/>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<wire x1="0" y1="25.015" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.625" y1="25.015" x2="0" y2="25.015" width="0" layer="20"/>
<text>+</text>
<text>-</text>
<hole x="0.375" y="6.125" drill="0.35"/>
<hole x="1" y="6.125" drill="0.35"/>
<hole x="1.625" y="6.125" drill="0.35"/>
<hole x="17.25" y="6.125" drill="0.35"/>
<hole x="16.625" y="6.125" drill="0.35"/>
<hole x="16" y="6.125" drill="0.35"/>
<wire x1="2" y1="6.375" x2="2" y2="5.875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.625" y1="6.375" x2="15.625" y2="5.875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.625" y1="12.25" x2="2" y2="12.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2" y1="12.75" x2="15.625" y2="12.75" width="0" layer="20"/>
<hole x="0.375" y="12.5" drill="0.35"/>
<hole x="1" y="12.5" drill="0.35"/>
<hole x="1.625" y="12.5" drill="0.35"/>
<hole x="17.25" y="12.5" drill="0.35"/>
<hole x="16.625" y="12.5" drill="0.35"/>
<hole x="16" y="12.5" drill="0.35"/>
<wire x1="2" y1="12.75" x2="2" y2="12.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.625" y1="12.75" x2="15.625" y2="12.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.625" y1="18.625" x2="2" y2="18.625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2" y1="19.125" x2="15.625" y2="19.125" width="0" layer="20"/>
<hole x="0.375" y="18.875" drill="0.35"/>
<hole x="1" y="18.875" drill="0.35"/>
<hole x="1.625" y="18.875" drill="0.35"/>
<hole x="17.25" y="18.875" drill="0.35"/>
<hole x="16.625" y="18.875" drill="0.35"/>
<hole x="16" y="18.875" drill="0.35"/>
<wire x1="2" y1="19.125" x2="2" y2="18.625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.625" y1="19.125" x2="15.625" y2="18.625" width="0" layer="20"/>
<text>B-</text>
<text>B+</text>
<text>B-</text>
<text>B+</text>
<text>B-</text>
<text>B+</text>
<text>B-</text>
<text>B+</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="SMADIODE">
<description>&lt;b&gt;SMA Surface Mount Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TP20SQ">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TP20R">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D3" library="adafruit" package="SMADIODE" value=""/>
<element name="B+" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPSQTP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B-" library="testpad" package="TP20R" value="TPSQTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="adafruit" package="SMADIODE" value=""/>
<element name="B+1" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPSQTP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B-1" library="testpad" package="TP20R" value="TPSQTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="adafruit" package="SMADIODE" value=""/>
<element name="B+2" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPSQTP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B-2" library="testpad" package="TP20R" value="TPSQTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="adafruit" package="SMADIODE" value=""/>
<element name="B+3" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPSQTP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B-3" library="testpad" package="TP20R" value="TPSQTP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="B-" pad="TP"/>
<contactref element="B-1" pad="TP"/>
<contactref element="B-2" pad="TP"/>
<contactref element="B-3" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="B+" pad="TP"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="B+1" pad="TP"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="B+2" pad="TP"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="B+3" pad="TP"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
