<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="JST-XH-02-PACKAGE-LONG-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Long Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;2&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="JST-XH-02-PACKAGE-ROUND-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Round Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;2&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="JST-XH-03-PACKAGE-LONG-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Long Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;3&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="JST-XH-03-PACKAGE-ROUND-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Round Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;3&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="JST-XH-04-PACKAGE-LONG-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Long Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;4&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="JST-XH-04-PACKAGE-ROUND-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Round Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;4&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="JST-XH-05-PACKAGE-LONG-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Long Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;5&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="JST-XH-05-PACKAGE-ROUND-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Round Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;5&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="JST-XH-06-PACKAGE-LONG-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Long Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;6&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="JST-XH-06-PACKAGE-ROUND-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Round Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;6&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="JST-XH-07-PACKAGE-LONG-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Long Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;7&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="JST-XH-07-PACKAGE-ROUND-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Round Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;7&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="JST-XH-08-PACKAGE-LONG-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Long Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;8&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="JST-XH-08-PACKAGE-ROUND-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Round Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;8&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="JST-XH-09-PACKAGE-LONG-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Long Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;9&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="JST-XH-09-PACKAGE-ROUND-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Round Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;9&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="JST-XH-10-PACKAGE-LONG-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Long Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;10&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="JST-XH-10-PACKAGE-ROUND-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Round Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;10&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="JST-XH-11-PACKAGE-LONG-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Long Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;11&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="JST-XH-11-PACKAGE-ROUND-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Round Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;11&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="JST-XH-12-PACKAGE-LONG-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Long Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;12&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="JST-XH-12-PACKAGE-ROUND-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Round Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;12&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="M">
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MV">
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="JST-XH-02-PIN" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector 2 Pin&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;2&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<gates>
<gate name="-2" symbol="M"/>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
</gates>
<devices>
<device name="-LONG-PAD" package="JST-XH-02-PACKAGE-LONG-PAD">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-ROUND-PAD" package="JST-XH-02-PACKAGE-ROUND-PAD">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="JST-XH-03-PIN" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector 2 Pin&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;3&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="M"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="-LONG-PAD" package="JST-XH-03-PACKAGE-LONG-PAD">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-ROUND-PAD" package="JST-XH-03-PACKAGE-ROUND-PAD">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="JST-XH-04-PIN" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector 2 Pin&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;4&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="M"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="-LONG-PAD" package="JST-XH-04-PACKAGE-LONG-PAD">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-ROUND-PAD" package="JST-XH-04-PACKAGE-ROUND-PAD">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="JST-XH-05-PIN" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector 2 Pin&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;5&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="M"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="-LONG-PAD" package="JST-XH-05-PACKAGE-LONG-PAD">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-ROUND-PAD" package="JST-XH-05-PACKAGE-ROUND-PAD">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="JST-XH-06-PIN" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector 2 Pin&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;6&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="M"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="-LONG-PAD" package="JST-XH-06-PACKAGE-LONG-PAD">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-ROUND-PAD" package="JST-XH-06-PACKAGE-ROUND-PAD">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="JST-XH-07-PIN" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector 2 Pin&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;7&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="M"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="-LONG-PAD" package="JST-XH-07-PACKAGE-LONG-PAD">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-ROUND-PAD" package="JST-XH-07-PACKAGE-ROUND-PAD">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="JST-XH-08-PIN" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector 2 Pin&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;8&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="M"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="-LONG-PAD" package="JST-XH-08-PACKAGE-LONG-PAD">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-ROUND-PAD" package="JST-XH-08-PACKAGE-ROUND-PAD">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="JST-XH-09-PIN" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector 2 Pin&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;9&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="M"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="-LONG-PAD" package="JST-XH-09-PACKAGE-LONG-PAD">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-ROUND-PAD" package="JST-XH-09-PACKAGE-ROUND-PAD">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="JST-XH-10-PIN" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector 2 Pin&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;10&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="M"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
<gate name="-10" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="-LONG-PAD" package="JST-XH-10-PACKAGE-LONG-PAD">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-ROUND-PAD" package="JST-XH-10-PACKAGE-ROUND-PAD">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="JST-XH-11-PIN" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector 2 Pin&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;11&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="M"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
<gate name="-10" symbol="M"/>
<gate name="-11" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="-LONG-PAD" package="JST-XH-11-PACKAGE-LONG-PAD">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-ROUND-PAD" package="JST-XH-11-PACKAGE-ROUND-PAD">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="JST-XH-12-PIN" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector 2 Pin&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;12&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="M"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
<gate name="-10" symbol="M"/>
<gate name="-11" symbol="M"/>
<gate name="-12" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="-LONG-PAD" package="JST-XH-12-PACKAGE-LONG-PAD">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-ROUND-PAD" package="JST-XH-12-PACKAGE-ROUND-PAD">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
