<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="15.5" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="13" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13" y1="0" x2="13" y2="15.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13" y1="15.5" x2="0" y2="15.5" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="SML0603">
<description>&lt;b&gt;SML0603-XXX (HIGH INTENSITY) LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;table&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;AG3K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;AQUA GREEN&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;B1K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER BLUE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;R1K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER RED&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;R3K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ULTRA RED&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;O3K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER ORANGE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;O3KH&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SOFT ORANGE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Y3KH&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER YELLOW&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Y3K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER YELLOW&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;2CW&lt;/td&gt;&lt;td&gt;WHITE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;
Source: http://www.ledtronics.com/ds/smd-0603/Dstr0092.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LED21" library="led" package="SML0603" value="A"/>
<element name="LED22" library="led" package="SML0603" value="B"/>
<element name="LED23" library="led" package="SML0603" value="C"/>
<element name="LED24" library="led" package="SML0603" value="D"/>
<element name="LED25" library="led" package="SML0603" value="E"/>
<element name="LED26" library="led" package="SML0603" value="F"/>
<element name="LED27" library="led" package="SML0603" value="G"/>
<element name="LED28" library="led" package="SML0603" value="H"/>
<element name="LED29" library="led" package="SML0603" value="I"/>
<element name="LED30" library="led" package="SML0603" value="J"/>
<element name="LED31" library="led" package="SML0603" value="K"/>
<element name="LED32" library="led" package="SML0603" value="L"/>
<element name="LED33" library="led" package="SML0603" value="M"/>
<element name="LED34" library="led" package="SML0603" value="N"/>
<element name="LED35" library="led" package="SML0603" value="O"/>
<element name="LED36" library="led" package="SML0603" value="P"/>
<element name="LED37" library="led" package="SML0603" value="Q"/>
<element name="LED38" library="led" package="SML0603" value="R"/>
<element name="LED39" library="led" package="SML0603" value="S"/>
<element name="LED40" library="led" package="SML0603" value="T"/>
<element name="JP2" library="adafruit" package="1X06" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="adafruit" package="1X06" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="A4">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="LED29" pad="C"/>
<contactref element="LED34" pad="C"/>
</signal>
<signal name="A10">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="LED30" pad="C"/>
<contactref element="LED31" pad="C"/>
<contactref element="LED32" pad="C"/>
<contactref element="LED33" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="C7">
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="LED24" pad="A"/>
<contactref element="LED30" pad="A"/>
<contactref element="LED25" pad="A"/>
<contactref element="LED26" pad="A"/>
<contactref element="LED27" pad="A"/>
<contactref element="LED28" pad="A"/>
<contactref element="LED29" pad="A"/>
</signal>
<signal name="C9">
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="LED22" pad="A"/>
<contactref element="LED32" pad="A"/>
<contactref element="LED39" pad="A"/>
</signal>
<signal name="C8">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="LED23" pad="A"/>
<contactref element="LED31" pad="A"/>
<contactref element="LED40" pad="A"/>
</signal>
<signal name="C10">
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="LED21" pad="A"/>
<contactref element="LED33" pad="A"/>
<contactref element="LED38" pad="A"/>
<contactref element="LED37" pad="A"/>
<contactref element="LED36" pad="A"/>
<contactref element="LED35" pad="A"/>
<contactref element="LED34" pad="A"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="LED28" pad="C"/>
<contactref element="LED35" pad="C"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="LED27" pad="C"/>
<contactref element="LED36" pad="C"/>
<contactref element="LED39" pad="C"/>
<contactref element="LED40" pad="C"/>
</signal>
<signal name="A8">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="LED25" pad="C"/>
<contactref element="LED38" pad="C"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="LED26" pad="C"/>
<contactref element="LED37" pad="C"/>
</signal>
<signal name="A9">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="LED24" pad="C"/>
<contactref element="LED21" pad="C"/>
<contactref element="LED22" pad="C"/>
<contactref element="LED23" pad="C"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
