<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="26" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="32" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32" y1="0" x2="32" y2="26" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32" y1="26" x2="0" y2="26" width="0" layer="20"/>
<hole x="29.5" y="23.5" drill="2.2"/>
<hole x="2.5" y="23.5" drill="2.2"/>
<hole x="2.5" y="2.5" drill="2.2"/>
<hole x="29.5" y="2.5" drill="2.2"/>
<text>MC34063 HV PSU V1.2.</text>
<text>MC34063 HV PSU V1.2.</text>
<text>07-01-2015.</text>
<text>http://vfdclock.jimdo.com</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>HV10W</text>
<text>HV10W</text>
</plain>
<libraries>
<library name="trans">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23-BEC">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOD323-W">
<description>&lt;b&gt;SOD323 Wave soldering&lt;/b&gt; Philips SC01_Mounting_1996.pdf</description>
</package>
<package name="SMA-DIODE">
<description>&lt;B&gt;Diode&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
Basic SMA packaged diode. Good for reverse polarization protection. Common part #: MBRA140</description>
</package>
<package name="INDUCTOR11X11">
</package>
<package name="C1206K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 1206 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 3216</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="E5-10,5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 10.5 mm</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mc34063">
<packages>
<package name="SO8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="1X02">
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch">
<packages>
<package name="RTRIM3296W">
<description>&lt;b&gt;Trimm resistor&lt;/b&gt; BOURNS&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="marks">
<packages>
<package name="HV03">
</package>
</packages>
</library>
<library name="my-mosfet">
<packages>
<package name="TO220V-BIGHOLE-V2">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="mc34063" package="SO8" value="MC34063-SO">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="trans" package="R0603" value="12k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="trans" package="SOT23-BEC" value="PNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="trans" package="C0603" value="390pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="trans" package="R0603" value="1k0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="trans" package="C0603" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VIN" library="SparkFun" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HVOUT" library="SparkFun" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="my-mosfet" package="TO220V-BIGHOLE-V2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="trans" package="R1206" value="0r25">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="trans" package="SMA-DIODE" value="DIODE-SCHOTTKYSMA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="trans" package="SOD123" value="T4">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="trans" package="INDUCTOR11X11" value="100uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="trans" package="R1206" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="trans" package="C1206K" value="0u1/250V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="switch" package="RTRIM3296W" value="20k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="marks" package="HV03" value=""/>
<element name="R6" library="trans" package="R1206" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="trans" package="R0603" value="50k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="trans" package="C0603" value="100pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="trans" package="C0603" value="0u1">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="trans" package="SMA-DIODE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="trans" package="SOD323-W" value="T4">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="trans" package="SOT23-BEC" value="PNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="trans" package="E5-10,5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="trans" package="C1206" value="0u1/35v">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="trans" package="C1206" value="100uF/35V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCCHV">
<contactref element="VIN" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GNDHW">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="VIN" pad="2"/>
<contactref element="HVOUT" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SUP">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="HVOUT" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
</signal>
<signal name="SW">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="HVFB">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
