<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SQFP-S-14X14-128">
<description>&lt;b&gt;QFP128&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
shrink quad flat pack, square</description>
</package>
<package name="USB_MICRO_LEGS_2">
</package>
<package name="SOIC8">
</package>
<package name="1206">
</package>
<package name="0805">
</package>
<package name="C0603">
</package>
<package name="C0402">
</package>
<package name="C0402_NO_THERMALS">
</package>
<package name="0201">
</package>
<package name="R1206">
</package>
<package name="R0805">
</package>
<package name="R0603">
</package>
<package name="0402">
</package>
<package name="0603_TIGHT">
</package>
<package name="0402-TIGHT">
</package>
<package name="PAD_50MIL">
</package>
<package name="PAD_100MIL">
</package>
<package name="SOT-223">
</package>
<package name="SMD_SWITCH">
</package>
<package name="SWITCH_2616">
</package>
<package name="SWITCH_3020">
</package>
<package name="LED_0603">
</package>
<package name="HEADER_3PIN">
</package>
<package name="LED-RGB-THRU">
<description>&lt;h3&gt;LED - RGB PTH&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count: 4&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Area:5 x 5.8 mm&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Datasheet Referenced: &lt;a href="https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/YSL-R596CR3G4B5C-C10.pdf"&gt;YSL-R596CR3G4B5C&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;LED-RGB-CA&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;LED-RGB-CC&lt;/li&gt;</description>
</package>
<package name="P-LCC-4-3">
<description>&lt;h3&gt;LED P-LCC-4-3 - SMT&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count: 4&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pin pitch: 0.7mm &lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Size: 3.2*2.8*1.9mm&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Datasheet referenced for footprint:&lt;/b&gt; &lt;a href="http://www.fairchip.com/pdf/Everlight/67-23-R6GHBHC-B01-2T.pdf"&gt;R6GHBHC&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;0.13_RGB_LED&lt;/li&gt;</description>
</package>
<package name="LED-TRICOLOR-SMD">
<description>&lt;h3&gt;Tri-Color SMD&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Specifications:&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count: 4&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pin pitch: 2.0mm&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Area: 2.6mm x 3.2mm&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Datasheet referenced for footprint:&lt;/b&gt;&lt;a href="https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/DJS-BRGBC-TR8.pdf"&gt; DJS-BRGBC-TR8&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Example device(s):&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;TRI-COLOR LED&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="PAD-ROUND-100MIL">
</package>
<package name="PAD-ROUND-50MIL">
</package>
<package name="4040_INDUCTOR">
</package>
<package name="L24X24">
</package>
<package name="PAD-ROUND-100MIL-MASK">
</package>
<package name="HEADER_5PIN">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SAMD51PXXA_PORTA">
<pin name="PA00/I0/SERCOM1.0/TC2.0"/>
<pin name="PA01/I1/SERCOM1.1/TC2.1"/>
<pin name="PA02/I2/AIN0.0/VOUT0"/>
<pin name="PA03/I3/VREFA/AIN0.1"/>
<pin name="PA04/I4/VREFB/AIN0.4/SERCOM0.1/TC0.0/PTC"/>
<pin name="PA05/I5/AIN0.5/VOUT1/SERCOM0.2/TC0.1"/>
<pin name="PA06/I6/VREFC/AIN0.6/SERCOM0.1/TC1.0/PTC"/>
<pin name="PA07/I7/AIN0.7/SERCOM0.1/TC1.1/PTC"/>
<pin name="PA08/I2C/AIN0.8+1.2/SERCOM0.0+2.1/I2SMCK1/TC0.0+TCC0.0+1.4/PTC"/>
<pin name="PA09/I2C/I9/AIN0.9+1.3/SERCOM0.1+2.0/I2SFS0/TC0.1+TCC0.1+1.5/PTC"/>
<pin name="PA10/I10/AIN0.10/SERCOM0+2.2/I2SCK1/TC1.0+TCC0.2+1.6/PTC"/>
<pin name="PA11/I11/AIN0.11/SERCOM0+2.3/I2SDO/TC1.1+TCC0.3+1.7"/>
<pin name="PA12/I12/I2C/SERCOM2.0+4.1/TC2.0+TCC0.7+1.3"/>
<pin name="PA13/I13/I2C/SERCOM2.1+4.0/TC2.1+TCC0.7+1.3"/>
<pin name="PA14/I14/SERCOM2+4.2/TC3.0+TCC2.0+1.2"/>
<pin name="PA15/I15/SERCOM2+4.3/TC3.1+TCC2.1+1.3"/>
<pin name="PA16/I2C/I0/SERCOM1.0+3.1/TC2.0+TCC1.0+0.4/PTC"/>
<pin name="PA17/I2C/I1/SERCOM1.1+3.0/TC2.1+TCC1.1+0.5/PTC"/>
<pin name="PA18/I2/SERCOM1+3.2/TC3.0+TCC1.2+0.6/PTC"/>
<pin name="PA20/I4/SERCOM3+5.2/I2SFS0/TC7.0+TCC1.4+0.0/PTC"/>
<pin name="PA21/I5/SERCOM3+5.3/I2SDO/TC7.1+TCC1.5+0.1/PTC"/>
<pin name="PA22/I2C/16/SERCOM3.0+5.1/I2SDI/TC4.0+TCC1.6+0.2/PTC"/>
<pin name="PA23/I2C/I7/SERCOM3.1+5.0/SOF/I2SFS1/TC4.1+TCC1.7+0.3/PTC"/>
<pin name="PA24/I8/SERCOM3+5.2/D-"/>
<pin name="PA25/19/SERCOM3+5.3/D+"/>
<pin name="PA19/I3/SERCOM1+3.3/TC3.1+TCC1.3+0.7/PTC"/>
<pin name="PA27/I11"/>
<pin name="PA30/I14/SERCOM1.2/SWCLK"/>
<pin name="PA31/I15/SERCOM1.3/SWDIO"/>
</symbol>
<symbol name="SAMD51PXXA_PORTB">
<pin name="PB04/I4/AIN1.6/PTC"/>
<pin name="PB05/I5/AIN1/7/PTC"/>
<pin name="PB06/I6/AIN1.8/PTC"/>
<pin name="PB07/I7/AIN1.9/PTC"/>
<pin name="PB08/I8/AIN0.2+1.0/SERCOM4.0/TC4.0/PTC"/>
<pin name="PB09/I9/AIN0.3+1.1/SERCOM4.1/TC4.0/PTC"/>
<pin name="PB10/I10/SERCOM4.2/I2SDI/TC5.0+TCC0.4+1.0"/>
<pin name="PB11/I11/SERCOM4.3/I2SFS1/TC5.1+TCC0.5+1.1"/>
<pin name="PB12/I12/SERCOM4.0/I2SCK1/TC4.0+TCC3.0+0.1/PTC"/>
<pin name="PB13/I13/SERCOM4.1/I2SMCK1/TC4.1+TCC3.1+0.1/PTC"/>
<pin name="PB14/I14/SERCOM4.2/PCC8/TC5.0+TCC4.0+0.2/PTC"/>
<pin name="PB15/I15/SERCOM4.3/PCC9/TC5.1/TCC4.1+0.3/PTC"/>
<pin name="PB16/I0/SERCOM5.0/I2SCK0/TC6.0+TCC3.0+0.4"/>
<pin name="PB17/SERCOM5.1/I2SMCK0/TC6.1+TCC3.1+0.5"/>
<pin name="PB22/I6/SERCOM1+5.2/TC7.0/QDI.2"/>
<pin name="PB23/I7/SERCOM1+5.3/TC7.1/QDI.0"/>
<pin name="PB30/I14/SERCOM5.1/TC0.0+TCC4.0+0.6/SWO"/>
<pin name="PB31/I15/SERCOM5.0/TC0.1+TCC4.1+0.7"/>
<pin name="PB00/I0/AIN0.12/SERCOM5.2/TC7.0/PTC"/>
<pin name="PB01/I1/AIN0.13/SERCOM5.3/TC7.1/PTC"/>
<pin name="PB02/I2/AIN0.14/SERCOM5.0/TC6.0+TCC2.2/PTC"/>
<pin name="PB03/I3/AIN0.15/SERCOM5.1/TC6.1/PTC"/>
<pin name="PB18/I2/SERCOM5+7.2/TCC1.0+QDI.0"/>
<pin name="PB19/I3/SERCOM5+7.3/CC1.1/QDI.1"/>
<pin name="PB20/I4/SERCOM3.0+7.1/TCC1.2/QDI.2"/>
<pin name="PB21/SERCOM3.1+7.0/TCC1.3"/>
<pin name="PB24/I8/SERCOM0.0+2.1/QDI.1"/>
<pin name="PB25/SERCOM0.1+2.0/QDI.2"/>
<pin name="PB29/I15/SERCOM2+4.3/TCC1.5/I2SMCK.1"/>
<pin name="PB28/I14/SEROM2+4.2/TCC1.4/I2SSCK.1"/>
<pin name="PB27/I13/SERCOM2.1+4.0/TCC1.3"/>
<pin name="PB26/I12/SERCOM2.0+4.1/TCC1.3"/>
</symbol>
<symbol name="SAMD51PXXA_PORTC">
<pin name="PC00/I1/ADC1.10"/>
<pin name="PC01/I1/ADC1.11"/>
<pin name="PC02/I2/ADC1.4"/>
<pin name="PC03/I3/ADC1.5"/>
<pin name="PC05/I5/SERCOM6.0/TCC0.0"/>
<pin name="PC06/I6/SERCOM6.2/SDHC0.SDCD"/>
<pin name="PC07/I9/SERCOM6.3/SDHC0.SDWP"/>
<pin name="PC10/I10/SERCOM6.2+7.2/TCC0.0+1.4"/>
<pin name="PC11/I11/SERCOM6+7.3/TCC0.1+1.5"/>
<pin name="PC12/I12/SERCOM7.0+6.1/TCC0.2+1.6"/>
<pin name="PC13/I13/SERCOM7.1+6.0/TCC0.3+1.7"/>
<pin name="PC14/I14/SERCOM7+6.2/TCC0.4+1.0"/>
<pin name="PC15/I15/SERCOM7+6.3/TCC0.5+1.1"/>
<pin name="PC16/I0/SERCOM6.0+0.1/TCC0/QDI.0"/>
<pin name="PC17/I1/SERCOM6.1+0.0/TCC0.1/QDI.1"/>
<pin name="PC18/I2/SERCOM6.2+0.2/TCC0.2/QDI.2"/>
<pin name="PC19/I3/SERCOM6+0.3/TCC0.3"/>
<pin name="PC20/I4/TCC0.4/SDHC1.SDCD"/>
<pin name="PC21/I5/TCC0.5/SDHC1.SDWP"/>
<pin name="PC24/I8/SERCOM0+2.2/TRACEDATA.3"/>
<pin name="PC25/I9/SERCOM0+2.3/TRACEDATA.2"/>
<pin name="PC26/I10/TRACEDATA.1"/>
<pin name="PC27/I11/SERCOM1.0/TRACECLK"/>
<pin name="PC28/I12/SERCOM1.1/TRACEDATA.0"/>
<pin name="PC04/I4/SERCOM6.0/TCC0.0"/>
<pin name="PC22/I6/SERCOM1.0+3.1/TCC0.6"/>
<pin name="PC23/I7/SERCOM1.1+3.0/TCC0.7"/>
<pin name="PC30/I14/AIN1.12"/>
<pin name="PC31/I15/AIN1.13"/>
</symbol>
<symbol name="SAMD51PXXA_PORTD">
<pin name="PD00/I0/AIN1.14"/>
<pin name="PD01/I1/AIN1.14"/>
<pin name="PD08/I3/SERCOM7.0+6.1/TCC0.1"/>
<pin name="PD09/I4/SERCOM7.1+6.0/TCC0.2"/>
<pin name="PD10/I5/SERCOM7+6.2/TCC0.3"/>
<pin name="PD11/I6/SERCOM7+6.3/TCC0.4"/>
<pin name="PD12/I7/TCC0.5"/>
<pin name="PD20/I10/SERCOM1+3.2/TCC1.0/SDHC1.SDCD"/>
<pin name="PD21/I11/SERCOM1+3.3/TCC1.1/SDHC1.SDWP"/>
</symbol>
<symbol name="SAMD51PXXA_PWR">
<pin name="VDDANA"/>
<pin name="!RESET"/>
<pin name="VDDCORE"/>
<pin name="VSW"/>
<pin name="GNDANA"/>
<pin name="VDDANA1"/>
<pin name="VDDANA2"/>
<pin name="GNDANA1"/>
<pin name="VDDIOB"/>
<pin name="VDDIOB1"/>
<pin name="VDDIO"/>
<pin name="VDDIO1"/>
<pin name="VDDIO2"/>
<pin name="VDDIO3"/>
<pin name="VDDIO4"/>
<pin name="VDDIO5"/>
<pin name="VDDIO6"/>
<pin name="VDDIO7"/>
<pin name="GNDIO"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="GND1"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="GND3"/>
<pin name="GND4"/>
<pin name="GND5"/>
<pin name="GND6"/>
<pin name="GND7"/>
<pin name="GND8"/>
<pin name="GND9"/>
</symbol>
<symbol name="USB_MICRO">
<pin name="D+"/>
<pin name="D-"/>
<pin name="VBUS" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="ID"/>
<pin name="SHIELD"/>
</symbol>
<symbol name="IS31AP4991">
<pin name="IN-"/>
<pin name="IN+"/>
<pin name="BYP"/>
<pin name="SDB"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="OUT-"/>
<pin name="OUT+"/>
</symbol>
<symbol name="C">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
</symbol>
<symbol name="R-1">
<pin name="P$3"/>
<pin name="P$4"/>
</symbol>
<symbol name="PAD">
<pin name="P$1"/>
</symbol>
<symbol name="+3.3V">
<pin name="+3.3V" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="+5V">
<pin name="+5V" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="GND">
<pin name="GND" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="REGULATOR_3TERM">
<pin name="GND"/>
<pin name="IN"/>
<pin name="OUT"/>
</symbol>
<symbol name="SMD_SWITCH">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
</symbol>
<symbol name="LED_45DEG">
<pin name="A"/>
<pin name="C"/>
</symbol>
<symbol name="LED">
<pin name="A"/>
<pin name="C"/>
</symbol>
<symbol name="HEADER_3PIN">
<pin name="2"/>
<pin name="1"/>
<pin name="3"/>
</symbol>
<symbol name="LED-RGB-CA">
<description>&lt;h3&gt;RGB LED - Common Anode&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;4 pin Common Anode RGB LED&lt;/p&gt;</description>
<pin name="GRN"/>
<pin name="BLU"/>
<pin name="A"/>
<pin name="RED"/>
</symbol>
<symbol name="NEOPIXEL">
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="DIN"/>
<pin name="DOUT"/>
</symbol>
<symbol name="L-US">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HEADER_5PIN">
<pin name="3"/>
<pin name="2"/>
<pin name="4"/>
<pin name="1"/>
<pin name="5"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SAMD51PXXA">
<description>SAMD51 P variant</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SAMD51PXXA_PORTA"/>
<gate name="G$2" symbol="SAMD51PXXA_PORTB"/>
<gate name="G$3" symbol="SAMD51PXXA_PORTC"/>
<gate name="G$4" symbol="SAMD51PXXA_PORTD"/>
<gate name="G$5" symbol="SAMD51PXXA_PWR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SQFP-S-14X14-128">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PA00/I0/SERCOM1.0/TC2.0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PA01/I1/SERCOM1.1/TC2.1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA02/I2/AIN0.0/VOUT0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA03/I3/VREFA/AIN0.1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA04/I4/VREFB/AIN0.4/SERCOM0.1/TC0.0/PTC" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA05/I5/AIN0.5/VOUT1/SERCOM0.2/TC0.1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PA06/I6/VREFC/AIN0.6/SERCOM0.1/TC1.0/PTC" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PA07/I7/AIN0.7/SERCOM0.1/TC1.1/PTC" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PA08/I2C/AIN0.8+1.2/SERCOM0.0+2.1/I2SMCK1/TC0.0+TCC0.0+1.4/PTC" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PA09/I2C/I9/AIN0.9+1.3/SERCOM0.1+2.0/I2SFS0/TC0.1+TCC0.1+1.5/PTC" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PA10/I10/AIN0.10/SERCOM0+2.2/I2SCK1/TC1.0+TCC0.2+1.6/PTC" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PA11/I11/AIN0.11/SERCOM0+2.3/I2SDO/TC1.1+TCC0.3+1.7" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PA12/I12/I2C/SERCOM2.0+4.1/TC2.0+TCC0.7+1.3" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="PA13/I13/I2C/SERCOM2.1+4.0/TC2.1+TCC0.7+1.3" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="PA14/I14/SERCOM2+4.2/TC3.0+TCC2.0+1.2" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="PA15/I15/SERCOM2+4.3/TC3.1+TCC2.1+1.3" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="PA16/I2C/I0/SERCOM1.0+3.1/TC2.0+TCC1.0+0.4/PTC" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="PA17/I2C/I1/SERCOM1.1+3.0/TC2.1+TCC1.1+0.5/PTC" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="PA18/I2/SERCOM1+3.2/TC3.0+TCC1.2+0.6/PTC" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="PA19/I3/SERCOM1+3.3/TC3.1+TCC1.3+0.7/PTC" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="PA20/I4/SERCOM3+5.2/I2SFS0/TC7.0+TCC1.4+0.0/PTC" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="PA21/I5/SERCOM3+5.3/I2SDO/TC7.1+TCC1.5+0.1/PTC" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="PA22/I2C/16/SERCOM3.0+5.1/I2SDI/TC4.0+TCC1.6+0.2/PTC" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="PA23/I2C/I7/SERCOM3.1+5.0/SOF/I2SFS1/TC4.1+TCC1.7+0.3/PTC" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="PA24/I8/SERCOM3+5.2/D-" pad="94"/>
<connect gate="G$1" pin="PA25/19/SERCOM3+5.3/D+" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="PA27/I11" pad="113"/>
<connect gate="G$1" pin="PA30/I14/SERCOM1.2/SWCLK" pad="119"/>
<connect gate="G$1" pin="PA31/I15/SERCOM1.3/SWDIO" pad="120"/>
<connect gate="G$2" pin="PB00/I0/AIN0.12/SERCOM5.2/TC7.0/PTC" pad="125"/>
<connect gate="G$2" pin="PB01/I1/AIN0.13/SERCOM5.3/TC7.1/PTC" pad="126"/>
<connect gate="G$2" pin="PB02/I2/AIN0.14/SERCOM5.0/TC6.0+TCC2.2/PTC" pad="127"/>
<connect gate="G$2" pin="PB03/I3/AIN0.15/SERCOM5.1/TC6.1/PTC" pad="128"/>
<connect gate="G$2" pin="PB04/I4/AIN1.6/PTC" pad="11"/>
<connect gate="G$2" pin="PB05/I5/AIN1/7/PTC" pad="12"/>
<connect gate="G$2" pin="PB06/I6/AIN1.8/PTC" pad="17"/>
<connect gate="G$2" pin="PB07/I7/AIN1.9/PTC" pad="18"/>
<connect gate="G$2" pin="PB08/I8/AIN0.2+1.0/SERCOM4.0/TC4.0/PTC" pad="19"/>
<connect gate="G$2" pin="PB09/I9/AIN0.3+1.1/SERCOM4.1/TC4.0/PTC" pad="20"/>
<connect gate="G$2" pin="PB10/I10/SERCOM4.2/I2SDI/TC5.0+TCC0.4+1.0" pad="39"/>
<connect gate="G$2" pin="PB11/I11/SERCOM4.3/I2SFS1/TC5.1+TCC0.5+1.1" pad="40"/>
<connect gate="G$2" pin="PB12/I12/SERCOM4.0/I2SCK1/TC4.0+TCC3.0+0.1/PTC" pad="41"/>
<connect gate="G$2" pin="PB13/I13/SERCOM4.1/I2SMCK1/TC4.1+TCC3.1+0.1/PTC" pad="42"/>
<connect gate="G$2" pin="PB14/I14/SERCOM4.2/PCC8/TC5.0+TCC4.0+0.2/PTC" pad="43"/>
<connect gate="G$2" pin="PB15/I15/SERCOM4.3/PCC9/TC5.1/TCC4.1+0.3/PTC" pad="44"/>
<connect gate="G$2" pin="PB16/I0/SERCOM5.0/I2SCK0/TC6.0+TCC3.0+0.4" pad="82"/>
<connect gate="G$2" pin="PB17/SERCOM5.1/I2SMCK0/TC6.1+TCC3.1+0.5" pad="83"/>
<connect gate="G$2" pin="PB18/I2/SERCOM5+7.2/TCC1.0+QDI.0" pad="84"/>
<connect gate="G$2" pin="PB19/I3/SERCOM5+7.3/CC1.1/QDI.1" pad="85"/>
<connect gate="G$2" pin="PB20/I4/SERCOM3.0+7.1/TCC1.2/QDI.2" pad="86"/>
<connect gate="G$2" pin="PB21/SERCOM3.1+7.0/TCC1.3" pad="87"/>
<connect gate="G$2" pin="PB22/I6/SERCOM1+5.2/TC7.0/QDI.2" pad="98"/>
<connect gate="G$2" pin="PB23/I7/SERCOM1+5.3/TC7.1/QDI.0" pad="99"/>
<connect gate="G$2" pin="PB24/I8/SERCOM0.0+2.1/QDI.1" pad="100"/>
<connect gate="G$2" pin="PB25/SERCOM0.1+2.0/QDI.2" pad="101"/>
<connect gate="G$2" pin="PB26/I12/SERCOM2.0+4.1/TCC1.3" pad="102"/>
<connect gate="G$2" pin="PB27/I13/SERCOM2.1+4.0/TCC1.3" pad="103"/>
<connect gate="G$2" pin="PB28/I14/SEROM2+4.2/TCC1.4/I2SSCK.1" pad="104"/>
<connect gate="G$2" pin="PB29/I15/SERCOM2+4.3/TCC1.5/I2SMCK.1" pad="105"/>
<connect gate="G$2" pin="PB30/I14/SERCOM5.1/TC0.0+TCC4.0+0.6/SWO" pad="121"/>
<connect gate="G$2" pin="PB31/I15/SERCOM5.0/TC0.1+TCC4.1+0.7" pad="122"/>
<connect gate="G$3" pin="PC00/I1/ADC1.10" pad="3"/>
<connect gate="G$3" pin="PC01/I1/ADC1.11" pad="4"/>
<connect gate="G$3" pin="PC02/I2/ADC1.4" pad="7"/>
<connect gate="G$3" pin="PC03/I3/ADC1.5" pad="8"/>
<connect gate="G$3" pin="PC04/I4/SERCOM6.0/TCC0.0" pad="27"/>
<connect gate="G$3" pin="PC05/I5/SERCOM6.0/TCC0.0" pad="28"/>
<connect gate="G$3" pin="PC06/I6/SERCOM6.2/SDHC0.SDCD" pad="29"/>
<connect gate="G$3" pin="PC07/I9/SERCOM6.3/SDHC0.SDWP" pad="30"/>
<connect gate="G$3" pin="PC10/I10/SERCOM6.2+7.2/TCC0.0+1.4" pad="52"/>
<connect gate="G$3" pin="PC11/I11/SERCOM6+7.3/TCC0.1+1.5" pad="55"/>
<connect gate="G$3" pin="PC12/I12/SERCOM7.0+6.1/TCC0.2+1.6" pad="56"/>
<connect gate="G$3" pin="PC13/I13/SERCOM7.1+6.0/TCC0.3+1.7" pad="57"/>
<connect gate="G$3" pin="PC14/I14/SERCOM7+6.2/TCC0.4+1.0" pad="58"/>
<connect gate="G$3" pin="PC15/I15/SERCOM7+6.3/TCC0.5+1.1" pad="59"/>
<connect gate="G$3" pin="PC16/I0/SERCOM6.0+0.1/TCC0/QDI.0" pad="70"/>
<connect gate="G$3" pin="PC17/I1/SERCOM6.1+0.0/TCC0.1/QDI.1" pad="71"/>
<connect gate="G$3" pin="PC18/I2/SERCOM6.2+0.2/TCC0.2/QDI.2" pad="72"/>
<connect gate="G$3" pin="PC19/I3/SERCOM6+0.3/TCC0.3" pad="73"/>
<connect gate="G$3" pin="PC20/I4/TCC0.4/SDHC1.SDCD" pad="74"/>
<connect gate="G$3" pin="PC21/I5/TCC0.5/SDHC1.SDWP" pad="75"/>
<connect gate="G$3" pin="PC22/I6/SERCOM1.0+3.1/TCC0.6" pad="76"/>
<connect gate="G$3" pin="PC23/I7/SERCOM1.1+3.0/TCC0.7" pad="77"/>
<connect gate="G$3" pin="PC24/I8/SERCOM0+2.2/TRACEDATA.3" pad="108"/>
<connect gate="G$3" pin="PC25/I9/SERCOM0+2.3/TRACEDATA.2" pad="109"/>
<connect gate="G$3" pin="PC26/I10/TRACEDATA.1" pad="110"/>
<connect gate="G$3" pin="PC27/I11/SERCOM1.0/TRACECLK" pad="111"/>
<connect gate="G$3" pin="PC28/I12/SERCOM1.1/TRACEDATA.0" pad="112"/>
<connect gate="G$3" pin="PC30/I14/AIN1.12" pad="123"/>
<connect gate="G$3" pin="PC31/I15/AIN1.13" pad="124"/>
<connect gate="G$4" pin="PD00/I0/AIN1.14" pad="13"/>
<connect gate="G$4" pin="PD01/I1/AIN1.14" pad="16"/>
<connect gate="G$4" pin="PD08/I3/SERCOM7.0+6.1/TCC0.1" pad="47"/>
<connect gate="G$4" pin="PD09/I4/SERCOM7.1+6.0/TCC0.2" pad="48"/>
<connect gate="G$4" pin="PD10/I5/SERCOM7+6.2/TCC0.3" pad="49"/>
<connect gate="G$4" pin="PD11/I6/SERCOM7+6.3/TCC0.4" pad="50"/>
<connect gate="G$4" pin="PD12/I7/TCC0.5" pad="51"/>
<connect gate="G$4" pin="PD20/I10/SERCOM1+3.2/TCC1.0/SDHC1.SDCD" pad="80"/>
<connect gate="G$4" pin="PD21/I11/SERCOM1+3.3/TCC1.1/SDHC1.SDWP" pad="81"/>
<connect gate="G$5" pin="!RESET" pad="114"/>
<connect gate="G$5" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$5" pin="GND1" pad="31"/>
<connect gate="G$5" pin="GND2" pad="38"/>
<connect gate="G$5" pin="GND3" pad="45"/>
<connect gate="G$5" pin="GND4" pad="53"/>
<connect gate="G$5" pin="GND5" pad="64"/>
<connect gate="G$5" pin="GND6" pad="78"/>
<connect gate="G$5" pin="GND7" pad="90"/>
<connect gate="G$5" pin="GND8" pad="96"/>
<connect gate="G$5" pin="GND9" pad="106"/>
<connect gate="G$5" pin="GNDANA" pad="14"/>
<connect gate="G$5" pin="GNDANA1" pad="25"/>
<connect gate="G$5" pin="GNDIO" pad="116"/>
<connect gate="G$5" pin="VDDANA" pad="6"/>
<connect gate="G$5" pin="VDDANA1" pad="15"/>
<connect gate="G$5" pin="VDDANA2" pad="26"/>
<connect gate="G$5" pin="VDDCORE" pad="115"/>
<connect gate="G$5" pin="VDDIO" pad="46"/>
<connect gate="G$5" pin="VDDIO1" pad="54"/>
<connect gate="G$5" pin="VDDIO2" pad="65"/>
<connect gate="G$5" pin="VDDIO3" pad="79"/>
<connect gate="G$5" pin="VDDIO4" pad="91"/>
<connect gate="G$5" pin="VDDIO5" pad="97"/>
<connect gate="G$5" pin="VDDIO6" pad="107"/>
<connect gate="G$5" pin="VDDIO7" pad="118"/>
<connect gate="G$5" pin="VDDIOB" pad="32"/>
<connect gate="G$5" pin="VDDIOB1" pad="37"/>
<connect gate="G$5" pin="VSW" pad="117"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="USB_MICRO_LEGS" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="USB_MICRO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="USB_MICRO_LEGS_2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="D+"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="D-"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="ID" pad="ID"/>
<connect gate="G$1" pin="SHIELD" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="VBUS"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IS31AP4991" prefix="IC" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IS31AP4991"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOIC" package="SOIC8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BYP" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="IN+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT+" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT-" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SDB" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="C" prefix="C" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="C"/>
</gates>
<devices>
<device name="1206" package="1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0805" package="0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0603" package="C0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="C0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0402_NO_THERMALS" package="C0402_NO_THERMALS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0201" package="0201">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="R" prefix="R" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="1206" package="R1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0805" package="R0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0603" package="R0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0402" package="0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="0201">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0603-TIGHT" package="0603_TIGHT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0402-TIGHT" package="0402-TIGHT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PAD">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="50MIL" package="PAD_50MIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="100MIL" package="PAD_100MIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="ROUND-100MIL" package="PAD-ROUND-100MIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="ROUND-50MIL" package="PAD-ROUND-50MIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="PAD-ROUND-100MIL-MASK">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="+3.3V">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="+3.3V"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="+5V">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="+5V"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GND">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AZ1117E" prefix="IC" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="REGULATOR_3TERM"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-223">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2 4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD_SWITCH">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SMD_SWITCH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMD_SWITCH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1 P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$3 P$4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="2616" package="SWITCH_2616">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="A@1 A@2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="B@1 B@2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="3020" package="SWITCH_3020">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LED_0603" prefix="D" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED_0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER_3PIN">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HEADER_3PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HEADER_3PIN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LED-RGB-CA" prefix="D" uservalue="yes">
<description>&lt;h3&gt;LED-RGB Diffused Common Anode&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;
&lt;li&gt;&lt;b&gt;Packages:&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt; LED RGB-THRU&lt;/li&gt;
&lt;li&gt; P-LCC-4-3&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;LED-TRICOLOR-SMD&lt;/li&gt;
&lt;ul&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;SparkFun Products:&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=”[https://www.sparkfun.com/products/10821]”&gt;RGB Diffused Common Anode- Diffuse&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href=”[https://www.sparkfun.com/products/10820]”&gt;RGB Diffused Common Anode - Clear&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href=”[https://www.sparkfun.com/products/13614]”&gt;Qduino Mini&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href=”https://www.sparkfun.com/products/7844”&gt;Triple Output LED RGB - SMD&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-RGB-CA"/>
</gates>
<devices>
<device name="DIFFUSE" package="LED-RGB-THRU">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="BLU" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GRN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RED" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="PROD_ID" value="DIO-10632"/>
<attribute name="VALUE" value="DIFFUSE"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="CLEAR" package="LED-RGB-THRU">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="BLU" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GRN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RED" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="PROD_ID" value="DIO-10631"/>
<attribute name="VALUE" value="CLEAR"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="PLCC" package="P-LCC-4-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="BLU" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GRN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RED" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="PROD_ID" value="DIO-12986"/>
<attribute name="VALUE" value="RGB"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="SMD" package="LED-TRICOLOR-SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="BLU" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="GRN" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="RED" pad="R"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="PROD_ID" value="DIO-08324"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NEOPIXEL" prefix="D" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NEOPIXEL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED-RGB-THRU">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="INDUCTOR" prefix="L" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="L-US"/>
</gates>
<devices>
<device name="4040" package="4040_INDUCTOR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="2424" package="L24X24">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="R0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER_5PIN" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HEADER_5PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HEADER_5PIN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
