<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,81/1,4">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<description>&lt;b&gt;AVR Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Configurable logic, microcontrollers, nonvolatile memories&lt;p&gt;
Based on the following sources:&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;www.atmel.com
&lt;li&gt;CD-ROM : Configurable Logic Microcontroller Nonvolatile Memory
&lt;li&gt;CadSoft download site, www.cadsoft.de or www.cadsoftusa.com , file at90smcu_v400.zip
&lt;li&gt;avr.lbr
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Revised by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="8S2">
<description>&lt;b&gt;8S2&lt;/b&gt; 8-lead, 0.208 Body&lt;p&gt;
Plastic Small Outline Package (EIAJ)&lt;br&gt;
Source: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/2535S.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ADC0" library="wirepad" package="3,81/1,4" value=""/>
<element name="ADC2" library="wirepad" package="3,81/1,4" value=""/>
<element name="ADC3" library="wirepad" package="3,81/1,4" value=""/>
<element name="GND" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="IC2" library="atmel" package="8S2" value="TINY13-20SU">
<attribute name="OC_FARNELL" value="9171568"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="96K6522"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="ATTINY13-20SU"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="2X03" value=""/>
<element name="VCC" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="ADC0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="ADC3">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="ADC3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="ADC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="VCC" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
