<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="4.826" y1="69.85" x2="31.496" y2="69.85" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.496" y1="69.85" x2="33.254" y2="71.608" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.254" y1="71.608" x2="33.254" y2="100.762" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.254" y1="100.762" x2="4.826" y2="100.762" width="0" layer="20"/>
<wire x1="4.826" y1="100.762" x2="4.826" y2="69.85" width="0" layer="20"/>
<text>Rev 1.0</text>
<text>By GS Gill @ TechNERVERS</text>
<text>Visit:-
GSGILL112.GITHUB.IO
Github.com/TechNERVERS</text>
<text>*CS2</text>
<text>EPD 4in2 #2

EPD 4in2 #1</text>
<text>EPD 2in9 #1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="CONNECTER">
<packages>
<package name="2.0_1X4">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA08-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B1,27">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lsta">
<description>&lt;b&gt;Female Headers etc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
FE = female&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FE08">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="87758-1616">
<description>&lt;b&gt;2.00mm Pitch Milli-Grid™ Header, Through Hole, Vertical, 16 Circuits, 0.38µm Gold (Au) Selective Plating, Pocket Tray Packaging, Lead-Free&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/877581616_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="GROVE_I2C" library="CONNECTER" package="2.0_1X4" value="DIP Grove">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GROVE_UART" library="CONNECTER" package="2.0_1X4" value="DIP Grove">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="MK_BUS_C1" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="10"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MK_BUS_C2" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="10"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SPI_EPD_CON" library="con-lsta" package="FE08" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="10"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="3V3" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="19"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="5V" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="19"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="19"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BUSY" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="19"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D/C" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="19"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RST" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="19"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-molex" package="87758-1616" value="87758-1616">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="87758-1616"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="7472366"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="59J1563"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="GROVE_I2C" pad="4"/>
<contactref element="MK_BUS_C1" pad="8"/>
<contactref element="MK_BUS_C2" pad="8"/>
<contactref element="GROVE_UART" pad="4"/>
<contactref element="SPI_EPD_CON" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="TP"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="MK_BUS_C1" pad="7"/>
<contactref element="GROVE_I2C" pad="3"/>
<contactref element="GROVE_UART" pad="3"/>
<contactref element="SPI_EPD_CON" pad="1"/>
<contactref element="3V3" pad="TP"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DIN">
<contactref element="SPI_EPD_CON" pad="3"/>
<contactref element="MK_BUS_C1" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SCLK">
<contactref element="SPI_EPD_CON" pad="4"/>
<contactref element="MK_BUS_C1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="X1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="CS">
<contactref element="SPI_EPD_CON" pad="5"/>
<contactref element="MK_BUS_C1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="D/C">
<contactref element="SPI_EPD_CON" pad="6"/>
<contactref element="MK_BUS_C2" pad="2"/>
<contactref element="D/C" pad="TP"/>
<contactref element="X1" pad="11"/>
<contactref element="X1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="SPI_EPD_CON" pad="7"/>
<contactref element="MK_BUS_C1" pad="2"/>
<contactref element="RST" pad="TP"/>
<contactref element="X1" pad="13"/>
<contactref element="X1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="BUSY">
<contactref element="SPI_EPD_CON" pad="8"/>
<contactref element="MK_BUS_C2" pad="1"/>
<contactref element="BUSY" pad="TP"/>
<contactref element="X1" pad="15"/>
<contactref element="X1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="GROVE_UART" pad="1"/>
<contactref element="MK_BUS_C2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="GROVE_UART" pad="2"/>
<contactref element="MK_BUS_C2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="GROVE_I2C" pad="1"/>
<contactref element="MK_BUS_C2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="GROVE_I2C" pad="2"/>
<contactref element="MK_BUS_C2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="5V" pad="TP"/>
<contactref element="MK_BUS_C2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="10"/>
<contactref element="MK_BUS_C1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
