<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>LED ON = 
DISCHARGING</text>
<text>18650 DISCHARGER V5</text>
<text>+</text>
<text>_</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<wire x1="57" y1="78" x2="57" y2="12" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="57" y1="12" x2="65" y2="12" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="65" y1="12" x2="65" y2="78" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="65" y1="78" x2="57" y2="78" width="0.3048" layer="20"/>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>HOT!</text>
<text>HOT!</text>
<text>HOT!</text>
<text>HOT!</text>
<text>HOT!</text>
<text>HOT!</text>
<wire x1="0" y1="0" x2="82" y2="0" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="82" y1="0" x2="82" y2="91" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="82" y1="91" x2="0" y2="91" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="91" x2="0" y2="0" width="0.1" layer="20"/>
<text>BLUE = NOT CHARGING
RED = CHARGING</text>
</plain>
<libraries>
<library name="sodaq">
<packages>
<package name="LED-0603">
</package>
<package name="JST-PH-2-SMT">
<description>Connector JST 2.00 SMT male vertical shrouded header</description>
</package>
<package name="1X02_2.54MM_ROUND">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="TSEM">
<description>Generated from &lt;b&gt;TSEM.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="R_PWR_CEMENT_10W">
</package>
<package name="KS18650X1-SMT">
</package>
<package name="R0603">
</package>
<package name="SWITCH_ROCKER_KCDI-101">
</package>
<package name="BAT_CHG_PROT_BRD_27.9X17.4MM">
<description>3.7V 3A li-ion battery protection board fr 18650</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="electronicload">
<packages>
<package name="ED350/2">
<description>ED350/2 TERMINAL BLOCK 5MM VERT 2POS PCB</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LED" library="sodaq" package="LED-0603" value="RED">
<attribute name="FARNELL_OC" value="2099224"/>
<attribute name="MF" value="Kingbright"/>
<attribute name="MPN" value="KPT-1608SURCK"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="TSEM" package="R0603" value="250R">
<attribute name="FARNELL_OC" value="9330968"/>
</element>
<element name="X1" library="electronicload" package="ED350/2" value="ED350/2">
<attribute name="DIGIKEY" value="ED1930-ND"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="TSEM" package="R_PWR_CEMENT_10W" value=""/>
<element name="R1" library="TSEM" package="R_PWR_CEMENT_10W" value=""/>
<element name="BAT1" library="TSEM" package="KS18650X1-SMT" value="KS18650X1-SMT"/>
<element name="S1" library="TSEM" package="SWITCH_ROCKER_KCDI-101" value="SWITCH_ROCKER_KCDI-101"/>
<element name="J1" library="sodaq" package="JST-PH-2-SMT" value="JST_2PIN-SMT">
<attribute name="FARNELL_OC" value="1841394"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="sodaq" package="1X02_2.54MM_ROUND" value="1X02_2.54MM_ROUND">
<attribute name="FARNELL_OC" value="1593411"/>
<attribute name="MPN" value="2211S-02G "/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="TSEM" package="R_PWR_CEMENT_10W" value=""/>
<element name="R3" library="TSEM" package="R_PWR_CEMENT_10W" value=""/>
<element name="M1" library="TSEM" package="BAT_CHG_PROT_BRD_27.9X17.4MM" value="TP4056_CHG_PROT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="LED" pad="A"/>
</signal>
<signal name="L-">
<contactref element="LED" pad="C"/>
<contactref element="S1" pad="2_2"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OUT-">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="1_1"/>
<contactref element="M1" pad="OUT-"/>
</signal>
<signal name="B+">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="M1" pad="OUT+"/>
<contactref element="X1" pad="P$2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="M1" pad="B+"/>
<contactref element="BAT1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="B-">
<contactref element="X1" pad="P$1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="M1" pad="B-"/>
<contactref element="BAT1" pad="-"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
