<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="7" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7" y1="0" x2="7" y2="1.6" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7" y1="1.6" x2="8" y2="1.6" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8" y1="1.6" x2="8" y2="10.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8" y1="10.5" x2="5" y2="10.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5" y1="10.5" x2="5" y2="13.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5" y1="13.5" x2="8" y2="13.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8" y1="13.5" x2="8" y2="16.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8" y1="16.5" x2="5" y2="16.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5" y1="16.5" x2="5" y2="19.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5" y1="19.5" x2="8" y2="19.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8" y1="19.5" x2="8" y2="22" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8" y1="22" x2="3" y2="22" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-1" y1="18" x2="-1" y2="1.6" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-1" y1="1.6" x2="0" y2="1.6" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.6" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-1" y1="18" x2="3" y2="22" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>sjm4306</text>
<text>sjm4306</text>
<text>JLCJLCJLCJLC</text>
<hole x="6" y="7" drill="1"/>
</plain>
<libraries>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TP20SQ">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="sjm4306_LOGO">
<packages>
<package name="SJM4306_LOGO_SMALL">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="L1-1" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPSQTP20SQ">
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2-1" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPSQTP20SQ">
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="COM1" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPSQTP20SQ">
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="COM2" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPSQTP20SQ">
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP3" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPSQTP20SQ">
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP4" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPSQTP20SQ">
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP7" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPSQTP20SQ">
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP8" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPSQTP20SQ">
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="sjm4306_LOGO" package="SJM4306_LOGO_SMALL" value=""/>
<element name="U$2" library="sjm4306_LOGO" package="SJM4306_LOGO_SMALL" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="L1-1" pad="TP"/>
<contactref element="COM1" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="L2-1" pad="TP"/>
<contactref element="COM2" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="TP3" pad="TP"/>
<contactref element="TP7" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="TP4" pad="TP"/>
<contactref element="TP8" pad="TP"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
