(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.6-e0-6349~53~ubuntu16.04.1)
  (general
    (links 6)
    (no_connects 0)
    (area 104.3362 83.103866 123.3382 93.196733)
    (thickness 1.6)
    (drawings 5)
    (tracks 26)
    (zones 0)
    (modules 2)
    (nets 7)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF1F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010f8_80000001)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference false)
      (plotvalue false)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory gerbers/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 /Reset)
  (net 2 /MOSI)
  (net 3 /Gnd)
  (net 4 /MISO)
  (net 5 /Vcc)
  (net 6 /Scl)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net /Gnd)
    (add_net /MISO)
    (add_net /MOSI)
    (add_net /Reset)
    (add_net /Scl)
    (add_net /Vcc)
  )
  (module uProg_2x3:Conn_2x3_2.54mm (layer F.Cu) (tedit 5959BAFC)
    (at 108.6612 88.0872 270)
    (fp_text reference J1 (at -0.05 -3.05 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_01X06 (at 0.05 3.35 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 1.27 270) (size 1.6 1.524) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 /Reset))
    (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 -1.27 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 /MOSI))
    (pad 3 thru_hole circle (at 0 1.27 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 /Gnd))
    (pad 4 thru_hole circle (at 0 -1.27 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 /MISO))
    (pad 5 thru_hole circle (at 2.54 1.27 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 /Vcc))
    (pad 6 thru_hole circle (at 2.54 -1.27 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 /Scl))
  )
  (module uProg_2x3:Molex_2x3_Solder (layer F.Cu) (tedit 5959B9B4)
    (at 118.3132 88.1634 270)
    (fp_text reference J2 (at -0.05 -3.95 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_01X06 (at 0 3.55 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.6 2.175 270) (size 0.7 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /Reset) (solder_mask_margin 0.01) (solder_paste_margin 0.01))
    (pad 2 smd rect (at -1.6 -2.175 270) (size 0.7 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /MOSI) (solder_mask_margin 0.01) (solder_paste_margin 0.01))
    (pad 3 smd rect (at 0 2.175 270) (size 0.7 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 /Gnd) (solder_mask_margin 0.01) (solder_paste_margin 0.01))
    (pad 4 smd rect (at 0 -2.175 270) (size 0.7 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 /MISO) (solder_mask_margin 0.01) (solder_paste_margin 0.01))
    (pad 5 smd rect (at 1.6 2.175 270) (size 0.7 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /Vcc) (solder_mask_margin 0.01) (solder_paste_margin 0.01))
    (pad 6 smd rect (at 1.6 -2.175 270) (size 0.7 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 /Scl) (solder_mask_margin 0.01) (solder_paste_margin 0.01))
  )
  (gr_text "uProg_2x3\njkl\n7/2/17" (at 116.1034 88.519) (layer B.SilkS))
  (gr_line (start 106 92.5) (end 106 84) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 122 92.5) (end 106 92.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 122 84) (end 122 92.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 106 84) (end 122 84) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
)
