CHIP "C:\USERS\BERT_\DOCUMENTS\01_CCZ80_COMP\CCZ80_MPU\CPLD\MAIN\MAIN"
BEGIN

    DEVICE = "PQFP100";
    "RomA15"                                  : OUTPUT_PIN = 4 ;
    "RomA16"                                  : OUTPUT_PIN = 3 ;
    "RomA17"                                  : OUTPUT_PIN = 2 ;
    "nRomCS"                                  : OUTPUT_PIN = 1 ;
    "nWAIT"                                   : OUTPUT_PIN = 100 ;
    "nWE"                                     : INPUT_PIN = 99 ;
    "XXL_376"                                 : NODE_NUM = 609 ;
    "XXL_375"                                 : NODE_NUM = 610 ;
    "nWR"                                     : INPUT_PIN = 98 ;
    "XXL_377"                                 : NODE_NUM = 611 ;
    "XXL_381"                                 : NODE_NUM = 612 ;
    "nRD"                                     : INPUT_PIN = 96 ;
    "XXL_379"                                 : NODE_NUM = 613 ;
    "nIORQ"                                   : INPUT_PIN = 95 ;
    "XXL_382"                                 : NODE_NUM = 614 ;
    "XXL_380"                                 : NODE_NUM = 615 ;
    "nMREQ"                                   : INPUT_PIN = 94 ;
    "XXL_378"                                 : NODE_NUM = 616 ;
    "A4"                                      : INPUT_PIN = 16 ;
    "PRIM2"                                   : NODE_NUM = 617 ;
    "PRIM0"                                   : NODE_NUM = 618 ;
    "A3"                                      : INPUT_PIN = 15 ;
    "PRIM1"                                   : NODE_NUM = 619 ;
    "SEC4"                                    : NODE_NUM = 620 ;
    "A2"                                      : INPUT_PIN = 14 ;
    "SEC5"                                    : NODE_NUM = 621 ;
    "A1"                                      : INPUT_PIN = 12 ;
    "SEC3"                                    : NODE_NUM = 622 ;
    "SEC1"                                    : NODE_NUM = 623 ;
    "A0"                                      : INPUT_PIN = 11 ;
    "SEC2"                                    : NODE_NUM = 624 ;
    "nRFSH"                                   : INPUT_PIN = 10 ;
    "SEC0"                                    : NODE_NUM = 625 ;
    "R40"                                     : NODE_NUM = 626 ;
    "nM1"                                     : INPUT_PIN = 9 ;
    "R41"                                     : NODE_NUM = 627 ;
    "R31"                                     : NODE_NUM = 628 ;
    "Z80RESET"                                : OUTPUT_PIN = 8 ;
    "nBUSRQ"                                  : INPUT_PIN = 7 ;
    "R20"                                     : NODE_NUM = 630 ;
    "XXL_363"                                 : NODE_NUM = 631 ;
    "TDI"                                     : INPUT_PIN = 6 ;
    "XXL_364"                                 : NODE_NUM = 632 ;
    "A13"                                     : INPUT_PIN = 27 ;
    "PRIM3"                                   : NODE_NUM = 633 ;
    "R46"                                     : NODE_NUM = 634 ;
    "A12"                                     : INPUT_PIN = 26 ;
    "R47"                                     : NODE_NUM = 635 ;
    "R37"                                     : NODE_NUM = 636 ;
    "A11"                                     : INPUT_PIN = 25 ;
    "R36"                                     : NODE_NUM = 637 ;
    "A10"                                     : INPUT_PIN = 24 ;
    "R26"                                     : NODE_NUM = 638 ;
    "R27"                                     : NODE_NUM = 639 ;
    "A9"                                      : INPUT_PIN = 23 ;
    "R17"                                     : NODE_NUM = 640 ;
    "A8"                                      : INPUT_PIN = 22 ;
    "R16"                                     : NODE_NUM = 641 ;
    "PRIM6"                                   : NODE_NUM = 642 ;
    "A7"                                      : INPUT_PIN = 21 ;
    "PRIM7"                                   : NODE_NUM = 643 ;
    "SEC7"                                    : NODE_NUM = 644 ;
    "A6"                                      : INPUT_PIN = 19 ;
    "SEC6"                                    : NODE_NUM = 645 ;
    "A5"                                      : INPUT_PIN = 18 ;
    "XXL_367"                                 : NODE_NUM = 646 ;
    "XXL_366"                                 : NODE_NUM = 647 ;
    "TMS"                                     : INPUT_PIN = 17 ;
    "XXL_365"                                 : NODE_NUM = 648 ;
    "D7"                                      : OUTPUT_PIN = 39 ;
    "R15"                                     : NODE_NUM = 650 ;
    "D6"                                      : OUTPUT_PIN = 38 ;
    "R13"                                     : NODE_NUM = 652 ;
    "D5"                                      : OUTPUT_PIN = 37 ;
    "D4"                                      : OUTPUT_PIN = 35 ;
    "R11"                                     : NODE_NUM = 655 ;
    "D3"                                      : OUTPUT_PIN = 34 ;
    "D2"                                      : OUTPUT_PIN = 33 ;
    "R10"                                     : NODE_NUM = 658 ;
    "D1"                                      : OUTPUT_PIN = 32 ;
    "R12"                                     : NODE_NUM = 660 ;
    "D0"                                      : OUTPUT_PIN = 31 ;
    "A15"                                     : INPUT_PIN = 30 ;
    "PRIM5"                                   : NODE_NUM = 662 ;
    "PRIM4"                                   : NODE_NUM = 663 ;
    "A14"                                     : INPUT_PIN = 29 ;
    "Com_Ctrl_360"                            : NODE_NUM = 664 ;
    "XXL_369"                                 : NODE_NUM = 668 ;
    "CLK"                                     : INPUT_PIN = 46 ;
    "XXL_368"                                 : NODE_NUM = 670 ;
    "R44"                                     : NODE_NUM = 671 ;
    "nINT"                                    : INPUT_PIN = 47 ;
    "R24"                                     : NODE_NUM = 672 ;
    "nNMI"                                    : INPUT_PIN = 48 ;
    "R34"                                     : NODE_NUM = 673 ;
    "R14"                                     : NODE_NUM = 674 ;
    "Debug1"                                  : OUTPUT_PIN = 49 ;
    "Debug2"                                  : OUTPUT_PIN = 50 ;
    "XXL_370"                                 : NODE_NUM = 679 ;
    "nBUSACK"                                 : INPUT_PIN = 52 ;
    "ATCLK"                                   : OUTPUT_PIN = 54 ;
    "INT"                                     : INPUT_PIN = 55 ;
    "XXL_373"                                 : NODE_NUM = 684 ;
    "nCLK"                                    : OUTPUT_PIN = 56 ;
    "test1"                                   : OUTPUT_PIN = 57 ;
    "XXL_384"                                 : NODE_NUM = 690 ;
    "XXL_371"                                 : NODE_NUM = 691 ;
    "XXL_383"                                 : NODE_NUM = 692 ;
    "nSLT2"                                   : OUTPUT_PIN = 62 ;
    "nSLT1"                                   : OUTPUT_PIN = 63 ;
    "XXL_374"                                 : NODE_NUM = 695 ;
    "TCK"                                     : INPUT_PIN = 64 ;
    "XXL_372"                                 : NODE_NUM = 696 ;
    "R45"                                     : NODE_NUM = 697 ;
    "R42"                                     : NODE_NUM = 698 ;
    "test2"                                   : OUTPUT_PIN = 66 ;
    "R33"                                     : NODE_NUM = 700 ;
    "nBUSRD"                                  : INPUT_PIN = 67 ;
    "R35"                                     : NODE_NUM = 701 ;
    "nResume"                                 : INPUT_PIN = 69 ;
    "R30"                                     : NODE_NUM = 702 ;
    "R23"                                     : NODE_NUM = 703 ;
    "SECADR_PIN"                              : OUTPUT_PIN = 70 ;
    "R43"                                     : NODE_NUM = 705 ;
    "R32"                                     : NODE_NUM = 706 ;
    "nCS_Serial"                              : OUTPUT_PIN = 72 ;
    "R25"                                     : NODE_NUM = 708 ;
    "nCS_HD"                                  : OUTPUT_PIN = 73 ;
    "SpareCS"                                 : OUTPUT_PIN = 74 ;
    "R22"                                     : NODE_NUM = 711 ;
    "TDO"                                     : INPUT_PIN = 75 ;
    "R21"                                     : NODE_NUM = 712 ;
    "nCS_RTC"                                 : OUTPUT_PIN = 77 ;
    "nBUScon"                                 : INPUT_PIN = 78 ;
    "RomA14"                                  : OUTPUT_PIN = 81 ;
    "RomA13"                                  : OUTPUT_PIN = 82 ;
    "RomA19"                                  : OUTPUT_PIN = 83 ;
    "RomA18"                                  : OUTPUT_PIN = 85 ;
    "nRomRD"                                  : OUTPUT_PIN = 86 ;
    "nRomWE"                                  : OUTPUT_PIN = 87 ;
    "CLKi"                                    : INPUT_PIN = 92 ;
    "XCLK"                                    : INPUT_PIN = 89 ;
    "nRESET"                                  : INPUT_PIN = 91 ;
    "nHALT"                                   : INPUT_PIN = 90 ;
END;
