CHIP "C:\USERS\BERT_\DOCUMENTS\01_CCZ80_COMP\CCZ80_MPU\CPLD\MEMMAP"
BEGIN

    DEVICE = "PQFP100";
    "RomA15"                                  : OUTPUT_PIN = 4 ;
    "RomA16"                                  : OUTPUT_PIN = 3 ;
    "RomA17"                                  : OUTPUT_PIN = 2 ;
    "nRomCS"                                  : OUTPUT_PIN = 1 ;
    "nWAIT"                                   : OUTPUT_PIN = 100 ;
    "nWR"                                     : INPUT_PIN = 98 ;
    "nRD"                                     : INPUT_PIN = 96 ;
    "nIORQ"                                   : INPUT_PIN = 95 ;
    "nMREQ"                                   : INPUT_PIN = 94 ;
    "A4"                                      : INPUT_PIN = 16 ;
    "R21"                                     : NODE_NUM = 617 ;
    "R14"                                     : NODE_NUM = 618 ;
    "A3"                                      : INPUT_PIN = 15 ;
    "R13"                                     : NODE_NUM = 619 ;
    "R12"                                     : NODE_NUM = 620 ;
    "A2"                                      : INPUT_PIN = 14 ;
    "R11"                                     : NODE_NUM = 621 ;
    "A1"                                      : INPUT_PIN = 12 ;
    "R10"                                     : NODE_NUM = 622 ;
    "R41"                                     : NODE_NUM = 623 ;
    "A0"                                      : INPUT_PIN = 11 ;
    "R40"                                     : NODE_NUM = 624 ;
    "R24"                                     : NODE_NUM = 625 ;
    "R31"                                     : NODE_NUM = 626 ;
    "R22"                                     : NODE_NUM = 627 ;
    "R20"                                     : NODE_NUM = 628 ;
    "Z80RESET"                                : OUTPUT_PIN = 8 ;
    "R23"                                     : NODE_NUM = 630 ;
    "XXL_265"                                 : NODE_NUM = 631 ;
    "TDI"                                     : INPUT_PIN = 6 ;
    "XXL_266"                                 : NODE_NUM = 632 ;
    "A13"                                     : INPUT_PIN = 27 ;
    "A12"                                     : INPUT_PIN = 26 ;
    "A11"                                     : INPUT_PIN = 25 ;
    "A10"                                     : INPUT_PIN = 24 ;
    "R47"                                     : NODE_NUM = 638 ;
    "R45"                                     : NODE_NUM = 639 ;
    "A9"                                      : INPUT_PIN = 23 ;
    "R37"                                     : NODE_NUM = 640 ;
    "A8"                                      : INPUT_PIN = 22 ;
    "R27"                                     : NODE_NUM = 641 ;
    "R35"                                     : NODE_NUM = 642 ;
    "A7"                                      : INPUT_PIN = 21 ;
    "R25"                                     : NODE_NUM = 643 ;
    "R15"                                     : NODE_NUM = 644 ;
    "A6"                                      : INPUT_PIN = 19 ;
    "R17"                                     : NODE_NUM = 645 ;
    "A5"                                      : INPUT_PIN = 18 ;
    "XXL_268"                                 : NODE_NUM = 646 ;
    "XXL_267"                                 : NODE_NUM = 647 ;
    "TMS"                                     : INPUT_PIN = 17 ;
    "XXL_264"                                 : NODE_NUM = 648 ;
    "D7"                                      : OUTPUT_PIN = 39 ;
    "D6"                                      : OUTPUT_PIN = 38 ;
    "D5"                                      : OUTPUT_PIN = 37 ;
    "D4"                                      : OUTPUT_PIN = 35 ;
    "R46"                                     : NODE_NUM = 655 ;
    "D3"                                      : OUTPUT_PIN = 34 ;
    "D2"                                      : OUTPUT_PIN = 33 ;
    "R30"                                     : NODE_NUM = 658 ;
    "D1"                                      : OUTPUT_PIN = 32 ;
    "R36"                                     : NODE_NUM = 660 ;
    "D0"                                      : OUTPUT_PIN = 31 ;
    "A15"                                     : INPUT_PIN = 30 ;
    "R26"                                     : NODE_NUM = 662 ;
    "R16"                                     : NODE_NUM = 663 ;
    "A14"                                     : INPUT_PIN = 29 ;
    "XXL_271"                                 : NODE_NUM = 664 ;
    "CLK"                                     : INPUT_PIN = 46 ;
    "R43"                                     : NODE_NUM = 671 ;
    "nINT"                                    : INPUT_PIN = 47 ;
    "R33"                                     : NODE_NUM = 672 ;
    "nNMI"                                    : INPUT_PIN = 48 ;
    "R42"                                     : NODE_NUM = 673 ;
    "R32"                                     : NODE_NUM = 674 ;
    "Debug1"                                  : OUTPUT_PIN = 49 ;
    "XXL_269"                                 : NODE_NUM = 676 ;
    "Debug2"                                  : OUTPUT_PIN = 50 ;
    "XXL_270"                                 : NODE_NUM = 679 ;
    "ATCLK"                                   : OUTPUT_PIN = 54 ;
    "nCLK"                                    : OUTPUT_PIN = 56 ;
    "R44"                                     : NODE_NUM = 695 ;
    "TCK"                                     : INPUT_PIN = 64 ;
    "R34"                                     : NODE_NUM = 696 ;
    "nResume"                                 : INPUT_PIN = 69 ;
    "nCS_Serial"                              : OUTPUT_PIN = 72 ;
    "nCS_HD"                                  : OUTPUT_PIN = 73 ;
    "SpareCS"                                 : OUTPUT_PIN = 74 ;
    "TDO"                                     : INPUT_PIN = 75 ;
    "nCS_RTC"                                 : OUTPUT_PIN = 77 ;
    "nBUScon"                                 : INPUT_PIN = 78 ;
    "RomA14"                                  : OUTPUT_PIN = 81 ;
    "RomA13"                                  : OUTPUT_PIN = 82 ;
    "RomA19"                                  : OUTPUT_PIN = 83 ;
    "RomA18"                                  : OUTPUT_PIN = 85 ;
    "nRomRD"                                  : OUTPUT_PIN = 86 ;
    "nRomWE"                                  : OUTPUT_PIN = 87 ;
    "XCLK"                                    : INPUT_PIN = 89 ;
    "nRESET"                                  : INPUT_PIN = 91 ;
END;
