(module "BarrelJack_Horizontal" (layer F.Cu) (tedit 5EF86901)
  (descr "DC Barrel Jack")
  (tags "Power Jack")
  (fp_text reference "J19" (at 2.425 -3.95 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "Barrel_Jack" (at -6.2 -5.5) (layer F.Fab))
  (fp_text user "${REFERENCE}" (at -3 -2.95) (layer F.Fab))
  (pad "1" thru_hole oval (at 0 0) (size 2.8 5) (drill oval 0.8 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "2" thru_hole roundrect (at -5.8 0) (size 2.8 5) (drill oval 0.8 3) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "3" thru_hole roundrect (at -3 4.8) (size 5 2.8) (drill oval 3 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (model "./CM4IO.3dshapes/CUI_DEVICES_PJ-102AH.step"
    (offset (xyz -13.7 0 6.5))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 180))
  )
)
