(module "EDAC 690-019-298-412" (layer F.Cu) (tedit 5EBC1ADD)
  (attr smd)
  (fp_text reference "EDAC 690-019-298-412" (at -6.01142 -2.43939) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "VAL**" (at -5.49916 10.5396) (layer F.SilkS))
  (pad "SH4" thru_hole oval (at 7.25 5.96) (size 1.5 2.3) (drill oval 0.9 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "SH3" thru_hole oval (at -7.25 5.96) (size 1.5 2.3) (drill oval 0.9 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "SH2" thru_hole oval (at -7.25 0) (size 1.5 3.3) (drill oval 0.9 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "SH1" thru_hole oval (at 7.25 0) (size 1.5 3.3) (drill oval 0.9 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "19" smd rect (at -4.5 -0.73 90) (size 2.6 0.3) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "18" smd rect (at -4 -0.73 90) (size 2.6 0.3) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "17" smd rect (at -3.5 -0.73 90) (size 2.6 0.3) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "16" smd rect (at -3 -0.73 90) (size 2.6 0.3) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "15" smd rect (at -2.5 -0.73 90) (size 2.6 0.3) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "14" smd rect (at -2 -0.73 90) (size 2.6 0.3) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "13" smd rect (at -1.5 -0.73 90) (size 2.6 0.3) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "12" smd rect (at -1 -0.73 90) (size 2.6 0.3) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "11" smd rect (at -0.5 -0.73 90) (size 2.6 0.3) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "10" smd rect (at 0 -0.73 90) (size 2.6 0.3) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "9" smd rect (at 0.5 -0.73 90) (size 2.6 0.3) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "8" smd rect (at 1 -0.73 90) (size 2.6 0.3) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "7" smd rect (at 1.5 -0.73 90) (size 2.6 0.3) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "6" smd rect (at 2 -0.73 90) (size 2.6 0.3) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "5" smd rect (at 2.5 -0.73 90) (size 2.6 0.3) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "4" smd rect (at 3 -0.73 90) (size 2.6 0.3) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "3" smd rect (at 3.5 -0.73 90) (size 2.6 0.3) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "2" smd rect (at 4 -0.73 90) (size 2.6 0.3) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "1" smd rect (at 4.5 -0.73 90) (size 2.6 0.3) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (model "./CM4IO.3dshapes/471511051.stp"
    (offset (xyz 0 -10.5 3.5))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
