(module "MOLEX_USB_67298-4090" (layer F.Cu) (tedit 5EBC23AD)
  (fp_text reference "MOLEX_67298-4090" (at -8.09934 5.31943 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "VAL**" (at 8.22533 5.33169 90) (layer F.SilkS))
  (pad "1" thru_hole circle (at -3.5 -5.33) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "2" thru_hole circle (at -1 -5.33) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "3" thru_hole circle (at 1 -5.33) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "4" thru_hole circle (at 3.5 -5.33) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "5" thru_hole circle (at -3.5 -2.71) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "6" thru_hole circle (at -1 -2.71) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "7" thru_hole circle (at 1 -2.71) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "8" thru_hole circle (at 3.5 -2.71) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "MT3" thru_hole circle (at -6.57 -5.68) (size 3.45 3.45) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "MT1" thru_hole circle (at -6.57 0) (size 3.45 3.45) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "MT4" thru_hole circle (at 6.57 -5.68) (size 3.45 3.45) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "MT2" thru_hole circle (at 6.57 0) (size 3.45 3.45) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (model "./CM4IO.3dshapes/672984090.stp"
    (offset (xyz 0 -9.800000000000001 8))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 -180 0))
  )
)
