(module "PCIex1-36" (layer F.Cu) (tedit 5EBC0A65)
  (fp_text reference "REF**" (at -2 -4) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "PCIex1-36" (at -1 -6) (layer F.Fab))
  (pad "A1" thru_hole rect (at 0 0) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A2" thru_hole circle (at 1 -2) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A3" thru_hole circle (at 2 0) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A4" thru_hole circle (at 3 -2) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A5" thru_hole circle (at 4 0) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A6" thru_hole circle (at 5 -2) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A7" thru_hole circle (at 6 0) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A8" thru_hole circle (at 7 -2) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A9" thru_hole circle (at 8 0) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A10" thru_hole circle (at 9 -2) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A11" thru_hole circle (at 10 0) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A12" thru_hole circle (at 13 -2) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A13" thru_hole circle (at 14 0) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A14" thru_hole circle (at 15 -2) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A15" thru_hole circle (at 16 0) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A16" thru_hole circle (at 17 -2) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A17" thru_hole circle (at 18 0) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "A18" thru_hole circle (at 19 -2) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B1" thru_hole circle (at 0 2.5) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B2" thru_hole circle (at 1 4.5) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B3" thru_hole circle (at 2 2.5) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B4" thru_hole circle (at 3 4.5) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B5" thru_hole circle (at 4 2.5) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B6" thru_hole circle (at 5 4.5) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B7" thru_hole circle (at 6 2.5) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B8" thru_hole circle (at 7 4.5) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B9" thru_hole circle (at 8 2.5) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B10" thru_hole circle (at 9 4.5) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B11" thru_hole circle (at 10 2.5) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B12" thru_hole circle (at 13 4.5) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B13" thru_hole circle (at 14 2.5) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B14" thru_hole circle (at 15 4.5) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B15" thru_hole circle (at 16 2.5) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B16" thru_hole circle (at 17 4.5) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B17" thru_hole circle (at 18 2.5) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "B18" thru_hole circle (at 19 4.5) (size 1.3 1.3) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "19" thru_hole circle (at 11.65 1.25) (size 2.35 2.35) (drill 2.35) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "19" thru_hole circle (at 20.8 1.25) (size 2.35 2.35) (drill 2.35) (layers *.Cu *.Mask))
  (model "./CM4IO.3dshapes/PCIe-x1-36.step"
    (offset (xyz 11.5 -1.25 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
