(footprint "RTL8370" (version 20201116) (generator pcbnew) (layer "F.Cu")
  (tedit 5FE71CA6)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 -0.5 unlocked) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text value "RTL8370" (at 0 1 unlocked) (layer "F.Fab"))
  (fp_text user "${REFERENCE}" (at 0 2.5 unlocked) (layer "F.Fab"))
  (pad "1" smd oval (at -9.35 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "2" smd oval (at -8.850001 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "3" smd oval (at -8.349999 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "4" smd oval (at -7.85 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "5" smd oval (at -7.349998 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "6" smd oval (at -6.849999 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "7" smd oval (at -6.35 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "8" smd oval (at -5.849999 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "9" smd oval (at -5.35 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "10" smd oval (at -4.849998 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "11" smd oval (at -4.349999 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "12" smd oval (at -3.85 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "13" smd oval (at -3.349999 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "14" smd oval (at -2.85 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "15" smd oval (at -2.349998 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "16" smd oval (at -1.849999 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "17" smd oval (at -1.35 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "18" smd oval (at -0.849999 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "19" smd oval (at -0.35 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "20" smd oval (at 0.150002 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "21" smd oval (at 0.650001 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "22" smd oval (at 1.15 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "23" smd oval (at 1.649999 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "24" smd oval (at 2.15 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "25" smd oval (at 2.650002 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "26" smd oval (at 3.150001 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "27" smd oval (at 3.65 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "28" smd oval (at 4.149999 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "29" smd oval (at 4.65 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "30" smd oval (at 5.150002 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "31" smd oval (at 5.650001 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "32" smd oval (at 6.15 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "33" smd oval (at 6.649999 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "34" smd oval (at 7.15 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "35" smd oval (at 7.650002 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "36" smd oval (at 8.150001 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "37" smd oval (at 8.65 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "38" smd oval (at 9.149999 8.189999 180) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "39" smd oval (at 11.04 6.3 270) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "40" smd oval (at 11.04 5.800001 270) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "41" smd oval (at 11.04 5.3 270) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "42" smd oval (at 11.04 4.800001 270) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "43" smd oval (at 11.04 4.299999 270) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "44" smd oval (at 11.04 3.8 270) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "45" smd oval (at 11.04 3.300001 270) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "46" smd oval (at 11.04 2.8 270) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "47" smd oval (at 11.04 2.300001 270) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "48" smd oval (at 11.04 1.799999 270) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "49" smd oval (at 11.04 1.3 270) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "50" smd oval (at 11.04 0.800001 270) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "51" smd oval (at 11.04 0.299999 270) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "52" smd oval (at 11.04 -0.2 270) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "53" smd oval (at 11.04 -0.700001 270) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "54" smd oval (at 11.04 -1.2 270) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "55" smd oval (at 11.04 -1.699999 270) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "56" smd oval (at 11.04 -2.200001 270) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "57" smd oval (at 11.04 -2.7 270) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "58" smd oval (at 11.04 -3.200001 270) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "59" smd oval (at 11.04 -3.7 270) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "60" smd oval (at 11.04 -4.199999 270) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "61" smd oval (at 11.04 -4.699998 270) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "62" smd oval (at 11.04 -5.2 270) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "63" smd oval (at 11.04 -5.700001 270) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "64" smd oval (at 11.04 -6.2 270) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "65" smd oval (at 9.149999 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "66" smd oval (at 8.65 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "67" smd oval (at 8.149998 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "68" smd oval (at 7.649999 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "69" smd oval (at 7.149998 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "70" smd oval (at 6.649999 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "71" smd oval (at 6.15 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "72" smd oval (at 5.649998 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "73" smd oval (at 5.149999 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "74" smd oval (at 4.649998 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "75" smd oval (at 4.149999 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "76" smd oval (at 3.65 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "77" smd oval (at 3.149998 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "78" smd oval (at 2.649999 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "79" smd oval (at 2.149998 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "80" smd oval (at 1.649999 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "81" smd oval (at 1.15 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "82" smd oval (at 0.649998 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "83" smd oval (at 0.149999 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "84" smd oval (at -0.350002 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "85" smd oval (at -0.850001 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "86" smd oval (at -1.35 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "87" smd oval (at -1.849999 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "88" smd oval (at -2.350001 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "89" smd oval (at -2.850002 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "90" smd oval (at -3.350001 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "91" smd oval (at -3.85 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "92" smd oval (at -4.349999 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "93" smd oval (at -4.850001 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "94" smd oval (at -5.350002 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "95" smd oval (at -5.850001 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "96" smd oval (at -6.35 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "97" smd oval (at -6.849999 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "98" smd oval (at -7.350001 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "99" smd oval (at -7.850003 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "100" smd oval (at -8.350002 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "101" smd oval (at -8.850001 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "102" smd oval (at -9.35 -8.090002) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "103" smd oval (at -11.240001 -6.2 90) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "104" smd oval (at -11.240001 -5.700001 90) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "105" smd oval (at -11.240001 -5.2 90) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "106" smd oval (at -11.240001 -4.700001 90) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "107" smd oval (at -11.240001 -4.199999 90) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "108" smd oval (at -11.240001 -3.7 90) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "109" smd oval (at -11.240001 -3.200001 90) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "110" smd oval (at -11.240001 -2.7 90) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "111" smd oval (at -11.240001 -2.200001 90) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "112" smd oval (at -11.240001 -1.699999 90) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "113" smd oval (at -11.240001 -1.2 90) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "114" smd oval (at -11.240001 -0.700001 90) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "115" smd oval (at -11.240001 -0.2 90) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "116" smd oval (at -11.240001 0.299999 90) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "117" smd oval (at -11.240001 0.800001 90) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "118" smd oval (at -11.240001 1.3 90) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "119" smd oval (at -11.240001 1.799999 90) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "120" smd oval (at -11.240001 2.300001 90) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "121" smd oval (at -11.240001 2.8 90) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "122" smd oval (at -11.240001 3.300001 90) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "123" smd oval (at -11.240001 3.8 90) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "124" smd oval (at -11.240001 4.299999 90) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "125" smd oval (at -11.240001 4.799998 90) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "126" smd oval (at -11.240001 5.3 90) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "127" smd oval (at -11.240001 5.800001 90) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "128" smd oval (at -11.240001 6.3 90) (size 0.279999 1.879999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "129" thru_hole rect (at -0.1 0.05) (size 6.6 6.100001) (drill 2.999999) (layers *.Cu *.Mask))
)
