(module "Raspberry-Pi-4-Compute-Module" (layer F.Cu) (tedit 5EF08346)
  (descr "Raspberry Pi 4 Compute Module")
  (tags "Raspberry Pi 4 Compute Module")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at 18.38 -5.08 270) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "Raspberry-Pi-4-Compute-Module" (at 16.52 0.19) (layer F.Fab))
  (pad "1" smd rect (at -2 -31.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "2" smd rect (at 1.08 -31.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "3" smd rect (at -2 -30.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "4" smd rect (at 1.08 -30.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "5" smd rect (at -2 -30.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "6" smd rect (at 1.08 -30.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "7" smd rect (at -2 -30.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "8" smd rect (at 1.08 -30.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "9" smd rect (at -2 -29.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "10" smd rect (at 1.08 -29.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "11" smd rect (at -2 -29.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "12" smd rect (at 1.08 -29.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "13" smd rect (at -2 -28.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "14" smd rect (at 1.08 -28.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "15" smd rect (at -2 -28.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "16" smd rect (at 1.08 -28.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "17" smd rect (at -2 -28.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "18" smd rect (at 1.08 -28.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "19" smd rect (at -2 -27.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "20" smd rect (at 1.08 -27.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "21" smd rect (at -2 -27.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "22" smd rect (at 1.08 -27.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "23" smd rect (at -2 -26.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "24" smd rect (at 1.08 -26.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "25" smd rect (at -2 -26.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "26" smd rect (at 1.08 -26.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "27" smd rect (at -2 -26.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "28" smd rect (at 1.08 -26.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "29" smd rect (at -2 -25.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "30" smd rect (at 1.08 -25.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "31" smd rect (at -2 -25.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "32" smd rect (at 1.08 -25.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "33" smd rect (at -2 -24.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "34" smd rect (at 1.08 -24.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "35" smd rect (at -2 -24.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "36" smd rect (at 1.08 -24.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "37" smd rect (at -2 -24.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "38" smd rect (at 1.08 -24.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "39" smd rect (at -2 -23.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "40" smd rect (at 1.08 -23.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "41" smd rect (at -2 -23.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "42" smd rect (at 1.08 -23.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "43" smd rect (at -2 -22.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "44" smd rect (at 1.08 -22.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "45" smd rect (at -2 -22.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "46" smd rect (at 1.08 -22.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "47" smd rect (at -2 -22.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "48" smd rect (at 1.08 -22.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "49" smd rect (at -2 -21.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "50" smd rect (at 1.08 -21.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "51" smd rect (at -2 -21.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "52" smd rect (at 1.08 -21.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "53" smd rect (at -2 -20.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "54" smd rect (at 1.08 -20.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "55" smd rect (at -2 -20.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "56" smd rect (at 1.08 -20.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "57" smd rect (at -2 -20.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "58" smd rect (at 1.08 -20.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "59" smd rect (at -2 -19.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "60" smd rect (at 1.08 -19.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "61" smd rect (at -2 -19.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "62" smd rect (at 1.08 -19.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "63" smd rect (at -2 -18.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "64" smd rect (at 1.08 -18.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "65" smd rect (at -2 -18.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "66" smd rect (at 1.08 -18.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "67" smd rect (at -2 -18.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "68" smd rect (at 1.08 -18.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "69" smd rect (at -2 -17.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "70" smd rect (at 1.08 -17.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "71" smd rect (at -2 -17.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "72" smd rect (at 1.08 -17.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "73" smd rect (at -2 -16.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "74" smd rect (at 1.08 -16.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "75" smd rect (at -2 -16.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "76" smd rect (at 1.08 -16.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "77" smd rect (at -2 -16.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "78" smd rect (at 1.08 -16.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "79" smd rect (at -2 -15.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "80" smd rect (at 1.08 -15.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "81" smd rect (at -2 -15.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "82" smd rect (at 1.08 -15.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "83" smd rect (at -2 -14.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "84" smd rect (at 1.08 -14.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "85" smd rect (at -2 -14.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "86" smd rect (at 1.08 -14.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "87" smd rect (at -2 -14.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "88" smd rect (at 1.08 -14.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "89" smd rect (at -2 -13.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "90" smd rect (at 1.08 -13.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "91" smd rect (at -2 -13.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "92" smd rect (at 1.08 -13.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "93" smd rect (at -2 -12.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "94" smd rect (at 1.08 -12.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "95" smd rect (at -2 -12.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "96" smd rect (at 1.08 -12.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "97" smd rect (at -2 -12.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "98" smd rect (at 1.08 -12.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "99" smd rect (at -2 -11.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "100" smd rect (at 1.08 -11.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "101" smd rect (at 31.92 -31.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "102" smd rect (at 35 -31.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "103" smd rect (at 31.92 -30.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "104" smd rect (at 35 -30.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "105" smd rect (at 31.92 -30.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "106" smd rect (at 35 -30.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "107" smd rect (at 31.92 -30.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "108" smd rect (at 35 -30.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "109" smd rect (at 31.92 -29.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "110" smd rect (at 35 -29.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "111" smd rect (at 31.92 -29.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "112" smd rect (at 35 -29.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "113" smd rect (at 31.92 -28.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "114" smd rect (at 35 -28.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "115" smd rect (at 31.92 -28.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 0.02))
  (pad "116" smd rect (at 35 -28.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "117" smd rect (at 31.92 -28.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 0.01))
  (pad "118" smd rect (at 35 -28.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "119" smd rect (at 31.92 -27.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "120" smd rect (at 35 -27.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "121" smd rect (at 31.92 -27.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 0.4))
  (pad "122" smd rect (at 35 -27.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "123" smd rect (at 31.92 -26.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 0.4))
  (pad "124" smd rect (at 35 -26.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "125" smd rect (at 31.92 -26.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "126" smd rect (at 35 -26.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "127" smd rect (at 31.92 -26.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 0.78))
  (pad "128" smd rect (at 35 -26.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 0.06))
  (pad "129" smd rect (at 31.92 -25.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 0.78))
  (pad "130" smd rect (at 35 -25.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 0.07))
  (pad "131" smd rect (at 31.92 -25.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "132" smd rect (at 35 -25.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "133" smd rect (at 31.92 -24.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 0.05))
  (pad "134" smd rect (at 35 -24.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "135" smd rect (at 31.92 -24.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 0.04))
  (pad "136" smd rect (at 35 -24.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "137" smd rect (at 31.92 -24.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "138" smd rect (at 35 -24.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "139" smd rect (at 31.92 -23.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "140" smd rect (at 35 -23.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 0.02))
  (pad "141" smd rect (at 31.92 -23.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "142" smd rect (at 35 -23.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 0.02))
  (pad "143" smd rect (at 31.92 -22.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "144" smd rect (at 35 -22.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "145" smd rect (at 31.92 -22.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "146" smd rect (at 35 -22.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "147" smd rect (at 31.92 -22.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "148" smd rect (at 35 -22.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "149" smd rect (at 31.92 -21.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "150" smd rect (at 35 -21.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "151" smd rect (at 31.92 -21.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "152" smd rect (at 35 -21.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 1))
  (pad "153" smd rect (at 31.92 -20.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "154" smd rect (at 35 -20.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 1))
  (pad "155" smd rect (at 31.92 -20.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "156" smd rect (at 35 -20.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "157" smd rect (at 31.92 -20.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "158" smd rect (at 35 -20.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 1.51))
  (pad "159" smd rect (at 31.92 -19.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "160" smd rect (at 35 -19.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 1.51))
  (pad "161" smd rect (at 31.92 -19.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "162" smd rect (at 35 -19.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "163" smd rect (at 31.92 -18.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "164" smd rect (at 35 -18.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 2.47))
  (pad "165" smd rect (at 31.92 -18.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "166" smd rect (at 35 -18.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 2.47))
  (pad "167" smd rect (at 31.92 -18.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "168" smd rect (at 35 -18.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "169" smd rect (at 31.92 -17.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "170" smd rect (at 35 -17.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "171" smd rect (at 31.92 -17.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "172" smd rect (at 35 -17.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "173" smd rect (at 31.92 -16.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "174" smd rect (at 35 -16.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "175" smd rect (at 31.92 -16.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "176" smd rect (at 35 -16.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 0.62))
  (pad "177" smd rect (at 31.92 -16.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 0.01))
  (pad "178" smd rect (at 35 -16.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 0.62))
  (pad "179" smd rect (at 31.92 -15.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "180" smd rect (at 35 -15.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "181" smd rect (at 31.92 -15.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 1.06))
  (pad "182" smd rect (at 35 -15.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 1.76))
  (pad "183" smd rect (at 31.92 -14.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 1.06))
  (pad "184" smd rect (at 35 -14.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 1.76))
  (pad "185" smd rect (at 31.92 -14.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "186" smd rect (at 35 -14.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "187" smd rect (at 31.92 -14.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "188" smd rect (at 35 -14.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 3.24))
  (pad "189" smd rect (at 31.92 -13.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 1.28))
  (pad "190" smd rect (at 35 -13.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 3.25))
  (pad "191" smd rect (at 31.92 -13.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 1.28))
  (pad "192" smd rect (at 35 -13.3 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "193" smd rect (at 31.92 -12.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 0.83))
  (pad "194" smd rect (at 35 -12.9 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 3.78))
  (pad "195" smd rect (at 31.92 -12.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 0.84))
  (pad "196" smd rect (at 35 -12.5 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (die_length 3.78))
  (pad "197" smd rect (at 31.92 -12.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "198" smd rect (at 35 -12.1 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "199" smd rect (at 31.92 -11.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "200" smd rect (at 35 -11.7 270) (size 0.2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 2.7 2.7) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 1.7) (clearance 1.7))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 33 0) (size 2.7 2.7) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 1.7) (clearance 1.7))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -48) (size 2.7 2.7) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 1.7) (clearance 1.7))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 33 -48) (size 2.7 2.7) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 1.7) (clearance 1.7))
  (model "./CM4.3dshapes/DF40C-100DS.stp"
    (offset (xyz -0.46 15.38 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
  (model "./CM4IO.3dshapes/DF40C-100DS.stp"
    (offset (xyz 33.46 15.38 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
