(module "SDCARD_MOLEX_503398-1892" (layer F.Cu) (tedit 5EBD10A7)
  (fp_text reference "REF**" (at -3.907665 -8.415745) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "SDCARD_MOLEX_503398-1892" (at 3.719055 8.349145) (layer F.Fab))
  (pad "10" smd rect (at 0.095 6.915) (size 1.05 0.78) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "9" smd rect (at -4.17 6.84) (size 0.9 0.93) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "11" smd rect (at 6.48 5.64) (size 0.7 3.33) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "11" smd rect (at -6.48 5.64) (size 0.7 3.33) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "11" smd rect (at 6.4 -5.125) (size 0.86 2.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "11" smd rect (at -6.26 -5.61) (size 1.14 1.83) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "8" smd rect (at 5.32 -5.625) (size 0.7 1.1) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "7" smd rect (at 4.22 -5.625) (size 0.7 1.1) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "6" smd rect (at 3.12 -5.625) (size 0.7 1.1) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "5" smd rect (at 2.02 -5.625) (size 0.7 1.1) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "4" smd rect (at 0.92 -5.625) (size 0.7 1.1) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "3" smd rect (at -0.18 -5.625) (size 0.7 1.1) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "2" smd rect (at -1.28 -5.625) (size 0.7 1.1) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "1" smd rect (at -2.38 -5.625) (size 0.7 1.1) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (model "./CM4IO.3dshapes/5033981892.stp"
    (offset (xyz -135.9 -16.4 154.4))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 180 0 0))
  )
)
