(module "TRJG0926HENL" (layer F.Cu) (tedit 5EBC1CD1)
  (descr "https://p.globalsources.com/IMAGES/PDT/SPEC/690/K1160305690.pdf")
  (tags "RJ45 Magjack")
  (fp_text reference "REF**" (at 0.01 -11.32) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "TRJG0926HENL" (at 0 11.58) (layer F.Fab))
  (fp_text user "${REFERENCE}" (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad "17" thru_hole circle (at 4.09 4.06) (size 1.5 1.5) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "18" thru_hole circle (at 6.63 4.06) (size 1.5 1.5) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "16" thru_hole circle (at -4.09 4.06) (size 1.5 1.5) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "15" thru_hole circle (at -6.63 4.06) (size 1.5 1.5) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "20" thru_hole circle (at 7.875 -3.05) (size 2.5 2.5) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "8" thru_hole circle (at 3.175 -6.35) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "19" thru_hole circle (at -7.875 -3.05) (size 2.5 2.5) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "7" thru_hole circle (at 1.905 -8.89) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "6" thru_hole circle (at 0.635 -6.35 90) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "5" thru_hole circle (at -0.635 -8.89) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "4" thru_hole circle (at -1.905 -6.35) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "3" thru_hole circle (at -3.175 -8.89) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "2" thru_hole circle (at -4.445 -6.35) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "1" thru_hole roundrect (at -5.715 -8.89) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.167))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -5.715 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 5.715 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "9" thru_hole circle (at 4.445 -8.89) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "10" thru_hole circle (at 5.715 -6.35) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "11" thru_hole circle (at -5.715 -3.83) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "12" thru_hole circle (at -3.175 -2.56) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "13" thru_hole circle (at 3.175 -2.56) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "14" thru_hole circle (at 5.715 -3.83) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (model "./CM4IO.3dshapes/TRJG0926HENL .stp"
    (offset (xyz 0 10.45 6.8))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
