(module "USB_Micro-B_EDAC_UCON00686" (layer F.Cu) (tedit 5EBC20AD)
  (descr "Micro USB Type B 10103594-0001LF, http://cdn.amphenol-icc.com/media/wysiwyg/files/drawing/10103594.pdf")
  (tags "USB USB_B USB_micro USB_OTG")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at 1.925 -3.365) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "USB_Micro-B_EDAC_UCON00686" (at -0.025 4.435) (layer F.Fab))
  (fp_text user "PCB edge" (at 0 1.12) (layer Dwgs.User))
  (fp_text user "${REFERENCE}" (at 0 -1.13) (layer F.Fab))
  (pad "6" smd rect (at 2.725 -0.93) (size 1.3 2) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "6" smd rect (at -2.725 -0.93) (size 1.3 2) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "6" smd rect (at -2.9875 -1.7) (size 1.825 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "6" smd rect (at 2.9875 -1.7) (size 1.825 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "6" smd rect (at -2.85 -3.06) (size 2 1.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "6" smd rect (at 2.9 -3.06) (size 2 1.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "1" smd rect (at -1.3 -2.82 90) (size 1.75 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "2" smd rect (at -0.65 -2.82 90) (size 1.75 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "3" smd rect (at 0 -2.82 90) (size 1.75 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "4" smd rect (at 0.65 -2.82 90) (size 1.75 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "5" smd rect (at 1.3 -2.82 90) (size 1.75 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "6" thru_hole oval (at -2.425 -3.03 90) (size 1.4 1) (drill oval 1.05 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "6" thru_hole oval (at 2.425 -3.03 90) (size 1.4 1) (drill oval 1.05 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "6" thru_hole oval (at -2.725 0 90) (size 1.7 1.3) (drill oval 1.2 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "6" thru_hole oval (at 2.725 0 90) (size 1.7 1.3) (drill oval 1.2 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "6" smd rect (at -0.9625 0.25 90) (size 2.5 1.425) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "6" smd rect (at 0.9625 0.25 90) (size 2.5 1.425) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (model "./CM4IO.3dshapes/10103594.stp"
    (offset (xyz 0 1.35 2.2))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 0 180))
  )
)
