(footprint "type-c_90degree_14pin" (version 20201116) (generator pcbnew) (layer "F.Cu")
  (tedit 600FC85E)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 -2.19) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text value "type-c_90degree_14pin" (at 0 2.19) (layer "F.Fab"))
  (pad "1" thru_hole oval (at -2.925 0.39) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "2" thru_hole oval (at -2.475 -0.39) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "3" thru_hole oval (at -2.025 0.39) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "4" thru_hole oval (at -1.575 -0.39) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "5" thru_hole oval (at -1.125 0.39) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "6" thru_hole oval (at -0.675 -0.39) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "7" thru_hole oval (at -0.225 0.39) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "8" thru_hole oval (at 0.225 -0.39) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "9" thru_hole oval (at 0.675 0.39) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "10" thru_hole oval (at 1.125 -0.39) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "11" thru_hole oval (at 1.575 0.39) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "12" thru_hole oval (at 2.025 -0.39) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "13" thru_hole oval (at 2.475 0.39) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "14" thru_hole oval (at 2.925 -0.39) (size 0.6 0.6) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "15" thru_hole oval (at 2.425 -1.43) (size 1.9 0.9) (drill oval 1.6 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "15" thru_hole oval (at 2.43 1.43) (size 1.9 0.9) (drill oval 1.6 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "15" thru_hole oval (at -2.42 1.43) (size 1.9 0.9) (drill oval 1.6 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "15" thru_hole oval (at -2.42 -1.43) (size 1.9 0.9) (drill oval 1.6 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
)
