<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="40" y1="29" x2="40" y2="1" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="40" y1="1" x2="39" y2="0" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="39" y1="0" x2="1" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="1" y1="0" x2="0" y2="1" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="1" x2="0" y2="29" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="29" x2="1" y2="30" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1" y1="30" x2="39" y2="30" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="39" y1="30" x2="40" y2="29" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<text>M.H. 2021</text>
<text>IN</text>
<text>IN</text>
<text>OUT</text>
<text>OUT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-050X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C050-030X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 3 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="#Potenciometry">
<packages>
<package name="PC1622">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<packages>
<package name="22-23-2021">
<description>.100" (2.54mm) Center Headers - 2 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-050X075" value="470pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-030X075" value="68nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-050X075" value="470pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-030X075" value="68nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="M0805" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="M0805" value="18k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="M0805" value="15k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="M0805" value="22k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="M0805" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="#Potenciometry" package="PC1622" value="50k/G">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="M0805" value="18k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="M0805" value="15k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="M0805" value="22k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X4" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="P1"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="P2"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="P3"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="3"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
