<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="-22.86" x2="76.18" y2="-22.86" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76.18" y1="-22.86" x2="76.18" y2="22.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76.18" y1="22.53" x2="0" y2="22.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="22.53" x2="0" y2="-22.86" width="0" layer="20"/>
<text>V</text>
<text>G</text>
<text>OE</text>
<text>LAT</text>
<text>C</text>
<text>D</text>
<hole x="1.991" y="20.463" drill="3.1"/>
<hole x="1.991" y="-20.812" drill="3.1"/>
<hole x="74.127" y="-20.812" drill="3.1"/>
<hole x="74.127" y="20.463" drill="3.1"/>
<text>sjm4306</text>
<text>DL1414</text>
<text>101419</text>
<text>JLCJLCJLCJLC</text>
</plain>
<libraries>
<library name="sjm4306-custom">
<packages>
<package name="DL1414">
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with US Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="1X06-BIG">
</package>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TP17R">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="sjm4306_LOGO">
<packages>
<package name="SJM4306_MEDIUM_NO_MASK">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="sjm4306-custom" package="DL1414" value="DL1414"/>
<element name="IC1" library="74xx-us" package="SO16" value="74LS595D">
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
</element>
<element name="IC2" library="74xx-us" package="SO16" value="74LS595D">
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
</element>
<element name="U$2" library="sjm4306-custom" package="DL1414" value="DL1414"/>
<element name="U$3" library="sjm4306-custom" package="DL1414" value="DL1414"/>
<element name="U$4" library="sjm4306-custom" package="DL1414" value="DL1414"/>
<element name="U$5" library="sjm4306-custom" package="DL1414" value="DL1414"/>
<element name="U$6" library="sjm4306-custom" package="DL1414" value="DL1414"/>
<element name="U$7" library="sjm4306-custom" package="DL1414" value="DL1414"/>
<element name="U$8" library="sjm4306-custom" package="DL1414" value="DL1414"/>
<element name="IC3" library="74xx-us" package="SO16" value="74LS595D">
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
</element>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0805" value=""/>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0805" value=""/>
<element name="C3" library="adafruit" package="C0805" value=""/>
<element name="C4" library="adafruit" package="C0805" value=""/>
<element name="C5" library="adafruit" package="C0805" value=""/>
<element name="C6" library="adafruit" package="C0805" value=""/>
<element name="C7" library="adafruit" package="C0805" value=""/>
<element name="C8" library="adafruit" package="C0805" value=""/>
<element name="C9" library="adafruit" package="C0805" value=""/>
<element name="C10" library="adafruit" package="C0805" value=""/>
<element name="C11" library="adafruit" package="C0805" value=""/>
<element name="JP1" library="adafruit" package="1X06-BIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP1" library="testpad" package="TP17R" value="TPSQTP17R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP2" library="testpad" package="TP17R" value="TPSQTP17R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP3" library="testpad" package="TP17R" value="TPSQTP17R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP4" library="testpad" package="TP17R" value="TPSQTP17R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP5" library="testpad" package="TP17R" value="TPSQTP17R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP6" library="testpad" package="TP17R" value="TPSQTP17R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP7" library="testpad" package="TP17R" value="TPSQTP17R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="M0805" value=""/>
<element name="U$9" library="sjm4306_LOGO" package="SJM4306_MEDIUM_NO_MASK" value=""/>
<element name="U$10" library="sjm4306_LOGO" package="SJM4306_MEDIUM_NO_MASK" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
<contactref element="U$4" pad="P$7"/>
<contactref element="U$3" pad="P$7"/>
<contactref element="U$2" pad="P$7"/>
<contactref element="U$5" pad="P$7"/>
<contactref element="U$8" pad="P$7"/>
<contactref element="U$7" pad="P$7"/>
<contactref element="U$6" pad="P$7"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="U$4" pad="P$6"/>
<contactref element="U$3" pad="P$6"/>
<contactref element="U$2" pad="P$6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="U$8" pad="P$6"/>
<contactref element="U$7" pad="P$6"/>
<contactref element="U$6" pad="P$6"/>
<contactref element="U$5" pad="P$6"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OE">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LATCH">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="WR0">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
<contactref element="U$2" pad="P$5"/>
<contactref element="U$5" pad="P$5"/>
<contactref element="U$6" pad="P$5"/>
<contactref element="U$3" pad="P$5"/>
<contactref element="U$4" pad="P$5"/>
<contactref element="U$8" pad="P$5"/>
<contactref element="U$7" pad="P$5"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="U$2" pad="P$4"/>
<contactref element="U$5" pad="P$4"/>
<contactref element="U$6" pad="P$4"/>
<contactref element="U$3" pad="P$4"/>
<contactref element="U$4" pad="P$4"/>
<contactref element="U$8" pad="P$4"/>
<contactref element="U$7" pad="P$4"/>
<contactref element="IC3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="WR1">
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="WR2">
<contactref element="U$3" pad="P$3"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="WR3">
<contactref element="U$4" pad="P$3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="WR6">
<contactref element="U$7" pad="P$3"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="WR7">
<contactref element="U$8" pad="P$3"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="WR4">
<contactref element="U$5" pad="P$3"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="WR5">
<contactref element="U$6" pad="P$3"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
<contactref element="U$2" pad="P$8"/>
<contactref element="U$5" pad="P$8"/>
<contactref element="U$6" pad="P$8"/>
<contactref element="U$3" pad="P$8"/>
<contactref element="U$7" pad="P$8"/>
<contactref element="U$4" pad="P$8"/>
<contactref element="U$8" pad="P$8"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
<contactref element="U$2" pad="P$9"/>
<contactref element="U$5" pad="P$9"/>
<contactref element="U$6" pad="P$9"/>
<contactref element="U$3" pad="P$9"/>
<contactref element="U$4" pad="P$9"/>
<contactref element="U$7" pad="P$9"/>
<contactref element="U$8" pad="P$9"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
<contactref element="U$2" pad="P$10"/>
<contactref element="U$5" pad="P$10"/>
<contactref element="U$6" pad="P$10"/>
<contactref element="U$3" pad="P$10"/>
<contactref element="U$7" pad="P$10"/>
<contactref element="U$4" pad="P$10"/>
<contactref element="U$8" pad="P$10"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="U$1" pad="P$11"/>
<contactref element="U$2" pad="P$11"/>
<contactref element="U$5" pad="P$11"/>
<contactref element="U$6" pad="P$11"/>
<contactref element="U$3" pad="P$11"/>
<contactref element="U$4" pad="P$11"/>
<contactref element="U$7" pad="P$11"/>
<contactref element="U$8" pad="P$11"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="U$5" pad="P$2"/>
<contactref element="U$6" pad="P$2"/>
<contactref element="U$3" pad="P$2"/>
<contactref element="U$7" pad="P$2"/>
<contactref element="U$8" pad="P$2"/>
<contactref element="U$4" pad="P$2"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="U$5" pad="P$1"/>
<contactref element="U$6" pad="P$1"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
<contactref element="U$7" pad="P$1"/>
<contactref element="U$8" pad="P$1"/>
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
<contactref element="U$2" pad="P$12"/>
<contactref element="U$5" pad="P$12"/>
<contactref element="U$6" pad="P$12"/>
<contactref element="U$3" pad="P$12"/>
<contactref element="U$7" pad="P$12"/>
<contactref element="U$8" pad="P$12"/>
<contactref element="U$4" pad="P$12"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="X0">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="TP1" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="X1">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="TP2" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="X2">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="TP3" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="X3">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="TP4" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="X4">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="TP5" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="X5">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="TP6" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="X6">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="TP7" pad="TP"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
