(module BLUETOOTH-SERIAL-HC-06_2 (layer F.Cu) (tedit 5ED7EF24)
  (fp_text reference REF** (at -3.325 -15.135) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.015)))
  )
  (fp_text value XCVR_BLUETOOTH-SERIAL-HC-06 (at 10.145 15.135) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.015)))
  )
  (fp_text user ANTENNA (at -3.81 -10.16) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.015)))
  )
  (fp_line (start -6.5 -8.65) (end 6.5 -8.65) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -7.25 14) (end -7.25 -13.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 7.25 14) (end -7.25 14) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 7.25 -13.7) (end 7.25 14) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -7.25 -13.7) (end 7.25 -13.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center -7.5 -6.5) (end -7.4 -6.5) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_circle (center -7.5 -6.5) (end -7.4 -6.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 6.5 -13.45) (end 6.5 -7.3135) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.5 -13.45) (end 6.5 -13.45) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.5 -7.3135) (end -6.5 -13.45) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.5 13.25) (end 6.5 12.3135) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.0635 13.25) (end 6.5 13.25) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.5 13.25) (end -6.0635 13.25) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.5 12.3135) (end -6.5 13.25) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.5 -8.65) (end -6.5 -13.45) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.5 13.25) (end -6.5 -8.65) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.5 13.25) (end -6.5 13.25) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.5 -8.65) (end 6.5 13.25) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.5 -13.45) (end 6.5 -8.65) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.5 -13.45) (end 6.5 -13.45) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (pad 34 smd rect (at 6.5 -6.5) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at 6.5 -5) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at 6.5 -3.5) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at 6.5 -2) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at 6.5 -0.5) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at 6.5 1) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at 6.5 2.5) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at 6.5 4) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at 6.5 5.5) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at 6.5 7) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 6.5 8.5) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 6.5 10) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 6.5 11.5) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 5.25 13.25) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 3.75 13.25) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 2.25 13.25) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 0.75 13.25) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -0.75 13.25) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -2.25 13.25) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -3.75 13.25) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -5.25 13.25) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -6.5 11.5) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -6.5 10) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -6.5 8.5) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -6.5 7) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -6.5 5.5) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -6.5 4) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -6.5 2.5) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -6.5 1) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -6.5 -0.5) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -6.5 -2) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -6.5 -3.5) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -6.5 -5) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -6.5 -6.5) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
