Circuit: * C:\Users\Standa\Desktop\LISN\Sim\ZoutWithInputWiringInductance.asc

.step lin=1e-007 cpwr=1e-006
.step lin=1.1e-006 cpwr=1e-006
.step lin=2.1e-006 cpwr=1e-006
.step lin=3.1e-006 cpwr=1e-006
.step lin=4.1e-006 cpwr=1e-006
.step lin=5e-006 cpwr=1e-006
.step lin=1e-007 cpwr=1e-005
.step lin=1.1e-006 cpwr=1e-005
.step lin=2.1e-006 cpwr=1e-005
.step lin=3.1e-006 cpwr=1e-005
.step lin=4.1e-006 cpwr=1e-005
.step lin=5e-006 cpwr=1e-005

Date: Thu Aug 19 16:57:32 2021
Total elapsed time: 1.410 seconds.

tnom = 27
temp = 27
method = trap
totiter = 0
traniter = 0
tranpoints = 0
accept = 0
rejected = 0
matrix size = 10
fillins = 1
solver = Normal

