<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>O</text>
<text>I</text>
<text>O</text>
<text>I</text>
<text>O</text>
<text>I</text>
<text>O</text>
<text>I</text>
<text>O</text>
<text>I</text>
<text>O</text>
<text>I</text>
<text>O</text>
<text>I</text>
<text>O</text>
<text>I</text>
<wire x1="0" y1="10.795" x2="40.64" y2="10.668" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="10.668" x2="40.64" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="10.795" width="0.2032" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="discrete_logic_components">
<description>Discrete logic components</description>
<packages>
<package name="SOT23">
<description>SOT23-3</description>
</package>
<package name="SOIC-8">
<description>SOIC-8</description>
</package>
<package name="SOD-323">
<description>SOD-323 Diode</description>
</package>
<package name="SOD-123">
<description>SOD-123 Diode</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>Pin Header</description>
</package>
<package name="RES0402">
<description>0402 SMD Resistor</description>
</package>
<package name="SC70-6">
<description>SC70-6 package, 0.65 mm pitch</description>
</package>
<package name="SOT23-6">
<description>SOT-23-6 package, 0.95 mm pitch</description>
</package>
<package name="CAP0402">
<description>0402 SMD Capacitor</description>
</package>
<package name="LED0603">
<description>0603 LED</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="discrete_logic">
<description>RTL components</description>
<packages>
<package name="CAP0402">
<description>Chip, 1.00 X 0.50 X 0.60 mm body
&lt;p&gt;Chip package with body size 1.00 X 0.50 X 0.60 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E104" library="discrete_logic_components" package="1X01" value="d"/>
<element name="E105" library="discrete_logic_components" package="1X01" value="x"/>
<element name="Q" library="discrete_logic_components" package="SOT23" value="PMBT2369"/>
<element name="RB" library="discrete_logic_components" package="RES0402" value="1k"/>
<element name="RL" library="discrete_logic_components" package="RES0402" value="1.5k"/>
<element name="BC" library="discrete_logic" package="CAP0402" value="68p"/>
<element name="DC" library="discrete_logic" package="CAP0402" value="100n"/>
<element name="E1" library="discrete_logic_components" package="1X01" value="d"/>
<element name="E2" library="discrete_logic_components" package="1X01" value="x"/>
<element name="Q1" library="discrete_logic_components" package="SOT23" value="PMBT2369"/>
<element name="RB1" library="discrete_logic_components" package="RES0402" value="1k"/>
<element name="RL1" library="discrete_logic_components" package="RES0402" value="1.5k"/>
<element name="BC1" library="discrete_logic" package="CAP0402" value="68p"/>
<element name="DC1" library="discrete_logic" package="CAP0402" value="100n"/>
<element name="E3" library="discrete_logic_components" package="1X01" value="d"/>
<element name="E4" library="discrete_logic_components" package="1X01" value="x"/>
<element name="Q2" library="discrete_logic_components" package="SOT23" value="PMBT2369"/>
<element name="RB2" library="discrete_logic_components" package="RES0402" value="1k"/>
<element name="RL2" library="discrete_logic_components" package="RES0402" value="1.5k"/>
<element name="BC2" library="discrete_logic" package="CAP0402" value="68p"/>
<element name="DC2" library="discrete_logic" package="CAP0402" value="100n"/>
<element name="E5" library="discrete_logic_components" package="1X01" value="d"/>
<element name="E6" library="discrete_logic_components" package="1X01" value="x"/>
<element name="Q3" library="discrete_logic_components" package="SOT23" value="PMBT2369"/>
<element name="RB3" library="discrete_logic_components" package="RES0402" value="1k"/>
<element name="RL3" library="discrete_logic_components" package="RES0402" value="1.5k"/>
<element name="BC3" library="discrete_logic" package="CAP0402" value="68p"/>
<element name="DC3" library="discrete_logic" package="CAP0402" value="100n"/>
<element name="E7" library="discrete_logic_components" package="1X01" value="d"/>
<element name="E8" library="discrete_logic_components" package="1X01" value="x"/>
<element name="Q4" library="discrete_logic_components" package="SOT23" value="PMBT2369"/>
<element name="RB4" library="discrete_logic_components" package="RES0402" value="1k"/>
<element name="RL4" library="discrete_logic_components" package="RES0402" value="1.5k"/>
<element name="BC4" library="discrete_logic" package="CAP0402" value="68p"/>
<element name="DC4" library="discrete_logic" package="CAP0402" value="100n"/>
<element name="E9" library="discrete_logic_components" package="1X01" value="d"/>
<element name="E10" library="discrete_logic_components" package="1X01" value="x"/>
<element name="Q5" library="discrete_logic_components" package="SOT23" value="PMBT2369"/>
<element name="RB5" library="discrete_logic_components" package="RES0402" value="1k"/>
<element name="RL5" library="discrete_logic_components" package="RES0402" value="1.5k"/>
<element name="BC5" library="discrete_logic" package="CAP0402" value="68p"/>
<element name="DC5" library="discrete_logic" package="CAP0402" value="100n"/>
<element name="E11" library="discrete_logic_components" package="1X01" value="d"/>
<element name="E12" library="discrete_logic_components" package="1X01" value="x"/>
<element name="Q6" library="discrete_logic_components" package="SOT23" value="PMBT2369"/>
<element name="RB6" library="discrete_logic_components" package="RES0402" value="1k"/>
<element name="RL6" library="discrete_logic_components" package="RES0402" value="1.5k"/>
<element name="BC6" library="discrete_logic" package="CAP0402" value="68p"/>
<element name="DC6" library="discrete_logic" package="CAP0402" value="100n"/>
<element name="E13" library="discrete_logic_components" package="1X01" value="d"/>
<element name="E14" library="discrete_logic_components" package="1X01" value="x"/>
<element name="Q7" library="discrete_logic_components" package="SOT23" value="PMBT2369"/>
<element name="RB7" library="discrete_logic_components" package="RES0402" value="1k"/>
<element name="RL7" library="discrete_logic_components" package="RES0402" value="1.5k"/>
<element name="BC7" library="discrete_logic" package="CAP0402" value="68p"/>
<element name="DC7" library="discrete_logic" package="CAP0402" value="100n"/>
</elements>
<signals>
<signal name="IN$1">
<contactref element="E104" pad="1"/>
<contactref element="RL" pad="1"/>
<contactref element="RB" pad="1"/>
<contactref element="BC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT$1">
<contactref element="E105" pad="1"/>
<contactref element="Q" pad="3"/>
</signal>
<signal name="B$1">
<contactref element="Q" pad="1"/>
<contactref element="RB" pad="2"/>
<contactref element="BC" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="Q" pad="2"/>
<contactref element="DC" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="DC1" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="DC2" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="DC3" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
<contactref element="DC4" pad="2"/>
<contactref element="Q5" pad="2"/>
<contactref element="DC5" pad="2"/>
<contactref element="Q6" pad="2"/>
<contactref element="DC6" pad="2"/>
<contactref element="Q7" pad="2"/>
<contactref element="DC7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="RL" pad="2"/>
<contactref element="DC" pad="1"/>
<contactref element="RL1" pad="2"/>
<contactref element="DC1" pad="1"/>
<contactref element="RL2" pad="2"/>
<contactref element="DC2" pad="1"/>
<contactref element="RL3" pad="2"/>
<contactref element="DC3" pad="1"/>
<contactref element="RL4" pad="2"/>
<contactref element="DC4" pad="1"/>
<contactref element="RL5" pad="2"/>
<contactref element="DC5" pad="1"/>
<contactref element="RL6" pad="2"/>
<contactref element="DC6" pad="1"/>
<contactref element="RL7" pad="2"/>
<contactref element="DC7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IN$2">
<contactref element="E1" pad="1"/>
<contactref element="RL1" pad="1"/>
<contactref element="RB1" pad="1"/>
<contactref element="BC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT$2">
<contactref element="E2" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="B$2">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="RB1" pad="2"/>
<contactref element="BC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IN$3">
<contactref element="E3" pad="1"/>
<contactref element="RL2" pad="1"/>
<contactref element="RB2" pad="1"/>
<contactref element="BC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT$3">
<contactref element="E4" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="B$3">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="RB2" pad="2"/>
<contactref element="BC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IN$4">
<contactref element="E5" pad="1"/>
<contactref element="RL3" pad="1"/>
<contactref element="RB3" pad="1"/>
<contactref element="BC3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT$4">
<contactref element="E6" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="B$4">
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="RB3" pad="2"/>
<contactref element="BC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IN$5">
<contactref element="E7" pad="1"/>
<contactref element="RL4" pad="1"/>
<contactref element="RB4" pad="1"/>
<contactref element="BC4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT$5">
<contactref element="E8" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="B$5">
<contactref element="Q4" pad="1"/>
<contactref element="RB4" pad="2"/>
<contactref element="BC4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IN$6">
<contactref element="E9" pad="1"/>
<contactref element="RL5" pad="1"/>
<contactref element="RB5" pad="1"/>
<contactref element="BC5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT$6">
<contactref element="E10" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="B$6">
<contactref element="Q5" pad="1"/>
<contactref element="RB5" pad="2"/>
<contactref element="BC5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IN$7">
<contactref element="E11" pad="1"/>
<contactref element="RL6" pad="1"/>
<contactref element="RB6" pad="1"/>
<contactref element="BC6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT$7">
<contactref element="E12" pad="1"/>
<contactref element="Q6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="B$7">
<contactref element="Q6" pad="1"/>
<contactref element="RB6" pad="2"/>
<contactref element="BC6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IN$8">
<contactref element="E13" pad="1"/>
<contactref element="RL7" pad="1"/>
<contactref element="RB7" pad="1"/>
<contactref element="BC7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT$8">
<contactref element="E14" pad="1"/>
<contactref element="Q7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="B$8">
<contactref element="Q7" pad="1"/>
<contactref element="RB7" pad="2"/>
<contactref element="BC7" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
