<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.1.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2" y1="0" x2="63.66" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="63.66" y1="0" x2="65.66" y2="2" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="65.66" y1="2" x2="65.66" y2="107.344" width="0" layer="20"/>
<wire x1="65.66" y1="107.344" x2="63.66" y2="109.344" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="63.66" y1="109.344" x2="2" y2="109.344" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2" y1="109.344" x2="0" y2="107.344" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="107.344" x2="0" y2="2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2" x2="2" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<hole x="4" y="4" drill="2.2"/>
<hole x="61.66" y="4" drill="2.2"/>
<hole x="31.832" y="29.833" drill="2.2"/>
<hole x="32.314" y="41.833" drill="2.2"/>
<hole x="33.828" y="79.5" drill="2.2"/>
<hole x="33.346" y="67.5" drill="2.2"/>
<hole x="61.66" y="105.334" drill="2.2"/>
<hole x="4" y="105.334" drill="2.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="LED Filaments">
<packages>
<package name="38MM_FILAMENT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Connector">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers,Terminal blocks, D-Sub, Backplane, FFC/FPC, Socket</description>
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="PCB art">
<packages>
<package name="NUMERICA_ELECTRONICS">
</package>
<package name="MAXITRON">
</package>
<package name="MAXITRON_HEADER">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="LED Filaments" package="38MM_FILAMENT" value="38MM_FILAMENT"/>
<element name="U$2" library="LED Filaments" package="38MM_FILAMENT" value="38MM_FILAMENT"/>
<element name="U$3" library="LED Filaments" package="38MM_FILAMENT" value="38MM_FILAMENT"/>
<element name="U$4" library="LED Filaments" package="38MM_FILAMENT" value="38MM_FILAMENT"/>
<element name="U$5" library="LED Filaments" package="38MM_FILAMENT" value="38MM_FILAMENT"/>
<element name="U$6" library="LED Filaments" package="38MM_FILAMENT" value="38MM_FILAMENT"/>
<element name="U$7" library="LED Filaments" package="38MM_FILAMENT" value="38MM_FILAMENT"/>
<element name="JP1" library="Connector" package="1X08" value="PINHD-1X8">
<attribute name="CATEGORY" value="CONNECTOR"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="PIN-HEADER"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</element>
<element name="U$8" library="PCB art" package="NUMERICA_ELECTRONICS" value="NUMERICA_ELECTRONICS"/>
<element name="U$9" library="PCB art" package="MAXITRON" value="MAXITRON"/>
<element name="U$10" library="PCB art" package="MAXITRON_HEADER" value="MAXITRON_HEADER"/>
</elements>
<signals>
<signal name="COM">
<contactref element="U$1" pad="CATHODE"/>
<contactref element="U$2" pad="CATHODE"/>
<contactref element="U$3" pad="CATHODE"/>
<contactref element="U$4" pad="CATHODE"/>
<contactref element="U$5" pad="CATHODE"/>
<contactref element="U$6" pad="CATHODE"/>
<contactref element="U$7" pad="CATHODE"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A">
<contactref element="U$7" pad="ANODE"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="U$6" pad="ANODE"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="C">
<contactref element="U$5" pad="ANODE"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="D">
<contactref element="U$4" pad="ANODE"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="E">
<contactref element="U$3" pad="ANODE"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="F">
<contactref element="U$2" pad="ANODE"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="G">
<contactref element="U$1" pad="ANODE"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
