(footprint "CYT1107" (version 20210824) (generator pcbnew) (layer "F.Cu")
  (tedit 61AB89A3)
  (fp_text reference "REF**" (at 0.25 -4.25 unlocked) (layer "F.SilkS")
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 4a4ed494-c282-4954-91c7-0c5517723033)
  )
  (fp_text value "CYT1107" (at 0 1 unlocked) (layer "F.Fab")
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 5bf240fe-8c78-432c-a5eb-57b6621e4238)
  )
  (fp_rect (start -6.5 -3.25) (end 6.5 3.25) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (fill none) (tstamp f2efc56a-dfcb-42fe-b960-d11e2579ea6f))
  (pad "1" thru_hole circle (at -4.7 0) (size 2.4 2.4) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask) (tstamp 1d9dc2ac-bf54-4352-aa7b-b24109df086e))
  (pad "2" thru_hole circle (at 0 0) (size 2.4 2.4) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask) (tstamp c7ba9da9-e587-468c-8b1f-da2475881eb8))
  (pad "3" thru_hole circle (at 4.7 0) (size 2.4 2.4) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask) (tstamp 92983c35-72c3-4de1-8e5b-0b49e4a0e836))
)
