<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="3.81" y1="0" x2="41.91" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="3.820159375" y="63.4873" drill="3.1"/>
<wire x1="45.72" y1="3.81" x2="45.72" y2="63.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.91" y1="67.31" x2="3.81" y2="67.31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="63.8175" x2="0" y2="63.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="63.5" x2="0" y2="3.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.4925" y1="67.31" x2="3.81" y2="67.31" width="0.1524" layer="20"/>
<hole x="41.920159375" y="63.4873" drill="3.1"/>
<wire x1="41.91" y1="67.31" x2="45.72" y2="63.5" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="63.5" x2="3.81" y2="67.31" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<hole x="3.820159375" y="3.7973" drill="3.1"/>
<wire x1="3.81" y1="0" x2="0" y2="3.81" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<hole x="41.920159375" y="3.7973" drill="3.1"/>
<wire x1="41.91" y1="0" x2="45.72" y2="3.81" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<text>sjm4306</text>
<text>111221</text>
<text>JLCJLCJLCJLC</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C0603K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0603 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 1608</description>
</package>
<package name="WS2812B-NARROW">
</package>
</packages>
</library>
<library name="BeagleBone_Blue_R3">
<description>Generated from &lt;b&gt;BeagleBone_Blue.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="TESTPAD_TP20SQ">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="sjm4306_LOGO">
<packages>
<package name="SJM4306_LOGO_LARGE">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="LED2" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C3" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED4" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C4" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED5" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C5" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED6" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C6" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED7" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C7" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED8" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C8" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED9" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C9" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED10" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C10" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED11" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C11" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED12" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C12" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED13" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C13" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED14" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C14" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED15" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C15" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED16" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C16" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED17" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C17" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED18" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C18" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED19" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C19" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED20" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C20" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED21" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C21" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED22" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C22" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED23" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C23" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED24" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C24" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED25" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C25" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED26" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C26" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED27" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C27" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED28" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C28" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED29" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C29" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED30" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C30" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED31" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C31" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED32" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C32" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED33" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C33" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED34" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C34" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED35" library="adafruit" package="WS2812B-NARROW" value="WS2812B_5050N"/>
<element name="C35" library="adafruit" package="C0603K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP1" library="BeagleBone_Blue_R3" package="TESTPAD_TP20SQ" value="TESTPAD_TPSQTP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP2" library="BeagleBone_Blue_R3" package="TESTPAD_TP20SQ" value="TESTPAD_TPSQTP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP3" library="BeagleBone_Blue_R3" package="TESTPAD_TP20SQ" value="TESTPAD_TPSQTP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP4" library="BeagleBone_Blue_R3" package="TESTPAD_TP20SQ" value="TESTPAD_TPSQTP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP5" library="BeagleBone_Blue_R3" package="TESTPAD_TP20SQ" value="TESTPAD_TPSQTP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP6" library="BeagleBone_Blue_R3" package="TESTPAD_TP20SQ" value="TESTPAD_TPSQTP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="sjm4306_LOGO" package="SJM4306_LOGO_LARGE" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="LED1" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED2" pad="3-GND"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="3-GND"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="LED4" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED5" pad="3-GND"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="LED6" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED7" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED8" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED9" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED10" pad="3-GND"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="LED11" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED12" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED13" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED14" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED15" pad="3-GND"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="LED16" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED17" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED18" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED19" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED20" pad="3-GND"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="LED21" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED22" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED23" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED24" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED25" pad="3-GND"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="LED26" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED27" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED28" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED29" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED30" pad="3-GND"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="LED31" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED32" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED33" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED34" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED35" pad="3-GND"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="C33" pad="2"/>
<contactref element="C34" pad="2"/>
<contactref element="C35" pad="2"/>
<contactref element="TP3" pad="TP"/>
<contactref element="TP6" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED1" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED2" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="LED1" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="LED4" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="LED5" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="LED6" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="LED8" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="LED7" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="LED9" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="LED10" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="LED11" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="LED13" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="LED12" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="LED14" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="LED15" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="LED16" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="LED18" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="LED17" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="LED19" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="LED20" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="LED21" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="LED23" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="LED22" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="LED24" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="LED25" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="LED26" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="LED28" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="LED27" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="LED29" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="LED30" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="LED31" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="LED33" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C33" pad="1"/>
<contactref element="LED32" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
<contactref element="LED34" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C34" pad="1"/>
<contactref element="LED35" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C35" pad="1"/>
<contactref element="TP1" pad="TP"/>
<contactref element="TP4" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED2" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED3" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED3" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED4" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED4" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED5" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED6" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED7" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED7" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED8" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED8" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED9" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LED9" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED10" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LED6" pad="4-DIN"/>
<contactref element="LED5" pad="2-DOUT"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LED11" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED12" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LED12" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED13" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="LED13" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED14" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="LED14" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED15" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="LED11" pad="4-DIN"/>
<contactref element="LED10" pad="2-DOUT"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="LED16" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED17" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="LED17" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED18" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="LED18" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED19" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="LED19" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED20" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="LED16" pad="4-DIN"/>
<contactref element="LED15" pad="2-DOUT"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="LED21" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED22" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="LED22" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED23" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="LED23" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED24" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="LED24" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED25" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="LED21" pad="4-DIN"/>
<contactref element="LED20" pad="2-DOUT"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="LED26" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED27" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="LED27" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED28" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="LED28" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED29" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="LED29" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED30" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="LED26" pad="4-DIN"/>
<contactref element="LED25" pad="2-DOUT"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="LED31" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED32" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="LED32" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED33" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="LED33" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED34" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="LED34" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED35" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="LED31" pad="4-DIN"/>
<contactref element="LED30" pad="2-DOUT"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="LED35" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="TP5" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="LED1" pad="4-DIN"/>
<contactref element="TP2" pad="TP"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
