<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="3.5" y="30.5" drill="2.75"/>
<hole x="3.5" y="7.5" drill="2.75"/>
<hole x="61.5" y="30.5" drill="2.75"/>
<hole x="19" y="-8" drill="2.75"/>
<hole x="19" y="24" drill="2.75"/>
<hole x="51" y="24" drill="2.75"/>
<wire x1="62" y1="19" x2="65" y2="22" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="65" y1="22" x2="65" y2="31" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="65" y1="31" x2="62" y2="34" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="62" y1="34" x2="3" y2="34" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="3" y1="34" x2="0" y2="31" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="31" x2="0" y2="7" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="7" x2="3" y2="4" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="3" y1="4" x2="12" y2="4" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="14" y1="2" x2="12" y2="4" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="14" y1="2" x2="14" y2="-9" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="14" y1="-9" x2="16" y2="-11" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="16" y1="-11" x2="22" y2="-11" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="22" y1="-11" x2="24.0007" y2="-8.9854" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="24.0007" y1="-8.9854" x2="24.0007" y2="-7.2146" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="51" y1="19" x2="24.0007" y2="-7.2146" width="0.1524" layer="20" curve="195.7276"/>
<wire x1="51" y1="19" x2="62" y2="19" width="0.1524" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Connector">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers,Terminal blocks, D-Sub, Backplane, FFC/FPC, Socket</description>
<packages>
<package name="B2B-XH-A">
</package>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="FAN" library="Connector" package="B2B-XH-A" value="3A/250V">
<attribute name="CATEGORY" value="CONNECTOR"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="2.5mm pitch/disconnectable crimp style connector"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="JST (XH CONNECTOR)"/>
<attribute name="MPN" value="B2B-XH-A"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMPERATURE" value="-25°C ~ 85°C"/>
<attribute name="PART_STATUS" value="ACTIVE"/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value="COMPLIANT"/>
<attribute name="SERIES" value="B_B-XH-A"/>
<attribute name="SUB_CATEGORY" value="Through hole connector"/>
<attribute name="TYPE" value="top entry"/>
</element>
<element name="DISPLAY" library="Connector" package="B2B-XH-A" value="3A/250V">
<attribute name="CATEGORY" value="CONNECTOR"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="2.5mm pitch/disconnectable crimp style connector"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="JST (XH CONNECTOR)"/>
<attribute name="MPN" value="B2B-XH-A"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMPERATURE" value="-25°C ~ 85°C"/>
<attribute name="PART_STATUS" value="ACTIVE"/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value="COMPLIANT"/>
<attribute name="SERIES" value="B_B-XH-A"/>
<attribute name="SUB_CATEGORY" value="Through hole connector"/>
<attribute name="TYPE" value="top entry"/>
</element>
<element name="JP1" library="Connector" package="2X03" value="PINHD-2X3">
<attribute name="CATEGORY" value="CONNECTOR"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="PIN-HEADER"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="5VDC">
<contactref element="DISPLAY" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="FAN" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="FAN" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="DISPLAY" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
