(module EMB1082 (layer F.Cu) (tedit 6362BDB1)
  (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value EMB1082 (at 0 -0.5) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd trapezoid (at -7.65 -3.56) (size 2.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd trapezoid (at -7.65 -1.56) (size 2.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd trapezoid (at -7.65 0.44) (size 2.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd trapezoid (at -7.65 2.44) (size 2.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd trapezoid (at -7.65 4.44) (size 2.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd trapezoid (at -7.65 6.44) (size 2.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd trapezoid (at -7.65 8.44) (size 2.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd trapezoid (at -7.65 10.44) (size 2.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd trapezoid (at 7.65 10.44) (size 2.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd trapezoid (at 7.65 8.44) (size 2.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd trapezoid (at 7.65 6.44) (size 2.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd trapezoid (at 7.65 4.44) (size 2.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd trapezoid (at 7.65 2.44) (size 2.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd trapezoid (at 7.65 0.44) (size 2.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd trapezoid (at 7.65 -1.56) (size 2.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd trapezoid (at 7.65 -3.56) (size 2.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd trapezoid (at -2 11.65 90) (size 2.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd trapezoid (at 0 11.65 90) (size 2.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd trapezoid (at 2 11.65 90) (size 2.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd trapezoid (at 4 11.65 90) (size 2.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd trapezoid (at -4 11.65 90) (size 2.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
