<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="10.16" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.16" y1="0" x2="10.16" y2="41.91" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.16" y1="41.91" x2="85.09" y2="41.91" width="0" layer="20"/>
<wire x1="85.09" y1="41.91" x2="85.09" y2="55.87" width="0" layer="20"/>
<wire x1="85.09" y1="55.87" x2="0" y2="55.87" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="55.87" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>@madpilot</text>
<text>IR Blaster 2.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="LED_LD260">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, square, Siemens</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="PNA460XM">
</package>
<package name="DCJACK_2MM_PTH">
<description>DJ Jack 2.0mm PTH Right-Angle</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="RaspberryPi">
<packages>
<package name="RASPBERRY-PI_REV1">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LED1" library="eagle-ltspice" package="LED_LD260" value="IR">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="D"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICETYPE" value="diode"/>
</element>
<element name="LED2" library="eagle-ltspice" package="LED_LD260" value="IR">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="D"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICETYPE" value="diode"/>
</element>
<element name="LED3" library="eagle-ltspice" package="LED_LD260" value="IR">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="D"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICETYPE" value="diode"/>
</element>
<element name="R1" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="1k">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="R2" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="56">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor" package="TO92" value="BC547"/>
<element name="IR1" library="adafruit" package="PNA460XM" value="RPM7100"/>
<element name="R3" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="39k">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="U$1" library="RaspberryPi" package="RASPBERRY-PI_REV1" value="RASPBERRY-PI_REV1"/>
<element name="CN1" library="adafruit" package="DCJACK_2MM_PTH" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IR1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="CN1" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="IR1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="CN1" pad="PWR"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="IR1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="GNDBREAK">
<contactref element="CN1" pad="GNDBREAK"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
