<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="44.43" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.43" y1="0" x2="44.43" y2="23.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.43" y1="23.8" x2="0" y2="23.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="23.8" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="0" y2="1.27" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="0" y2="22.86" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="0" y1="22.86" x2="1.27" y2="24.13" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="1.27" y1="24.13" x2="43.18" y2="24.13" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="43.18" y1="24.13" x2="44.45" y2="22.86" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="44.45" y1="22.86" x2="44.45" y2="1.27" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="44.45" y1="1.27" x2="43.18" y2="0" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="43.18" y1="0" x2="1.27" y2="0" width="1.016" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="E5-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="C050-035X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 3.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun-3-2-07">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="st-3150">
<packages>
<package name="ST-3150">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA06-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC2" library="atmel" package="DIL08" value="TINY15LP">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="U$1" library="st-3150" package="ST-3150" value="ST-310JACK"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0204/7" value="10k"/>
<element name="C5_DECOUPLING" library="rcl" package="C050-035X075" value=".1uF"/>
<element name="C2" library="rcl" package="E5-6" value="10uF"/>
<element name="C3" library="rcl" package="E5-6" value="10uF"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0204/7" value="560"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0204/7" value="4.7k"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0204/7" value="4.7k"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0204/7" value="560"/>
<element name="LED1" library="SparkFun-3-2-07" package="LED3MM" value=""/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA06-2" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="JP2" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="JP3" library="jumper" package="JP1" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C5_DECOUPLING" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C5_DECOUPLING" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="12"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
</signal>
<signal name="MOSI_PB0">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="OUT1">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="OUT2">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IN2">
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IN1">
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
