<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="50" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50" y1="0" x2="50" y2="40" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50" y1="40" x2="0" y2="40" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="40" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>JIFA</text>
<text>Smart_Trap
Remote V4</text>
<text>1</text>
<hole x="2.5" y="2.5" drill="3.2"/>
<hole x="47.5" y="2.5" drill="3.2"/>
<hole x="47.5" y="37.5" drill="3.2"/>
<hole x="2.5" y="37.5" drill="3.2"/>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>BAT +</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="0805">
</package>
<package name="EIA3216">
</package>
<package name="TACTILE_SWITCH_SMD">
</package>
<package name="RESONATOR-SMD">
</package>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg-micrel">
<description>&lt;b&gt;Micrel Voltage Regulator&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Micrel Semiconductor, Inc.&lt;br&gt;
http://www.micrel.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="CHIP-LED0805">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB R99A&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23-BEC">
<description>TO-236 ITT Intermetall</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="PS12">
</package>
<package name="SOT23-5L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
package type OT</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="TagConnect">
<packages>
<package name="TC2030-IDC-NL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-dil">
<description>&lt;b&gt;DIL Switches and Code Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DS-01">
<description>&lt;b&gt;DIL/CODE SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Mors</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Roger_lib">
<packages>
<package name="1051640001">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Rogerlib">
<packages>
<package name="SMD_3PIN">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C5" library="SparkFun" package="0805" value="0.1uF"/>
<element name="C8" library="SparkFun" package="EIA3216" value="10uF"/>
<element name="R11" library="SparkFun" package="0805" value="1K"/>
<element name="R22" library="SparkFun" package="0805" value="10K"/>
<element name="RESET" library="SparkFun" package="TACTILE_SWITCH_SMD" value="Reset">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="SparkFun" package="0805" value="0.1uF"/>
<element name="C1" library="SparkFun" package="0805" value="0.1uF"/>
<element name="Q1" library="SparkFun" package="RESONATOR-SMD" value="8/16/20MHz"/>
<element name="U1" library="SparkFun" package="TQFP32-08" value="ATMEGA328"/>
<element name="IC1" library="v-reg-micrel" package="SOT23-5" value="MIC5219BM5">
<attribute name="OC_NEWARK" value="09J8939"/>
<attribute name="MPN" value="MIC5219BM5 TR"/>
<attribute name="MF" value="ALTERA CORPORATION"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1100656"/>
</element>
<element name="RFMOD" library="pinhead" package="2X04" value=""/>
<element name="C4" library="SparkFun" package="0805" value="0.1uF"/>
<element name="D3" library="led" package="CHIP-LED0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="led" package="CHIP-LED0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="led" package="CHIP-LED0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POWER" library="led" package="CHIP-LED0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="SparkFun" package="0805" value="715k"/>
<element name="R7" library="SparkFun" package="0805" value="220k"/>
<element name="TP1" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="C2" library="SparkFun" package="0805" value="0.1uF"/>
<element name="TPGND" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TPVCC" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="transistor" package="SOT23-BEC" value=""/>
<element name="R20" library="SparkFun" package="0805" value="DNI"/>
<element name="R8" library="SparkFun" package="0805" value="220k"/>
<element name="POWER_ON" library="SparkFun" package="TACTILE_SWITCH_SMD" value="power_on">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="AUX" library="SparkFun" package="TACTILE_SWITCH_SMD" value="AUX">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SET_TRAP" library="SparkFun" package="TACTILE_SWITCH_SMD" value="SET_TRAP">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="SparkFun" package="0805" value="47K"/>
<element name="R10" library="SparkFun" package="0805" value="1K"/>
<element name="R12" library="SparkFun" package="0805" value="1K"/>
<element name="R13" library="SparkFun" package="0805" value="10K"/>
<element name="R14" library="SparkFun" package="0805" value="10K"/>
<element name="D5" library="led" package="CHIP-LED0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="led" package="CHIP-LED0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SP1" library="adafruit" package="PS12" value="SPEAKER/PS12">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R17" library="SparkFun" package="0805" value="1k"/>
<element name="R18" library="SparkFun" package="0805" value="15"/>
<element name="T2" library="transistor" package="SOT23-BEC" value=""/>
<element name="R19" library="SparkFun" package="0805" value="1K"/>
<element name="AWK" library="SparkFun" package="TACTILE_SWITCH_SMD" value="AWK">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="SparkFun" package="0805" value="10K"/>
<element name="R21" library="SparkFun" package="0805" value="1K"/>
<element name="IC2" library="adafruit" package="SOT23-5L" value="MCP73831/OT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TC1" library="TagConnect" package="TC2030-IDC-NL" value="TC2030-IDC-NL"/>
<element name="C7" library="SparkFun" package="EIA3216" value="10uF"/>
<element name="S1" library="switch-dil" package="DS-01" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R15" library="SparkFun" package="0805" value="10K"/>
<element name="R23" library="SparkFun" package="0805" value="1K"/>
<element name="CHARGE" library="led" package="CHIP-LED0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="SparkFun" package="EIA3216" value="10uF"/>
<element name="R24" library="SparkFun" package="0805" value="2k"/>
<element name="Q2" library="adafruit" package="SOT23" value=""/>
<element name="R1" library="SparkFun" package="0805" value="1K"/>
<element name="R2" library="SparkFun" package="0805" value="1K"/>
<element name="R3" library="SparkFun" package="0805" value="1K"/>
<element name="R4" library="SparkFun" package="0805" value="1K"/>
<element name="R5" library="SparkFun" package="0805" value="1K"/>
<element name="C10" library="SparkFun" package="0805" value="1uF"/>
<element name="P2" library="Roger_lib" package="1051640001" value="1051640001"/>
<element name="P1" library="Rogerlib" package="SMD_3PIN" value="M20-7910342R"/>
<element name="R25" library="SparkFun" package="0805" value="220k"/>
<element name="JUMP_USB-BATT" library="SparkFun" package="0805" value="DNI">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02/90" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C8" pad="C"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="POWER" pad="C"/>
<contactref element="TPGND" pad="1"/>
<contactref element="RESET" pad="1"/>
<contactref element="RESET" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="RFMOD" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="POWER_ON" pad="1"/>
<contactref element="POWER_ON" pad="2"/>
<contactref element="AUX" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="E"/>
<contactref element="AWK" pad="1"/>
<contactref element="AWK" pad="2"/>
<contactref element="TC1" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="C"/>
<contactref element="SET_TRAP" pad="1"/>
<contactref element="SET_TRAP" pad="2"/>
<contactref element="AUX" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="P2" pad="P5"/>
<contactref element="P2" pad="GNDP4"/>
<contactref element="P2" pad="GNDP3"/>
<contactref element="P2" pad="GNDP2"/>
<contactref element="P2" pad="GNDP1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="C"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="P1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="RESET" pad="3"/>
<contactref element="RESET" pad="4"/>
<contactref element="TC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="RFMOD" pad="5"/>
<contactref element="TC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="POWER" pad="A"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="RFMOD" pad="7"/>
<contactref element="TC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="RFMOD" pad="6"/>
<contactref element="TC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TXO">
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="P1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="TPVCC" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="RFMOD" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="TC1" pad="6"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="NRF_CSN">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="RFMOD" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="RXI">
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="P1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="NRF_CE">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="RFMOD" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="T1" pad="C"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="B"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="POWER_ON" pad="4"/>
<contactref element="POWER_ON" pad="3"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PWR_KILL">
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AUX">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="AUX" pad="4"/>
<contactref element="AUX" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SET_TRAP">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="SET_TRAP" pad="3"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="SET_TRAP" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="SP1" pad="P$2"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="T2" pad="C"/>
<contactref element="SP1" pad="P$1"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="T2" pad="B"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BZR">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AWK">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="AWK" pad="3"/>
<contactref element="AWK" pad="4"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="E"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="A"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="JUMP_USB-BATT" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LIGHTSWITCH">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C9" pad="A"/>
<contactref element="P2" pad="P1"/>
<contactref element="CHARGE" pad="A"/>
<contactref element="JUMP_USB-BATT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="TP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="CHARGE" pad="C"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
